Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Интерфейсные карты

> Установка интерфейсной карты
> Удаление интерфейсной карты

Вы можете установить дополнительную интерфейсную карту в дополнение к встроенным параллельному интерфейсу и интерфейсу Ethernet, чтобы расширить сетевую совместимость принтера. Ниже в таблице перечислены интерфейсные карты EPSON, совместимые с вашим принтером. (Некоторые интерфейсные карты поставляются в ограниченное число стран).

Номер модели | Название
C82362 /C82363 /C82364 | Интерфейсная карта Ethernet
C82307 | Последовательная интерфейсная карта 32KB
C82310 | Параллельная интерфейсная карта 32KB
C82314 | Коаксиальная интерфейсная карта
C82315 | Биаксиальная интерфейсная карта
C82313 | Интерфейсная карта GPIB
C82372 | Интерфейсная Type B IEEE 1394 (только в Macintosh)

| Примечание:

| Звездочка ( ) заменяет последнюю цифру в номерах продуктов по каталогу; эти цифры различаются в зависимости от страны-импортера.

Если вы не уверены, нужен ли вам дополнительный интерфейс или хотите узнать больше об интерфейсах, обратитесь к своему дилеру.

## Установка интерфейсной карты

Выполните следующие указания по установке дополнительной интерфейсной карты:

| Предостережение:

| Перед установкой интерфейсной карты обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Проверьте, чтобы принтер был выключен. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| При необходимости установите на карте переключатели и перемычки. Подробнее см. руководство, приложенное к карте.

| Отверните винты крепления щитка интерфейсного слота на задней панели принтера и снимите щиток.

|  | Примечание:

|  | Сохраните щиток в надежном месте. Вам будет необходимо установить его вновь, если в будущем вы удалите интерфейсную карту.

| Задвиньте интерфейсную карту в слот, а затем затолкните ее с усилием, чтобы штыревые контакты на дальнем конце интерфейсной карты плотно вошли во внутреннее розеточное гнездо слота.

| Закрепите интерфейсную карту двумя винтами.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки интерфейсной карты, распечатайте карту состояния принтера. Если интерфейс не будет указан на карте состояния принтера, повторите операцию установки карты, обеспечивая надежность соединения ее контактов с розеточным гнездом в слоте принтера.

[К началу]

## Удаление интерфейсной карты

Выполните следующую процедуру по удалению дополнительной интерфейсной карты:

| Предостережение:

| Перед удалением интерфейсной карты обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Отверните два винта крепления интерфейсной карты к принтеру на его задней панели.

| Осторожно, но уверенно вытяните интерфейсную карту из внутреннего розеточного гнезда слота.

| Установите оригинальный интерфейсный щиток слота (который вы сняли, когда устанавливали интерфейсную карту) на прежнее место теперь над пустым слотом. Закрепите щиток двумя винтами.

| Храните снятую интерфейсную карту в антистатическом пакете, например в таком, в каком вы ее приобрели.

[К началу]

Предыдущая | Далее