Как сделать / Функции драйвера принтера

# Драйвер принтера

> Доступ к драйверу принтера
> Выполнение установки Качество печати
> Выполнение установки Тип бумаги

Драйвер принтера предоставляет выбор из широкого разнообразия установок для достижения наилучших результатов на вашем принтере. В Windows драйвер принтера также включает утилиту EPSON Status Monitor 3 с доступом через меню Утилита. В Macintosh также появляется название EPSON Status Monitor 3 в меню Apple после установки драйвера принтера. Утилита EPSON Status Monitor 3. Утилита EPSON Status Monitor 3 позволяет вам проверять состояние вашего принтера. См. EPSON Status Monitor 3 о дополнительной информации.

Хотя драйвер принтера предлагает много опций для выполняемых вами установок, ниже представлены основные способы конфигурирования драйвера принтера:

##### Автоматическая установка

Самый быстрый и самый легкий способ начать печатать. См. Пользование автоматической установкой.

##### Предопределенные установки

Дают вам большую степень управления установками принтера, оптимизированными в зависимости от типа отпечатка. См. Пользование предопределенными установками

##### Пользовательские установки

Удовлетворяют ваши индивидуальные потребности. См. Настройка пользовательских параметров.

##### Установки стиля распечатки

Удобные функции для выбора метода и стиля распечатки См. Изменение стиля распечатки.

## Доступ к драйверу принтера

Вы можете получить доступ к драйверу принтера непосредственно из любого приложения, через вашу операционную систему Windows или через меню Файл в Macintosh.

Принтерные установки, выполняемые во многих Windows-приложениях, подавляют подобные установки, заданные через драйвер принтера, когда вы входите в него из самой операционной системы, поэтому в большинстве случаев вы должны входить в драйвер принтера через свое приложение. Тогда вы будете уверены в том, что печатаете с желаемыми установками.

| Примечание:

| Оперативная справка дает подробные сведения об установках драйвера принтера.

- Чтобы войти в драйвер принтера через ваше приложение, щелкните команду Печать или Параметры страницы в меню Файл. Вам также необходимо щелкнуть Настройка, Параметры, Свойства или комбинацию из этих кнопок.

- Для доступа к драйверу из Windows 95/98, Windows 2000 или Windows NT 4.0 щелкните Пуск , укажите на Настройка и щелкните Принтеры . Затем правой клавишей щелкните значок EPSON AL-C8500 Улучшенный и щелкните Свойства (в Windows 95/98), Предпочтения при печати (в Windows 2000) или Стандартные параметры печати (в Windows NT 4.0).

- Для доступа к драйверу принтера в Macintosh выберите Панель Печать в меню Файл.

[К началу]

## Выполнение установки Качество печати

Вы можете изменять качество печати или разрешение отпечатков через установки в драйвере принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор позволять ли принтеру выполнять установки автоматически, выбирать ли настройку из списка предопределенных установок или настраивать свои пользовательские параметры.

### Пользование автоматической установкой

Когда включен переключатель Автоматическая в меню Основные установки, драйвер принтера сам задает все детализированные установки в зависимости от установки цвета, которую вы выбрали. Цвет - это единственная установка, которую вам следует задать. В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки Размер бумаги и Ориентация, которые подавляют аналогичные установки в драйвере принтера, однако если ваше приложение не делает этого, вы должны проверить фактические установки в драйвере принтера.

| Примечания:

| На экране отображается окно Windows 95/98.

| Оперативная справка дает подробные сведения об установках драйвера принтера.

### Пользование предопределенными установками

Предопределенные установки помогают вам оптимизировать установки печати для получения определенного вида отпечатка, например презентационных документов или изображений, полученных видео- либо цифровой камерой.

Выполните следующую процедуру, чтобы пользоваться предопределенными установками:

| Включите переключатель Расширенные в меню Основные установки. Вы найдете предопределенные установки в списке справа от переключателя Автоматическая .

|  | Примечание:

|  | На экране отображается окно Windows 95/98.

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в соответствии с типом документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете предопределенную установку, другие установки, например Режим печати, Разрешение, Экран и Управление цветом, задаются автоматически. Изменения отражаются в списке слева от меню Основные установки.

Драйвер принтера обеспечивает следующие предопределенные установки:

##### Автоматическая(Нормальная)

Рекомендуется для нормальной печати, особенно фотографий.

##### Текст/График

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и графики, например презентационных документов.

##### Графика/САПР

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Фото

Рекомендуется для печати фотоснимков.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, захваченных с использованием видеоввода, цифровой камеры или сканера. Программа EPSON PhotoEnhance 4 автоматически регулирует контрастность, насыщенность и яркость в данных по оригинальному изображению, чтобы получить более резкие и более четкие отпечатки с густыми цветами. Эта установка не ухудшает данных вашего оригинального изображения.

ICM (только в Windows 95/98 и Windows 2000)

ICM означает Соответствие цвета изображения. Эта функция автоматически регулирует цвета у отпечатков, чтобы они соответствовали цветам на экране.

##### ColorSync (только в Macintosh)

Автоматически регулирует цвета у отпечатков, чтобы они соответствовали цветам на экране.

##### Продвинутый текст/график

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, содержащих текст и графики.

##### Продвинутая графика/САПР

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Продвинутое фото

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотоснимков и изображений, сфотографированных цифровой камерой.

| Примечание:

| Другие установки, кроме перечисленных выше, sRGB и Автоматическая(Высококачественная) также доступны.

### Настройка пользовательских параметров печати

Многим пользователям никогда не придется вводить собственные параметры печати вручную. И все же ваш принтер предусматривает настройку пользовательских параметров печати, если вам требуется более высокая степень управления отпечатком, если вы хотите выполнять наиболее детализированные установки или просто хотите поэкспериментировать.

Выполните следующую процедуру по настройке ваших собственных пользовательских параметров печати:

| Включите переключатель Расширенные в меню Основные установки, затем нажмите кнопку Подробные установки . Открывается следующее диалоговое окно.

|  | Примечание:

|  | На экране отображается окно Windows 95/98.

| Выберите Цветная или Черно-белая в качестве установки параметра Цвет, затем задайте другие установки. Подробнее о каждой установке см. оперативную справку.

| Щелкните OK, чтобы применить ваши установки и вернуться к меню Основные установки. Нажмите кнопку Отмена для возвращения к меню Основные установки без активизации ваших установок.

#### Сохранение ваших установок

Чтобы сохранить ваши пользовательские установки, щелкните Сохранить установки в меню Основные установки. Открывается диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя для ваших пользовательских установок в блок Имя и нажмите кнопку Сохранить . Ваши установки появятся в списке справа от переключателя Автоматическая в меню Основные установки.

| Примечания:

| Нельзя использовать имя предопределенных установок для ваших пользовательских установок.

| Для удаления какой-либо пользовательской установки щелкните Сохранить установки в меню Основные установки, выберите установку в диалоговом окне Пользовательские установки и затем нажмите кнопку Удалить.

| Нельзя удалять предопределенные установки.

Если вы измените любую установку в диалоговом окне Расширенные установки, когда выбрана одна из ваших пользовательских установок в списке Расширенные установки в меню Основные установки, то выбранная в списке установка изменятся на значение Пользовательские установки. Пользовательская установка, выбранная ранее, не пострадает от этого изменения. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее вновь в списке текущих установок.

[К началу]

## Выполнение установки Тип бумаги

В меню Основные установки выберите установку параметра Тип бумаги, которая соответствует бумаге, заложенной в принтер. Найдите свою бумагу ниже в таблице.

Тип бумаги | Описание
Простая | Простая бумага, Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON, Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
Фирменный бланк | Фирменные бланки
Вторичная | Вторичная бумага
Цветная | Цветная бумага
Прозрачная | Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON
Этикетка | Этикетки
Толстая | Конверты, толстая бумага
Толстая (Оборот) | Выбирайте эту установку при печати на обратной стороне конвертов или листов толстой бумаги
С покрытием | Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
С покрытием (Оборот) | Выбирайте эту установку при печати на обратной стороне листов бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON

| Примечание:

| С покрытием и С покрытием (Оборот) появляются в списке Толстая бумага, когда установлен флажок Добавить С покрытием к установкам параметра Тип бумаги в диалоговом окне Расширенные установки, доступ к которому осуществляется через меню Дополнительные установки в драйвере принтера в Windows. В Macintosh щелкните значок Расширенные установки в меню Основные установки, чтобы раскрыть диалоговое окно Расширенные установки.

| Когда вы выбираете С покрытием или С покрытием (Оборот) в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера, то бумагу можно подавать только из МЦ-лотка. Для печати на обратной стороне листов с предварительно запечатанной лицевой стороной выберите С покрытием (Оборот)

| Бумагу с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON можно использовать вместе с дополнительным блоком для двусторонней печати, когда задано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера.

| На экране появляется предупреждение, если вы выберете тип бумаги, который не поддерживается заданным источником бумаги, или, наоборот.

[К началу]

Предыдущая | Далее