Как сделать / Функции панели управления

# Пользование режимами OneTouch

> OneTouch mode 1
> OneTouch mode 2

Режимы OneTouch позволяют выполнять наиболее общие установки принтера с помощью панели управления, когда вы печатаете из программного приложения или когда управляете системой, которая не поддерживает драйвер вашего принтера. По возможности старайтесь задавать эти установки через драйвер принтера, поскольку установки, заданные программно, всегда подавляют настройку в режиме OneTouch.

Чтобы выполнить настройку в режиме OneTouch, войдите в один из его подрежимов, как описано ниже, и нажмите кнопку, расположенную под той установкой, какую вы хотите изменить, последовательно продвигаясь вперед через доступные опции. Вы также можете двигаться назад через доступные опции, удерживая нажатой клавишу ALT и нажимая одновременно кнопку под той установкой, какую вы намерены изменить.

## OneTouch mode 1

Для входа в режим OneTouch mode 1 нажимайте кнопку SelecType (несколько раз, если это необходимо), пока не загорится индикатор рядом с Paper Source. Текущие установки режима OneTouch mode 1 для параметров Источник бумаги, Размер страницы, Ручная подача и Ориентация отображаются на ЖКД-панели в порядке этого перечисления.

#### Paper Source

Задает, будет ли бумага подаваться в принтер из МЦ-лотка либо из стандартной или дополнительной нижней кассеты. При выборе Auto будет использован тот источник бумаги, бумага в котором по своим параметрам соответствует установке Размер страницы.

#### Page Size

Задает размер изображения.

#### Manual Feed

Включает или выключает ручную подачу. Подробнее о режиме ручной подачи см. Ручная загрузка бумаги

#### Orientation

Задает, будет ли страница печататься с книжной или с альбомной ориентацией.

[К началу]

## OneTouch mode 2

Для входа в режим OneTouch mode 2 нажимайте кнопку SelecType (несколько раз, если это необходимо), пока не загорится индикатор рядом с RITech. Текущие установки режима OneTouch mode 2 для параметров RITech, Число копий, Размер МЦ-лотка и Режим Экономия тонера отображаются на ЖКД-панели в порядке этого перечисления.

#### RITech

Включает и выключает установку RITech. Установка RITech дает более ровные и более четкие линии, текст и графику.

#### Copies

Задает число печатаемых копий от 1 до 999.

#### MP Tray Size

Позволяет указывать размер бумаги для МЦ-лотка.

#### Toner Save Mode

Включает и выключает режим Экономия тонера. Когда этот режим включен, принтер экономно расходует тонер благодаря заливке штрихов букв серым цветом вместо черного. Правая и нижняя окантовки букв остаются черными.

[К началу]

Предыдущая | Далее