Информация о продукте / Совокупность команд

# Команды режимов ESC/P2 и FX

> Режим ESC/P2
> Режим FX

В этом разделе перечислены принтерные команды, поддерживаемые в режимах эмуляции ESC/P2 и FX.

## Режим ESC/P2

### Общий принцип работы

Инициализировать принтер | ESC @
Управление загрузкой и выводом бумаги | ESC EM
Удалить последний символ | DEL
Отменить 1 линию | CAN

### Подача бумаги

Выбрать междустрочный интервал в 1/8 дюйма | ESC 0
Выбрать междустрочный интервал в 1/6 дюйма | ESC 2
Установить междустрочный интервал в n/180 дюйма | ESC 3
Установить междустрочный интервал в n/360 дюйма | ESC +
Установить междустрочный интервал в n/60 дюйма | ESC A
Перевод строки | LF
Перевод страницы | FF
Установить табуляцию по вертикали | VT
Подать бумагу вперед на n/180 дюйма | ESC J
Подать бумагу назад на n/180 дюйма | ESC j
Возврат каретки | CR
Возврат | BS
Установить табуляцию по горизонтали | HT
Установить абсолютную горизонтальную позицию печати | ESC $
Установить относительную горизонтальную позицию печати | ESC \
Установить абсолютную вертикальную позицию печати | ESC (V
Установить относительную вертикальную позицию печати | ESC (v

### Формат страницы

Установить длину страницы в строках | ESC C
Установить длину страницы в дюймах | ESC C NUL
Установить длину страницы в определенных единицах | ESC ( C
Установить формат страницы | ESC ( c
Установить нижнее поле для бумажной ленты | ESC N
Отменить верхнее/нижнее поле для бумажной ленты | ESC O
Установить правое поле | ESC Q
Установить левое поле | ESC l

### Смещение позиции печати

Установить символы вертикальной табуляции | ESC B
Установить символы горизонтальной табуляции | ESC D

### Выбор шрифта

Выбрать 10 cpi | ESC P
Выбрать 12 cpi | ESC M
Выбрать 15 cpi | ESC g
Включить/выключить пропорциональный режим | ESC p
Выбрать надстрочную/подстрочную печать | ESC S
Отменить надстрочную/подстрочную печать | ESC T
Выбрать высококачественную (LQ) или черновую печать | ESC x
Выбрать международный литерный набор | ESC R
Выбрать гарнитуру | ESC k

### Улучшение шрифта

Включить/выключить подчеркивание | ESC -
Выбрать плотную печать | SI
Выбрать плотную печать | ESC SI
Отменить плотную печать | DC2
Включить/выключить печать шрифтом двойной высоты | ESC w
Установить режим печати | ESC !
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | SO
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | ESC SO
Отменить печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | DC4
Включить/выключить выбор печати шрифтом двойной ширины | ESC W
Выбрать курсивный шрифт | ESC 4
Отменить курсивный шрифт | ESC 5
Выбрать полужирный шрифт | ESC E
Отменить полужирный шрифт | ESC F
Выбрать печать с двойным ударом | ESC G
Отменить печать с двойным ударом | ESC H
Выбрать начертание шрифта | ESC q
Выбрать линию/черту | ESC ( -

### Разрядка (разбивка)

Установить межбуквенную разрядку | ESC SP

### Обращение с символами

Выбрать символ, определяемый пользователем | ESC &
Скопировать содержимое ПЗУ в ОЗУ | ESC :
Отменить старшие управляющие коды | ESC 6
Установить старшие управляющие коды | ESC 7
Назначить таблицу символов | ESC ( t
Выбрать таблицу символов | ESC t
Выбрать набор, определяемый пользователем | ESC %
Выбрать шрифт по шагу и кеглю | ESC X
Установить шаг перемещения по горизонтали ( HMI) | ESC c
Распечатать данные как символы (литеры) | ESC ( ^

### Редактирование текста

Определить единицу измерения | ESC ( U

### Графика

Установить графический режим | ESC ( G
Распечатать растровую графику | ESC .

### Растровое изображение

Задать печать 8-точечного растрового изображения нормальной плотности | ESC K
Задать печать 8-точечного растрового изображения двойной плотности | ESC L
Задать двухскоростную печать 8-точечного растрового изображения двойной плотности | ESC Y
Задать печать 8-точечного растрового изображения учетверенной плотности | ESC Z
Выбрать печать растрового изображения | ESC *
Изменить печать растрового изображения | ESC ?

### Штриховой код

Перенос штрихового кода | ESC ( B

[К началу]

## Режим FX

### Принтерные команды, разделенные по темам

В этом подразделе перечислены и описаны все команды классов FX и LQ по темам.

### Работа принтера

Инициализировать принтер | ESC @
Управление загрузкой/выдачей бумаги | ESC EM
Удалить последний символ | DEL
Отмена | CAN

### Управление данными

Возврат каретки | CR
Возврат | BS

### Вертикальное перемещение

Перевод страницы | FF
Установить длину страницы в строках | ESC C
Установить длину страницы в дюймах | ESC C NUL
Установить длину страницы в определенных единицах | ESC ( C
Установить формат страницы | ESC ( c
Установить нижнее поле для бумажной ленты | ESC N
Отменить верхнее/нижнее поле для бумажной ленты | ESC O
Перевод строки | LF
Выбрать междустрочный интервал в 1/8 дюйма | ESC 0
Выбрать междустрочный интервал в 7/72 дюйма | ESC 1
Выбрать междустрочный интервал в 1/6 дюйма | ESC 2
Подать бумагу обратно на n/216 дюйма | ESC j
Выбрать междустрочный интервал в n/216 дюйма | ESC 3
Выполнить междустрочный интервал в n/216 дюйма | ESC J
Задать вертикальную табуляцию | VT
Расставить символы вертикальной табуляции | ESC B
Установить междустрочный интервал в n/72 дюйма | ESC A

| Примечание:

| Ваш принтер не будет печатать символы за пределами длины одной страницы (заданной командой ESC C или ESC C 0), тогда как принтер типа FX мог бы их напечатать.

### Горизонтальное перемещение

Установить абсолютную позицию печати по горизонтали | ESC $
Установить относительную позицию печати по горизонтали | ESC\
Установить левое поле | ESC l
Установить правое поле | ESC Q
Задать горизонтальную табуляцию | HT
Расставить символы горизонтальной табуляции | ESC D

### Общий стиль печати

Выбрать высококачественную или черновую печать | ESC x

| Примечание:

| Качество и скорость печати не изменятся, даже если вы пошлете команду ESC x.

Выбрать гарнитуру шрифта | ESC k
Задать режим печати | ESC !

### Размер отпечатка и ширина символов

Выбрать 10 cpi | ESC P
Выбрать 12 cpi | ESC M
Включит/выключить пропорциональный режим | ESC p
Выбрать режим плотной печати | SI
Отменить режим плотной печати | DC2
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | SO
Отменить печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | DC4
Включит/выключить печать шрифтом двойной ширины | ESC W
Включит/выключить печать шрифтом двойной высоты | ESC w
Выбрать режим плотной печати | ESC S1
Выбрать печать шрифтом двойной ширины (одна строка) | ESC S0

### Улучшение шрифта

Выбрать полужирный шрифт | ESC E
Отменить полужирный шрифт | ESC F
Выбрать режим печати с двойным ударом | ESC G
Отменить режим печати с двойным ударом | ESC H

| Примечание:

| Команды ESC G и ESC E производят одинаковые эффекты, поэтому вы не сможете получить более темный отпечаток сочетанием этих команд.

Выбрать режим надстрочной/подстрочной печати | ESC S
Отменить режим надстрочной/подстрочной печати | ESC T
Выбрать режим печати курсивом | ESC 4
Отменить режим печати курсивом | ESC 5
Включить/выключить режим подчеркивания | ESC -

### Редактирование текста

Установить междубуквенную разрядку | ESC SP
Выбрать таблицы символов | ESC t
Присвоить таблицы символов | ESC ( t
Выбрать международный литерный набор | ESC R
Расширение поля для печати, заданного кодом | ESC 6
Задать старшие управляющие коды | ESC 7
Определить единицу измерения | ESC ( U

### Символы, определяемые пользователем

Определить пользовательские символы | ESC &

| Примечание:

| Начертание символов (литер), определенных с помощью команды ESC &, может слегка отличаться от распечатки их на подлинном принтере FX.

Скопировать содержимое ПЗУ в ОЗУ | ESC : NUL
Выбрать набор, определяемый пользователем | ESC %
Задать старший управляющий код | ESC I

### Растровое изображение

Выбрать графический режим | ESC *
Выбор и печать растрового изображения | ESC ^
Задать печать 8-точечного растрового изображения нормальной плотности | ESC K
Задать печать 8-точечного растрового изображения двойной плотности | ESC L
Задать двухскоростную печать 8-точечного растрового изображения двойной плотности | ESC Y
Задать печать 8-точечного растрового изображения учетверенной плотности | ESC Z
Изменить печать изображения | ESC ?

### Штриховой код

Перенос штрихового кода | ESC ( B

[К началу]

Предыдущая | Далее