Как сделать / Функции панели управления

# Работа панели управления

> ЖКД-панель
> Световые индикаторы
> Кнопки управления

Панель управления принтера состоит из трех элементов: жидкокристаллической дисплейной панели (ЖКД-панели), световых индикаторов и кнопок управления. ЖКД-панель и световые индикаторы информируют вас о текущем состоянии принтера, а с помощью кнопок управления вы можете выбирать установки и функции. Однако установки, заданные из программного приложения и драйвера принтера, обычно подавляют установки, сделанные на панели управления.

> 1. ЖКД-панель
> 2. Световые индикаторы
> 3. Кнопки управления

## ЖКД-панель

ЖКД-панель отображает следующее:

- Сообщения о состоянии, например Разогрев, показывает текущее состояние принтера.

- Сообщения об ошибках, например Нет бумаги, указывают на процедуры техобслуживания, которые вам предстоит выполнить, или на ошибочные состояния, которые вы должны исправить.

- Меню группы SelecType, например Меню Эмуляция, дают возможность вам управлять режимами принтера, выбирать шрифты, способ подачи бумаги и многие другие функции принтера.

Сведения по решению проблем и регламентному обслуживанию см. в разделах "Решение проблем" и "Замена расходных материалов". Дополнительную информацию о режиме SelecType см. в разделе Пользование режимом SelecType

[К началу]

## Световые индикаторы

В этом разделе описаны различные световые индикаторы, имеющиеся на панели управления.

1. | On Line | Горит, когда принтер находится в состоянии online, указывая на то, что принтер готов к получению и печати данных. Этот индикатор погашен, когда принтер находится в состоянии offline. Индикатор мигает, когда система переключается между состояниями online и offline.
2. | Form Feed | Горит, когда данные получены и хранятся в принтерном буфере (в принтерной памяти, зарезервированной специально для приема данных), но еще не распечатаны. Мигание означает, что принтер обрабатывает данные. Когда в принтерном буфере не осталось данных, этот индикатор гаснет.
3. | Continue | Мигает при обнаружении ошибки или при необходимости выполнить процедуру техобслуживания. Когда этот индикатор мигает, обратите внимание на ЖКД-панель, на дисплее которой будет указана ошибка или сообщения о требуемом техобслуживании.
4. | OneTouch mode 1 | Горит, когда принтер находится в режиме OneTouch mode 1. Подробнее см. OneTouch mode 1
5. | OneTouch mode 2 | Горит, когда принтер находится в режиме OneTouch mode 2. Подробнее см. OneTouch mode 2
6. | SelecType | Горит, когда принтер находится в режиме SelecType. Подробнее о режиме SelecType см. Пользование режимом SelecType

[К началу]

## Кнопки управления

В этом разделе объясняется, как пользоваться кнопками панели управления.

1. | On Line | Переключает состояния принтера online и offline.
2. | Form Feed | При нажиме на эту кнопку, когда принтер находится в состоянии offline и в его памяти остались нераспечатанные данные, а индикатор ( Form Feed горит), принтер распечатает оставшиеся данные и очистит буфер.
3. | Continue/ Reset | Нажим на эту кнопку активизирует принтер для возобновления печати после выполнения определенной процедуры техобслуживания или устранения ошибки. Если же индикатор Continue мигает, прочтите сообщение о состоянии или об ошибке на ЖКД-панели и устраните проблему, как описано в разделе Сообщения об ошибках . Если этой кнопкой пользоваться в комбинации с кнопкой ALT, принтер сбрасывает настройку.
4. | SelecType/ ALT | Выбирает режим OneTouch или режим SelecType. Нажмите эту кнопку один раз, чтобы включить режим OneTouch mode 1. Нажмите эту кнопку снова, чтобы войти в режим OneTouch mode 2. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы войти в режим SelecType. Нажим на эту кнопку, когда принтер находится в режиме SelecType, возвращает принтер в состояние online. См. также Пользование режимом SelecType
5. | Menu | Выбирает соответствующую установку режима OneTouch, указанную над этой кнопкой, например OneTouch mode 1 или 2, либо выбирает меню группы SelecType, если принтер находится в режиме SelecType. Нажимайте эту кнопку, когда принтер находится в состоянии online, чтобы войти в режим SelecType.
6. | Item | Выбирает соответствующую установку режима OneTouch, указанную над этой кнопкой, например OneTouch mode 1 или 2, либо выбирает функцию, доступную в текущем меню после входа в режим SelecType.
7. | Value | Выбирает соответствующую установку режима OneTouch, указанную над этой кнопкой, например OneTouch mode 1 или 2, либо выбирает значение для текущего объекта после раскрытия меню режима SelecType.
8. | Enter (Status Sheet) | Выбирает соответствующую установку режима OneTouch, указанную над этой кнопкой, например OneTouch mode 1 или 2, либо активизирует установку, отображенную в данный момент на ЖКД-панели, когда принтер находится в режиме SelecType. Нажмите эту кнопку дважды, если принтер находится в состоянии online, чтобы распечатать карту состояния.
ALT + Menu, Item, или Value | Возвращает показанный параметр или установку в каждой группе к его/ее прежнему значению.

[К началу]

Предыдущая | Далее