Как сделать / Замена расходных материалов

# Тонерные картриджи

Согласно сообщению на ЖКД-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 замените картридж требуемого цвета из перечисленных ниже:

Тонерный картридж(Черный) Тонерный картридж(Желтый) Тонерный картридж(Пурпурный) Тонерный картридж(Голубой) | S050038 S050039 S050040 S050041

### Предосторожности при обращении

Всегда обращайте внимание на соблюдение следующих мер предосторожности при обращении с тонерными картриджами, когда вы их заменяете:

- Не устанавливайте на принтер использованных тонерных картриджей.

- Выждите не менее часа перед установкой тонерного картриджa, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать вреда от конденсата.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза. Если тонер попал на кожу или одежду смойте его сразу же водой с мылом.

| Храните картриджи в местах, не доступных для детей.

| Не бросайте использованных картриджей в огонь, так как они могут взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте картриджи в соответствии с местными правилами.

### Замена тонерного картриджа

Выполните следующие действия по замене тонерного картриджа:

| Проверьте сообщение на ЖКД-панели, какого цвета тонерный картридж вам следует заменить.

| Откройте переднюю крышку.

| Проверьте, какой цвета картридж показан в окне установки картриджей в данный момент.

> Если вы увидите цвет, требующий замены, переходите к шагу 5.

> Если вы увидите другой цвет, переходите к очередному шагу.

| Передвиньте вверх рычажок выключателя, расположенного слева вверху, и затем отпустите его. Поворачивайте верхнюю ручку над картриджем по часовой стрелке до упора. Рычажок выключателя автоматически опустится вниз и следующий картридж появился в окне установки картриджей. Повторяйте эти действия, пока не появится картридж соответствующего цвета, который вам нужно заменить.

|  | Примечание:

|  | Если ручка не может повернуться, убедитесь вначале в том, что рычажок выключателя находится в верхнем положении. Не пытайтесь повернуть ручку с большим усилием.

| Поверните ручку тонерного картриджа на 90 градусов против часовой стрелки так, чтобы метка на ручке оказалась в положении расцепления, как показано ниже. В результате поворота ручки картридж будет слегка выступать.

| Вытяните тонерный картридж из слота.

| Извлеките новый картридж из упаковки и осторожно покачайте его из стороны в сторону и спереди назад, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

| Удерживая картридж, как показано на рисунке ниже, введите его в слот до упора.

| Поверните ручку тонерного картриджа на 90 градусов по часовой стрелки так, чтобы метка на ручке оказалась в положении, показанном ниже. В результате поворота ручки картридж будет полностью задвинут в слот и установлен окончательно.

|  | Предостережение:

|  | Обязательно доверните ручку полностью для фиксации. В противном случае тонер может высыпаться из картриджа и создавать проблемы.

| Если вам необходимо заменить еще один картридж, повторите шаги с 3 по 9.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Предыдущая | Далее