Как сделать / Пользование дополнительным оборудованием

# Модуль памяти

> Установка модуля памяти
> Удаление модуля памяти

Ваш принтер обладает стандартной памятью емкостью 64 Мбайт. Устанавливая в слот принтера дополнительный модуль с двухрядным расположением микросхем памяти (DIMM), вы сможете увеличить емкость памяти принтера до 768 Мбайт. Увеличение емкости позволит вам печатать сложные или насыщенные графикой документы.

Этот принтер имеет три слота типа DIMM, однако один слот уже занят. На заводе в него установлен 64-мегабайтный модуль DIMM. Чтобы довести емкость памяти принтера до максимальной величины 768 Мбайт, вы должны приобрести два модуля DIMM по 256 Мбайт каждый и удалить оригинальный модуль DIMM емкостью 64 Мбайт.

Модули памяти DIMM можно приобрести у различных поставщиков. Приобретая модуль DIMM, проверьте, отвечает ли он следующим требованиям:

Модуль типа DRAM | Синхронное динамическое ОЗУ с двухсторонним линейным расположением контактов (SDRAM DIMM)
Емкость | 32, 64, 128 или 256 Мбайт
Тип | 168-штырьковый, 64-разрядный, с SPD*
Скорость выборки информации | 66,66 МГц или выше (не более 15 нс)
Высота | Менее 40 мм

| * SPD - Serial Presence Detect - это чип, расположенный на модуле памяти и содержащий информацию о размере, скорости и другим характеристикам памяти, а также информацию производителя, которую может вывести на экран материнская плата по электронным сигналам.

| Примечание:

| Общая емкость памяти принтера складывается из стандартной 64 MB и дополнительной DIMM. Например, если вы установили дополнительный модуль DIMM емкостью 32 Мбайт, то общая емкость памяти принтера составляет 96 Мбайт.

## Установка модуля памяти

Выполните следующие указания по установке дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

| Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Проверьте, чтобы принтер был выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Откройте крышку принтера и вытяните блок проводки бумаги не менее чем на 10 см.

| Выверните винты на правой крышке.

| Сдвиньте правую крышку назад, а затем снимите ее, потянув за верхнюю часть, как показано на рисунке ниже.

| Найдите DIMM-слоты.

> * DIMM-слоты

| Вставьте модуль DIMM в слот с правильной ориентацией. Защелки слота зафиксируют модуль DIMM, если он вставлен правильно.

|  | Предостережения:

|  | Не вдавливайте модуль DIMM в слот с большим усилием.

|  | Обязательно перед установкой модуля DIMM правильно сориентируйте его.

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Для того чтобы установить правую крышку на прежнее место, выровняйте низ крышки с правой стороной принтера, установите верх крышки на принтер и сдвиньте его к передней стороне принтера.

| Закрепите правую крышку винтами, затем закройте переднюю крышку и задвиньте блок проводки бумаги обратно в принтер.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки модуля памяти, распечатайте карту состояния. Если указанная в ней общая емкость памяти принтера не отражает размера дополнительного модуля памяти, попытайтесь повторно установить модуль. Обратите внимание на надежность закрепления модуля в DIMM-слоте на монтажной плате.

[К началу]

## Удаление модуля памяти

Выполните следующие указания по удалению дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

| Перед удалением модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Повторите шаги с 1 по 4 процедуры Установка модуля памяти, чтобы получить доступ к монтажной плате.

| Раздвиньте зажимы с обеих сторон слота наружу, чтобы освободить модуль памяти.

| Захватите модуль памяти за оба конца, потяните его вверх и удалите из слота.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Сохраните модуль памяти в антистатическом пакете, например в том, в каком вы его приобрели.

| Повторите шаги с 7 по 10 процедуры Установка модуля памяти, чтобы завершить процедуру.

[К началу]

Предыдущая | Далее