Информация о продукте / Совокупность команд

# Команды эмуляции LaserJet 4000 (PCL5e) (LJ4)

> Контекстные команды GL/2

В этом разделе перечислены принтерные команды, поддерживаемые в режиме эмуляции LJ4. Дополнительные сведения о принтерных командах см. в справочном руководстве по принтерам LaserJet фирмы Hewlett-Packard.

### Управление заданиями

Сброс | ESC E
Число копий | ESC &l#X
Язык общего выхода | ESC %#X
Регистрация смещения длинной (левой) кромки | ESC &l#U
Регистрация смещения короткой (правой) кромки | ESC &l#Z
Единица измерения | ESC &u#D
Односторонняя/Двусторонняя печать | ESC &l#S
Выбор размера страницы для двусторонней печати | ESC &a#G

### Управление страницей

Источник бумаги (носителя) | ESC &l#H
Размер страницы | ESC &l#A
Выбор размера страницы | ESC &q#G
Длина страницы | ESC &l#P
Выходной лоток | ESC &l#G
Ориентация | ESC &l#O
Направление печати | ESC &a#P
Верхнее поле | ESC &l#E
Длина текста | ESC &l#F
Левое поле | ESC &a#L
Правое поле | ESC &a#M
Удалить горизонтальные поля | ESC 9
Прогон через перфорацию | ESC &l#L
Шаг перемещения по горизонтали (HMI) | ESC &k#H
Шаг перемещения по вертикали (VMI) | ESC &l#C
Междустрочный интервал (интерлиньяж) | ESC &l#D
Буквенно-цифровой идентификатор (Выбор носителя только по типу) | ESC &n#W[операция] [строка]

### Управление курсором

Вертикальное положение | ESC &a#R ESC *p#Y ESC &a#V
Горизонтальное положение | ESC &a#C ESC *p#X ESC &a#H
Подача бумаги на половину междустрочного интервала | ESC =
Окончание строки | ESC &k#G
Положение в стеке при проталкивании/извлечении | ESC &f#S

### Выбор шрифта

Основной символьный набор | ESC (id
Дополнительный символьный набор | ESC )id
Основной интервал | ESC (s#P
Дополнительный интервал | ESC )s#P
Основной шаг | ESC (s#H
Дополнительный шаг | ESC )s#H
Установить шаговый режим | ESC &k#S
Основная высота | ESC (s#V
Дополнительная высота | ESC )s#V
Основное начертание | ESC (s#S
Дополнительное начертание | ESC )s#S
Толщина основных штрихов | ESC (s#B
Толщина дополнительных штрихов | ESC )s#B
Основная гарнитура шрифта | ESC (s#T
Дополнительная гарнитура шрифта | ESC )s#T
Основной шрифт по умолчанию | ESC (3@
Дополнительный шрифт по умолчанию | ESC )3@
Включить подчеркивание | ESC &d#D
Выключить подчеркивание | ESC &d@
Прозрачные данные печати | ESC &p#X[данные]

### Управление шрифтами

Идентифицировать шрифт | ESC *c#D
Управление шрифтом и литерами | ESC *c#F
Установить символьный набор | ESC *c#R
Определить символьный набор | ESC (f#W[данные]
Управление символьным набором | ESC *c#S
Выбрать основной шрифт по его номеру ID# | ESC (#X
Выбрать дополнительный шрифт по его номеру ID# | ESC )#X

### Создание непостоянных шрифтов

Описатель шрифта | ESC )s#W[данные]
Загрузить литеру | ESC (s#W[данные]
Литерный код | ESC *c#E

### Растровая графика

Растровое разрешение | ESC *t#R
Презентация растровой графики | ESC *r#F
Включить растровую графику | ESC *r#A
Смещение растра по оси Y | ESC *b#Y
Установить режим сжатия растра | ESC *b#M
Передавать растровые данные построчно | ESC *b#W[данные]
Выключить растровую графику (вариант B) | ESC *rB
Выключить растровую графику (вариант C) | ESC *rC
Высота растрового изображения | ESC *r#T
Ширина растрового изображения | ESC *r#S

### Модель печати

Выбрать текущий рисунок | ESC *v#T
Выбрать режим прозрачности источника | ESC *v#N
Выбрать режим прозрачности рисунка | ESC *v#O
Ширина прямоугольника (в единицах языка PCL) | ESC *c#A
Ширина прямоугольника (в десятичных долях пункта) | ESC *c#H
Высота прямоугольника (в единицах языка PCL) | ESC *c#B
Высота прямоугольника (в десятичных долях пункта) | ESC *c#V
Заполнить прямоугольный участок | ESC *c#P

### Организация/создание рисунка, определяемого пользователем

Идентификация (ID) рисунка | ESC *c#G
Определить рисунок | ESC *c#W[данные]
Управление рисунком, определяемым пользователем | ESC *c#Q
Установить базовую точку рисунка | ESC *p#R

### Макросы

Макроидентификация | ESC &f#Y
Макроуправление | ESC &f#X

### Эхосчитывание состояния

Установить тип размещения эхосчитывания состояния | ESC *s#T
Установить размерность размещения эхосчитывания состояния | ESC *s#U
Запросить объект эхосчитывания состояния | ESC *s#I
Подавить все страницы | ESC &r#F
Очистить область памяти | ESC *s1M
Эхопередача | ESC *s#X

### Советы по программированию

Заворачивание конца строки | ESC &s#C
Включить функции отображения на экране | ESC Y
Выключить функции отображения на экране | ESC Z

### Включение векторной графики языка PCL/установка рамки изображения

Войти в режим GL/2 | ESC %#B
Размер графика GL/2 по горизонтали | ESC*c#K
Размер графика GL/2 по вертикали | ESC*c#L
Установить точку привязки рамки изображения | ESC*c0T
Размер рамки изображения по горизонтали | ESC*c#X
Размер рамки изображения по вертикали | ESC*c#Y

## Контекстные команды GL/2

### Двухконтекстные расширения

Войти в режим языка PCL | ESC %#A
Сброс | ESC E
Основной шрифт | FI
Дополнительный шрифт | FN
Масштабируемые или растровые шрифты | SB

### Расширения палитры

Режим прозрачности | TR
Растрированные векторы | SV
Число перьев | NP

### Векторная группа

Абсолютная дуга | AA
Относительная дуга | AR
Три точки абсолютной дуги | AT
Абсолютная кривая Безье | BZ
Относительная кривая Безье | BR
Абсолютный график | PA
Относительный график | PR
Подать перо вниз | PD
Подать перо вверх | PU
Три точки относительной дуги | RT
Кодированная полилиния | PE

### Полигонная группа

Заполнить абсолютный прямоугольник | RA
Заполнить относительный прямоугольник | RR
Обрезать абсолютный прямоугольник | EA
Обрезать относительный прямоугольник | ER
Заполнить клин | WG
Обрезать клин | EW
Режим многоугольника | PM
Заполнить многоугольник | FP
Обрезать многоугольник | EP

### Литерная группа

Выбрать стандартный шрифт | SS
Выбрать альтернативный шрифт | SA
Абсолютное направление | DI
Относительное направление | DR
Абсолютный размер литеры | SI
Относительный размер литеры | SR
Наклон литеры | SL
Дополнительный пробел | ES
Определение стандартного шрифта | SD
Определение алтернативного шрифта | AD
Режим заполнения литеры | CF
Адрес метки | LO
Метка | LB
Определить терминатор метки | DT
Рисунок литеры | CP
Прозрачные данные | TD
Определить переменный маршрут текста | DV

### Группа атрибутов линий и заполнения

Тип линии | LT
Атрибут линии | LA
Ширина пера | PW
Выбор размерности ширины пера | WU
Выбрать перо | SP
Символьный режим | SM
Тип заполнения | FT
Привязать угол | AC
Определение растра заполнения | RF
Тип линии, определяемый пользователем | UL

### Группа конфигураций и состояний

Масштаб | SC
Окно ввода | IW
Ввести P1 и P2 | IP
Ввод относительно P1 и P2 | IR
Значения параметров по умолчанию | DF
Инициализировать | IN
Повернуть систему координат | RO
Комментарий | CO

[К началу]

Предыдущая | Далее