Как сделать / Техобслуживание и перевозка

# Изменение напряжения переноса

Необходимое напряжение переноса зависит от типа бумаги и условий хранения бумаги. Вы можете изменять напряжение переноса в меню переноса тонера в пределах от 1 до 10 (по умолчанию задано 3) для каждого типа бумаги.

Проблемы с вашими отпечатками | Причина
| Неравномерное качество печати на странице. | Напряжение переноса слишком низкое.
| Напечатанное изображение светлое или бледное. | Напряжение переноса слишком низкое.
|  | Фон темный или грязный. | Напряжение переноса слишком низкое.
| На отпечатках появляются белые пятна. | Напряжение переноса слишком высокое.

Выполните следующие действия, чтобы повысить или понизить установленное значение напряжения переноса.

| Проверьте, чтобы принтер был выключен.

| Придержите нажатой кнопку Value, когда включаете принтер.

| Нажмите кнопку SelecType три раза.

| Нажимайте кнопку Menu до тех пор, пока сообщение Меню переноса тонера не покажется на ЖКД-панели.

| Нажимайте кнопку Item до тех пор, пока не покажется требуемый вам тип бумаги.

Нормальная | для простой бумаги и для бумаги с покрытием (пользуйтесь ею, когда выбрана установка Простая в качестве параметра Тип бумаги)
Толстая | для толстой бумаги
Прозрачная | для прозрачных пленок
С покрытием | для бумаги с покрытием (пользуйтесь ею, когда выбрана установка С покрытием или С покрытием(Оборот) в качестве параметра Тип бумаги)
ТолстаяУзкая | для карточек
Конверт | для конвертов

| Нажмите кнопку Value, чтобы изменить напряжения переноса, затем нажмите кнопку Enter, чтобы подтвердить установку.

| Перезапустите принтер, чтобы активизировать новые установки.

| Примечание:

| Новые значения напряжения переноса будут доступны после перезапуска принтера. Режим поддержки также изменяется на нормальный режим после перезапуска принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее