Информация о продукте / Технические характеристики

# Интерфейсы

> Параллельный интерфейс
> Интерфейс Ethernet

## Параллельный интерфейс

В таблице приведено закрепление сигналов за контактами разъема параллельного интерфейса (соответствует стандарту IEEE 1284-I). В столбце "Направление" указано направление сигнала, если наблюдать со стороны принтера.

№ контакта | Направление | Разъем IEEE 1284-B
Совместимость | Полубайтовый | ECP
1 | ВХОД | nStrobe | HostClk
2 | ВХОД/ВЫХОД | DATA1
3 | ВХОД/ВЫХОД | DATA2
4 | ВХОД/ВЫХОД | DATA3
5 | ВХОД/ВЫХОД | DATA4
6 | ВХОД/ВЫХОД | DATA5
7 | ВХОД/ВЫХОД | DATA6
8 | ВХОД/ВЫХОД | DATA7
9 | ВХОД/ВЫХОД | DATA8
10 | ВЫХОД | nACK | PtrClk | PeriphClk
11 | ВЫХОД | Busy | PrtBusy | PeriphAck
12 | ВЫХОД | PError | AckDataReq | nAckReverse
13 | ВЫХОД | Select | Xflag
14 | ВХОД | nAutoFd | HostBusy | HostAck
15 | - | NC
16 | - | GND
17 | - | CG
18 | - | PeripheralLogic High
19 - 30 | - | GND
31 | ВХОД | nlnit | nReverse Request
32 | ВЫХОД | nFault | nDataAvail | nPeriph Request
33 | - | GND
34 | - | NC
35 | - | +5V
36 | ВХОД | nSelectIn | IEEE1284 Active

#### nstrobe/HostClk

Режим совместимости: | Импульс-защелка, используемый при вводе данных печати. Его низкий уровень указывает на то, что данные правильные.
Фаза согласования: | Импульс-защелка, используемый при вводе запроса значений расширяемости.
Полубайтовый режим: | Всегда имеет высокий уровень.
Режим ECP: | Используется для передачи данных и адресов от главного компьютера к принтеру с квитированием через PeriphAck (Busy - Занято).

#### DATA1 to DATA8 (двунаправленная передача, однако может всегда служить и вводом, если не поддерживается режим ECP или EPP)

Режим совместимости: | Данные прямого канала
Фаза согласования: | Значение запроса расширяемости
Полубайтовый режим: | Не используется
* Режим ECP: | Двунаправленные данные

#### nACK/PtrClk/PeriphClk

Все режимы: | DTA8 - самый старший разряд (MSB), DATA1 - самый младший разряд (LSB).
Режим совместимости: | Импульс низкого уровня подтверждает, что данные были переданы от главного компьютера.
Фаза согласования: | Сигнал низкого уровня указывает на поддержку IEEE 1284; последующая установка высокого уровня этого сигнала указывает на то, что Xflag и признак "имеются данные" - правильные.
Фаза обратной передачи данных: | В полубайтовом режиме сигнал низкого уровня указывает на достоверность полубайтовых данных.
Фаза обратного ожидания: | При переключении с низкого уровня на высокий подается сигнал прерывания, уведомляющий главный компьютер о наличии данных.
Режим ECP: | Служит для передачи данных от принтера к главному компьютеру с квитированием через HostAck (nAutoFd).

#### Busy/PtrBusy/PeriphClk

Режим совместимости: | Сигнал высокого уровня указывает на то, что принтер не готов принимать данные.
Фаза согласования: | Отображает состояние BUSY (занято) прямого канала.
Фаза обратной передачи данных: | В полубайтовом режиме этот сигнал служит битом 3, а затем битом 7 полубайтовых данных.
Фаза обратного ожидания: | Отображает состояние BUSY (занято) прямого канала.
Режим ECP: | Используется для управления потоком данных прямого направления. В обратном направлении этот сигнал служит девятым битом данных, указывая на то, что сигналы данных являются командой или данными.

#### PError/AckDataReq/nAckReverse

Режим совместимости: | Сигнал высокого уровня указывает на наличие заклинивания в источнике подачи бумаги или на то, что в лотке отсутствует бумага.
Фаза согласования: | Сигнал высокого уровня указывает на наличие или отсутствие поддержки IEEE 1284. Впоследствии этот сигнал соответствует NDataAvail (nFault).
Фаза обратной передачи данных: | В полубайтовом режиме этот сигнал служит битом 2, а затем битом 6 полубайтовых данных.
Фаза обратного ожидания: | Имеет высокий уровень до тех пор, пока главный компьютер не запросит передать данные. Впоследствии этот сигнал соответствует NDataAvail (nFault).
Режим ECP: | Сигнал низкого уровня санкционирует nReverseRequest. Главный компьютер обращается к этому сигналу, чтобы получить разрешение на передачу сигналов данных.

#### Set/Xflag

Режим совместимости: | Всегда имеет высокий уровень.
Фаза согласования: | Xflag означает признак расширяемости. Используется для ответа на значение запроса расширяемости, посланного главным компьютером.
Фаза обратной передачи данных: | В полубайтовом режиме этот сигнал служит битом 1, а затем битом 5 полубайтовых данных.
Фаза обратного ожидания: | То же, что и фаза согласования.
Режим ECP: | То же, что и фаза согласования.

#### nAutoFd/HostBusy/HostAck

Режим совместимости: | Не используется.
Фаза согласования: | Для того чтобы запросить режим 1284, этот сигнал устанавливается на низкий уровень и задается высокий уровень IEEE 1284 Active (nSelectIn). Впоследствии этот сигнал устанавливается высоким, когда PtrClk (nAck) имеет низкий уровень.
Фаза обратной передачи данных: | В полубайтовом режиме установка низкого уровня этого сигнала указывает принтеру на то, что главный компьютер готов принимать данные. Когда же этот сигнал приобретает существенно высокий уровень, это означает, что главный компьютер уже принял данные.
Фаза обратного ожидания: | Этот сигнал становится высоким в ответ на низкий уровень импульса PtrClk (nAck), чтобы вернуться в фазу обратной передачи данных. Если этот сигнал стал высоким одновременно с установкой низкого уровня IEEE 1284 Active (nSelectIn), фаза ожидания IEEE 1284 прерывается, и интерфейс возвращается в режим совместимости.
Режим ECP: | Используется для управления потоком данных обратного направления. Также используется для квитирования через PeriphClk (nAck).

#### NC

Не используется.

#### PeripheralLogicHigh

Подключен к шине +5 В через резистор 3,9 к .

#### nInit/nReverseRequest

Режим совместимости: | При обнаружении сигнала низкого уровня принтер считается занятым до тех пор, пока не будет разблокирован этот сигнал низкого уровня.
Фаза согласования: | Всегда высокого уровня.
Фаза обратной передачи данных: | Всегда высокого уровня.
Режим ECP: | Принимает низкий уровень после переключения на обратное направление. Периферийное устройство имеет разрешение передавать сигналы данных только тогда, когда этот сигнал имеет низкий уровень, а сигнал IEEE 1284 Active - высокий.

#### nFault/DataAvail/nPeriphRequest

Режим совместимости: | Сигнал низкого уровня указывает на то, что произошла ошибка.
Фаза согласования: | Этот сигнал получает высокий уровень, чтобы санкционировать совместимость 1284. В полубайтовом режиме, после того как главный компьютер установит высокий уровень сигналу HostBusy (nAutoFd), этот сигнал принимает низкий уровень, показывая, что передача данных подготовлена.
Фаза обратной передачи данных: | Этот сигнал установлен на низкий уровень, указывающий главной полубайтовой системе, что передача данных подготовлена. Впоследствии этот сигнал служит битом 0 полубайтовых данных, а затем битом 4.
Конечная фаза обратной передачи данных | Указывает на правильность или на недостоверность данных.
Режим ECP: | Этот сигнал принимает низкий уровень при запросе связи с главным компьютером. Он достоверен как в прямом, так и в обратном направлении.

#### nSelectIn/IEEE1284active

Режим совместимости: | Всегда имеет низкий уровень.
Фаза согласования: | Этот сигнал получает высокий уровень одновременно с приданием сигналу HostBusy низкого уровня, чтобы запросить режим 1284.
Фаза обратной передачи данных: | Этот сигнал становится высоким, показывая, что информационный поток по шине направлен от принтера к главному компьютеру. Этот сигнал принимает низкий уровень, чтобы прервать режим 1284 и придать направление потоку информации по шине от главного компьютера к принтеру.
Фаза обратного ожидания: | Такая же, как фаза обратной передачи данных.
Режим ECP: | Всегда имеет высокий уровень. Этот сигнал принимает низкий уровень, чтобы прервать режим ECP и вернуться в режим совместимости.

#### GND

Обратный сигнал витой пары проводов.

#### CG

Подключен к шасси принтера. Этот сигнал соединен с GND.

#### +5V

Подключен к шине +5 В через резистор 1 к .

### Пользование режимом ECP в Windows 95/98

Для того чтобы пользоваться режимом ECP в сочетании с разъемом параллельного (совместим с уровнем I у IEEE 1284) интерфейса, ваш компьютер должен поддерживать режим ECP.

| Примечание:

| Режим ECP не доступен в Windows NT 4.0.

Соблюдайте следующую процедуру использования режима ECP:

| Выполните установки режима ECP в установочной программе BIOS, которая приложена к вашему компьютеру (подробнее об установках и как пользоваться этой программой, см. документацию по вашему компьютеру).

| Нажмите кнопку Пуск , укажите на Настройка , а затем щелкните Панель управления.

| Правой клавишей щелкните значок Система и щелкните Открыть в появившемся меню.

| Щелкните вкладку Диспетчер устройств .

| Выберите Принтерный порт ECP под заголовком Порты [COM & LPT], затем нажмите кнопку Свойства .

| Щелкните вкладку Ресурсы .

| Выполните соответствующие установки в диалоговом окне Ресурсные установки. Выбор установок зависит от вашей компьютерной системы. Подробнее см. документацию по вашему компьютеру.

| Щелкните OK, чтобы сохранить настройку.

[К началу]

## Интерфейс Ethernet

Вы можете использовать экранированный прямоточный кабель с витыми парами проводов IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T, подключая его через разъем RJ45.

[К началу]

Предыдущая | Далее