Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка бумаги

> Закладка бумаги в МЦ-лоток
> Закладка бумаги в стандартную или дополнительную нижние кассеты

В этом разделе описано, как закладывать бумагу в МЦ-лоток, стандартную нижнюю кассету, дополнительную кассету на 250 листов A3W, дополнительный кассетный блок на 500 листов и в дополнительный вместительный блок для бумаги. Если вы пользуетесь такими специальными носителями, как прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON или конверты, см. также Печать на специальных носителях

## Закладка бумаги в МЦ-лоток

МЦ лоток - это самый универсальный источник подачи бумаги, допускающий закладку бумаги различных размеров и типов носителей. Он также служит источником бумаги при ручной подаче бумаги. См. МЦ-лоток о подробностях.

Выполните следующие действия по закладке бумаги в МЦ-лоток:

| Откройте МЦ-лоток и раздвиньте его удлинительный лоток под размер носителя, который вы намерены заложить.

| Если вы хотите заложить бумагу формата A3W, опустите левую направляющую. При закладке бумаги других размеров эта направляющая должна стоять вертикально.

| Сдвиньте правую направляющую вправо до упора.

| Заложите стопку требуемого носителя печатной стороной вверх, затем пододвиньте правую направляющую вплотную к стопке.

> Все размеры, кроме формата A3W:

> Формат A3W:

| Задайте установки параметров Размер бумаги и Тип бумаги в соответствии с заложенным носителем через драйвер принтера или панель управления в режиме SelecType.

| Примечания:

| Для печати на обратной стороне листов с предварительно запечатанной лицевой стороной используйте МЦ-лоток. Дополнительный блок для двусторонней печати нельзя применять для этой цели.

| Когда вы выводите отпечатки в верхнелицевой лоток, измените установку Out Bin (Выходной лоток) в драйвере принтера или на панели управления в меню Печать режима SelecType.

[К началу]

## Закладка бумаги в стандартную или дополнительную нижние кассеты

Процедура закладки бумаги одинаковая при пользовании стандартной нижней кассетой, дополнительной кассетой на 250 листов A3W, дополнительным кассетным блоком на 500 листов и дополнительным вместительным блоком для бумаги.

Кроме простой бумаги вы можете также закладывать в стандартную нижнюю кассету специальные носители, например бумагу для цветных струйных принтеров EPSON.

| Примечания:

| Наклеивайте на кассеты приложенные к принтеру этикетки с обозначениями размеров используемой бумаги.

| Чтобы пользоваться дополнительной кассетой на 250 листов A3W, дополнительным кассетным блоком на 500 листов или дополнительным вместительным блоком для бумаги, выбирайте их в меню Дополнительная оснастка драйвера принтера после того, как вы установите дополнительное оборудование на принтере.

Выполните следующие действия по закладке бумаги в стандартную нижнюю кассету, дополнительную кассету на 250 листов A3W, дополнительный кассетный блок на 500 листов или дополнительный вместительный блок для бумаги. Приведенные иллюстрации относятся к стандартной нижней кассете.

| Вытяните кассету из принтера до упора.

| Надавите на металлическую пластину до защелкивания в утопленном положении.

| Надавите на боковую направляющую и задний упор, затем сдвиньте их наружу настолько, чтобы можно было заложить в кассету бумагу нужного размера.

| Распушите веером стопку бумаги, чтобы устранить слипание листов, и постучите краями о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги.

|  | Примечание:

|  | Если отпечатки выходят согнутыми или не укладываются в стопку правильно, когда вы печатаете на простой бумаге, попробуйте перевернуть стопку и заложить в кассету вновь.

| Вставьте стопку в кассету, выравнивая ее по правому бортику кассеты. Бумага должна лежать под металлическим прижимом и обращена печатной стороной вниз.

|  | Примечание:

|  | Если вы заложите в кассету слишком много бумаги, то принтер может заклиниваться.

| Пододвиньте к стопке задний упор с легким касанием задней кромки стопки.

| Пододвиньте боковую направляющую к стопке до отметки размера заложенной бумаги.

|  | Примечание:

|  | Убедитесь в том, что вы правильно отрегулировали положение боковой направляющей, потому что принтер автоматически проверяет размер бумаги, заложенной в кассету, по положению этой направляющей.

| Задвиньте кассету в принтер до упора.

| Задайте установку LC1 Type в соответствии с типом бумаги, заложенной в принтер, через меню Лоток в режиме SelecType. О подробностях см. Меню Лоток

|  | Примечание:

|  | Если вы установили на принтере дополнительное оборудование и заложили бумагу в дополнительный кассетный блок на 500 листов или дополнительный вместительный блок для бумаги, задайте все установки типов бумаги от LC1 Type до LC3 Type.

[К началу]

Предыдущая | Далее