Информация о продукте / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Окружающие условия
> Механические характеристики
> Соответствие стандартам безопасности
> Электротехнические характеристики

## Общие данные

Способ печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Первый отпечаток (на A4/Letter): |
Цветная печать: | Верхнелицевой лоток: Менее чем через 25,9 секунды Нижнелицевой лоток: Менее чем через 28,9 секунды
Только черно-белая печать: | Верхнелицевой лоток: Менее чем через 10,9 секунды Нижнелицевой лоток: Менее чем через 13,9 секунды
Время разогрева: | Примерно 300 секунд при нормальной окружающей температуре
Подача бумаги: | Автоматическая или ручная
Выравнивание загружаемой бумаги: | По левому краю для всех размеров
Закладка бумаги: |
В МЦ-лоток: | До 150 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON До 20 конвертов До 75 листов этикеток, толстой бумаги или прозрачных пленок
В стандартную нижнюю кассету: | До 250 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*
| * Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги
В дополнительную кассету на 250 листов A3W: | До 250 листов простой бумаги и бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON
В дополнительный кассетный блок на 500 листов: | До 500 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*
| * Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги
Дополнительный вместительный блок для бумаги: | До 1000 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*, закладываемой в две кассеты вместимостью по 500 листов каждая
| * Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги
Выдача бумаги: |
В нижнелицевой лоток: | Для простой бумаги (размером не менее 210 мм в ширину и 182 мм в длину), бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
Верхнелицевой лоток: | Для бумаги всех типов
Вместимость приемных лотков: |
Нижнелицевой лоток: | До 250 листов (больше форматов B5/EXE)
Верхнелицевой лоток: | До 150 листов (A4 или меньшего размера) До 50 листов (A4 или большего размера)
Внутренняя эмуляция: | Эмуляция HP LaserJet 4 (Режим LJ4)
| Эмуляции HP-GL/2 (Режим GL2)
| Эмуляция ESC/P2 24-игольчатого принтера (Режим ESCP2)
| Эмуляция ESC/P 9-игольчатого принтера (Режим FX)
| Эмуляция пропринтера IBM (Режим I239X)
Резидентные шрифты: | 84 масштабируемых шрифта и 7 растровых шрифтов
ОЗУ: | 64 Мбайт с расширением до 768 Мбайт

[К началу]

## Окружающие условия

Температура воздуха: | При работе: | От 10 до 32°C (50 до 89,6°F)
| При хранении: | От 0 до 35°C (32 до 95°F)
Влажность воздуха: | При работе: | От 15 до 85% (относительная)
| При хранении: | От 15 до 85% (относительная)
Высота над уровнем моря: | Макс. 3100 метров (10168 футов)

[К началу]

## Механические характеристики

Размеры и вес: | Высота: | 554 мм (22,1 дюйма)
| Ширина: | 650 мм (25,6 дюйма)*
|  | *Со всемы выдвинутыми лотками, 730 мм (28,7 дюйма)
| Глубина: | 646 мм (25,4 дюйма)
| Вес: | Примерно 71,2 кг (около 157 фунтов), без дополнительного оборудования и расходных материалов
Срок службы: | 5 лет или 180 000 страниц, что наступает вперед (при условии печати на бумаге формата A4, при непрерывной печати 4 страниц, с коэффициентом заполнения цветными красками 5%: при соотношении черного и белого цветов = 1:1)

[К началу]

## Соответствие стандартам безопасности

Стандарты безопасности:

Модель США: | UL 1950 CSA C22.2 No.950
Европейская модель: | Директива 73/23/EEC EN60950 ГОСТ Р 50377-92

EMC:

Модель США: | FCC, часть 15, подчасть B, класс B
Европейская модель: | Директива 89/336 /EEC
| EN 55022 (CISPR Pub. 22), класс B EN 50082-1 IEC 60801-2 IEC 60801-3 IEC 60801-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91
Австралийская модель: | AS/NZS 3548, класс B

[К началу]

## Электротехнические характеристики

| Модель на 110-120 В (Модель YCA-1) | Модель на 220-240 В (Модель YCB-1)
Напряжение | 110-120 В ± 10% | 220-240 В ± 10%
Номинальная частота | От 50 Гц до 60 Гц ± 3 Гц | От 50 до 60 Hz ± 3 Hz
Рабочий ток | Менее 10 A | Менее 5 A
Потребляемая мощность | Во время печати* | Максимальная | 1000 Вт | 1050 Вт
Средняя | Цветная | Менее 500 Вт-ч | Менее 500 Вт-ч
Ч/Б | Менее 650 Вт-ч | Менее 650 Вт-ч
В режиме ожидания | Средняя | Менее 230 Вт-ч | Менее 230 Вт-ч
В режиме малого потребления тока** | Менее 30 Вт-ч | Менее 30 Вт-ч

| * С дополнительной кассетой и блоком двусторонней печати.

| ** Полностью пассивный. Соответствует требованиям программы энергосбережения Energy Star.

[К началу]

Предыдущая | Далее