Как сделать / Использование дополнительного оборудования

# Кассета на 250 листов A3W

> Установка кассеты на 250 листов A3W
> Снятие кассеты на 250 листов A3W

Дополнительная кассета на 250 листов A3W (C813521) рассчитана только на загрузку бумаги формата A3W. Она вмещает 250 листов простой бумаги или бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON. Чтобы пользоваться этой кассетой, снимите с принтера стандартную нижнюю кассету.

Чтобы установить это дополнительное устройство, см. следующий раздел или Руководство по установке. Как закладывать бумагу в нижнюю кассету, см. Стандартная и дополнительная нижние кассеты.

| Предостережение:

| Эту нижнюю кассету нельзя устанавливать в дополнительный вместительный блок для бумаги или в дополнительный кассетный блок на 500 листов. Попытка задвинуть ее в эти блоки с усилием закончится поломкой как самой кассеты, так и блоков.

| Примечания:

| В эту нижнюю кассету нельзя закладывать другую бумагу, а не формата A3W.

| Закладывайте листы узкой стороной вперед и печатной поверхностью, обращенной вниз.

## Установка кассеты на 250 листов A3W

Выполните следующую процедуру по установке кассеты на 250 листов A3W:

| Примечание:

| Кассету на 250 листов A3W нельзя использовать вместе со стандартной нижней кассетой.

| Вытяните стандартную нижнюю кассету и удалите ее из принтера, поднимая вверх.

| Заведите обе ножки дополнительной кассеты на 250 листов A3W на направляющие рельсы принтера, затем задвиньте кассету внутрь до конца.

[К началу]

## Снятие кассеты на 250 листов A3W

Выполните следующую процедуру по снятию кассеты на 250 листов A3W:

| Вытяните кассету на 250 листов A3W и удалите ее из принтера, поднимая вверх.

| Заведите обе ножки стандартной нижней кассеты на направляющие рельсы принтера, затем задвиньте кассету внутрь до конца.

[К началу]

Предыдущая | Далее