Как сделать / Использование программного обеспечения принтера в Windows

# Внесение изменений в установки принтера

> Выполнение установки качества печати
> Изменение размеров отпечатков
> Изменение макета листа
> Использование водяного знака
> Использование оверлея
> Использование бланкового НЖМД-оверлея
> Двусторонняя печать
> Выполнение расширенных установок

## Выполнение установки качества печати

Вы можете изменять качество печати у отпечатков с помощью установок драйвера принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор, будет ли принтер сам выполнять установки автоматически, либо вы будете выбирать установки из списка предопределенных установок, либо вы будете задавать собственные, пользовательские установки.

### Выбор качества печати на установке Автоматический

Вы можете изменять качество печати у отпечатков с упором на скорость или на детализацию. Если вам требуется высококачественный выход, выберите разрешение с большим числом. Однако в этом случае замедляется скорость печати.

Когда вы нажимаете кнопку Автоматический в меню Основные установки, драйвер принтера позаботится обо всех детализированных установках в соответствии с заданной вами установки цвета. Цвет и разрешение - это единственные установки, которые вам предстоит выполнить. Вы можете изменить другие установки, например размер бумаги или ориентацию в большинстве приложений.

| Примечание:

| Оперативная справка дает больше информации об установках драйвера принтера.

| Откройте меню Основные установки.

| Установите переключатель Автоматический. Затем выберите требуемое разрешение печати как Скоростная (300 dpi) или Качественная (600 dpi) с помощью бегунка.

| Щелкните OK , чтобы активизировать настройку.

|  | Примечание:

|  | Если печать неудовлетворительная или при появлении на экране сообщения об ошибке в памяти, выберите более низкое значение разрешения, которое позволит продолжить печать.

### Использование предопределенных установок

Предопределенные установки помогают вам оптимизировать параметры печати при конкретном типе отпечатка, например презентационные документы или изображения, полученные видеокамерой или цифровой фотокамерой.

Выполните следующие действия, чтобы использовать предопределенные установки.

| Активизируйте переключатель Расширенные в меню Основные установки. Вы найдете предопределенные установки в списке справа от переключателя Автоматический .

|  | Примечание:

|  | Это окно в ОС Windows 98, 95.

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в зависимости от типа документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете предопределенную установку, другие установки, например Режим печати, Разрешение, Экран и Управление цветом, задаются автоматически. Изменения отображаются в списке текущих установок слева от меню Основные установки.

Этот драйвер принтера обеспечивает следующие предопределенные установки:

##### Автоматический (Стандартная)

Рекомендуется для повседневной печати, особенно фотографий.

##### Текст/Диаграмма

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и диаграммы, например презентационных документов.

##### Графика/САПР

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Фото

Рекомендуется для печати фотографий.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, полученных с помощью видеоввода, цифровой фотокамеры или сканера. Программа EPSON PhotoEnhance4 автоматически корректирует контрастность, насыщенность и яркость оригинальных данных по изображению, чтобы получить более резкие отпечатки с сочными цветами. Эта установка не ухудшает ваших оригинальных данных по изображению.

##### ICM (Кроме Windows NT 4.0)

ICM (Image Color Matching - Соответствие цветов изображения). Эта возможность автоматически подстраивает цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам на экране дисплея.

##### sRGB

Когда аппараты, например сканер или дисплей, поддерживают sRGB, принтер выполняет программу Image Color Matching (Соответствие цветов изображения) вместе с этими элементами оборудования перед печатью документа. Узнать, поддерживает ли ваше оборудование sRGB, можно у дилера, продавшего вам это оборудование.

##### Автоматический (Высокое качество)

Рекомендуется для повседневной печати, когда отдается предпочтение высококачественной печати.

##### Расширенный текст/Диаграмма

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, которые содержат текст и диаграммы.

##### Расширенная графика/САПР

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Расширенный режим Фото

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотографий и изображений, полученных цифровым способом.

### Настройка пользовательских параметров печати

Если вам необходимо изменять детализированные установки, выполняйте настройку вручную.

Выполните следующие действия по настройке ваших пользовательских параметров печати.

| Активизируйте переключатель Расширенные в меню Основные установки, затем щелкните Дополнительные установки. Появляется следующее диалоговое окно.

|  | Примечание:

|  | Это окно в Windows 98, 95.

| Выберите Цветная или Черная в качестве установки Цвет, затем выполните другие установки. Для сведений по каждой установке щелкните кнопку Справка .

| Выберите Цветная или Черная в качестве установки параметра Цвет.

| Выберите необходимое разрешение печати 300 dpi или 600 dpi бегунком Разрешение , затем выполните другие установки. Подробнее о каждой установке см. оперативную справку.

| Щелкните OK , чтобы активизировать вашу настройку и вернуться в меню Основные установки. Щелкните Отмена для возвращения в меню Основные установки без активизации вашей настройки.

#### Сохранение вашей настройки

Чтобы сохранить ваши пользовательские установки, активизируйте переключатель Расширенные и щелкните команду Сохранить настройку в меню Основные установки. Появляется диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите имя для ваших пользовательских установок в блок Имя и щелкните Сохранить. Ваши установки появятся в списке справа от переключателя Автоматический в меню Основные установки.

| Примечание:

| Нельзя использовать имена предопределенных установок для ваших пользовательских установок.

| Чтобы удалить пользовательскую установку, активизируйте переключатель Расширенные и щелкните Сохранить настройку в меню Основные установки, выберите установку в диалоговом окне Пользовательские установки и затем щелкните Удалить.

| Нельзя удалять предопределенные установки.

Если вы замените какую-либо установку в диалоговом окне Расширенные установки, когда одна из ваших пользовательских установок выбрана в списке Расширенные установки в меню Основные установки, выбранная в списке установка изменяется на Пользовательские установки. Это изменение не повлияет на ту пользовательскую установку, которая была выбрана перед этим. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее повторно из списка текущих установок.

[К началу]

## Изменение размеров отпечатков

Вы можете увеличивать или уменьшать ваши документы во время печати.

### Чтобы автоматически изменять размеры страниц в заданный размер бумаги,

| щелкните меню Макет .

| Установите флажок Параметры масштабирования .

| Выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага. Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Щелкните кнопку Вверху слева (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы в верхнем левом углу страницы) либо кнопку Центр (чтобы печатать изображение уменьшенной страницы по центру) для установки Расположение.

| Щелкните OK , чтобы активизировать настройку.

### Чтобы изменить размер страниц в процентном отношении:

| Щелкните меню Макет .

| Установите флажок Параметры масштабирования .

| Установите флажок Масштабировать до .

| Введите увеличение в процентах в блок, затем щелкните OK. Степень масштабирования можно задавать в пределах от 50% до 200% с приращениями в 1%.

При необходимости выберите размер бумаги для печати из ниспадающего списка Используемая бумага.

[К началу]

## Изменение макета листа

Вы можете печатать в этом режиме по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа. Вы также можете задать печать рамки вокруг страниц документов.

| Щелкните меню Макет .

| Установите флажок Макет листа , затем щелкните Параметры макета листа. Открывается диалоговое окно Параметры макета листа.

| Установите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе. Установите флажок Печатать рамку , если вы хотите обрамлять печатаемые страницы.

|  | Примечание:

|  | Выбор параметра Порядок страниц зависит от установки числа страниц, заданной выше, и от ориентации бумаги (Книжная или Альбомная), выбранной в меню Основные установки.

| Щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно Параметры макета листа.

| Щелкните OK в меню Макет для активизации настройки.

[К началу]

## Использование водяного знака

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться водяным знаком на вашем документе. В диалоговом окне Водяной знак вы можете выбирать объекты из списка предопределенных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью текстового или растрового (BMP) файла. Диалоговое окно Водяной знак также позволяет вам выполнять разнообразные детализированные установки водяного знака. Например, вы можете задавать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Щелкните меню Специальные .

| Установите флажок Водяной знак .

| Щелкните Параметры водяного знака. Открывается диалоговое окно Водяной знак.

| Выберите водяной знак из ниспадающего списка Имя водяного знака.

| Выберите расположение на странице, где вы хотите печатать водяной знак, из ниспадающего списка Расположение.

| Отрегулируйте Смещение по горизонтали или по вертикали.

| Выберите цвет из ниспадающего списка Цвет.

| Отрегулируйте насыщенность изображения водяного знака бегунком Насыщенность .

| Отрегулируйте размер водяного знака бегунком Размер .

| Задайте Спереди (чтобы печатать водяной знак на переднем плане документа) или Сзади (чтобы печатать водяной знак на заднем плане документа) для установки параметра Расположение.

| Щелкните OK , чтобы активизировать настройку.

### Выполнение нового водяного знака

Вы можете выполнить новый водяной знак по следующей процедуре:

| Щелкните меню Специальные .

| Установите флажок Водяной знак .

| Щелкните Параметры водяного знака . Открывается диалоговое окно Водяной знак.

| Щелкните Новый/Удалить. Открывается диалоговое окно Водяные знаки, определяемые пользователем.

| Выберите Текстовый или BMP и введите имя для нового водяного знака в блок Имя.

| Если вы выберете Текстовый, введите текст водяного знака в блок Текст . Если вы выберете BMP, щелкните Просмотр, выберите BMP-файл, который вы хотите использовать, затем щелкните OK.

| Щелкните Сохранить. Ваш водяной знак появится в блоке Список.

| Щелкните OK , чтобы зарегистрировать настройку нового водяного знака.

| Примечание:

| Вы можете зарегистрировать до 10 водяных знаков.

[К началу]

## Использование оверлея

Диалоговое окно Оверлейные установки дает вам возможность подготовить стандартные бланки, или шаблоны, которые вы сможете использовать в качестве оверлеев, когда будете печатать другие документы. Эта возможность может быт использована при создании фирменных бланков.

| Примечание:

| Оверлейная функция доступна только, когда параметр Высококачественный (Принтер) выбран как Графический режим в диалоговом окне Расширенные установки.

### Создание оверлея

Выполните следующие действия по созданию и сохранению бланкового оверлейного файла.

| Откройте приложения и создайте файл, который вы хотите использовать в качестве оверлея.

| Когда файл будет готов к сохранению в качестве оверлея, выберите команду Печать или Параметры печати из меню Файл вашего приложения. затем щелкните Принтер, Установить, Параметры или Свойстваили наберите комбинацию из этих кнопок в зависимости от вашего приложения.

| Выберите Специальное меню.

| Установите флажок Бланковый оверлей и щелкните кнопку Оверлейные установки , чтобы открыть диалоговое окно Оверлейные установки.

| Щелкните кнопку Создать оверлейные данные , затем щелкните Установки. Открывается диалоговое окно Бланковые установки.

| Установите флажок Использовать Имя бланка . Затем щелкните кнопку Добавить Имя бланка . Открывается диалоговое окно Добавить бланк.

| В диалоговом окне Добавить бланк введите имя бланка в блок Имя бланка и его описание в блок Описание .

| Щелкните кнопку Наперед или Назад , задавая, будет ли оверлей напечатан на заднем плане или на переднем плане документа.

| В диалоговом окне Добавить бланк щелкните Зарегистрировать.

| В диалоговом окне Бланковые установки щелкните OK.

| В диалоговом окне Оверлейные установки щелкните OK.

| Распечатайте файл, сохраненный как оверлейные данные. Можно сохранять файл любого типа в качестве оверлея. Теперь оверлейные данные созданы.

### Печатание с оверлеем

Выполните следующие действия, чтобы напечатать документ с оверлейными данными.

| Откройте файл для печати с оверлейными данными.

| Из приложения войдите в драйвер принтера. Откройте меню файл и выберите команду Печать или Параметры печати. Затем щелкните Принтер, Установить, Параметрыили Свойстваили наберите комбинацию из этих кнопок в зависимости от вашего приложения.

| Выберите Специальное меню.

| Установите флажок Бланковый оверлей и щелкните кнопку Оверлейные установки , чтобы открыть диалоговое окно Оверлейные установки.

| В диалоговом окне Оверлейные установки выберите бланк из списка Бланк, затем щелкните OK.

| Щелкните OK , чтобы распечатать данные.

### Оверлейные данные с другими принтерными установками

Оверлейные данные выполнены с текущими принтерными установками (например, Разрешение: 600 dpi). Если вы хотите выполнить тот же самый оверлей с другими принтерными установками (например, с разрешением 300 dpi), выполните следующие указания.

| Повторно войдите в драйвер принтера, как описано на шаге 2 в разделе Создание оверлея.

| Выполните принтерные установки и выйдите из драйвера принтера.

| Перешлите принтеру те же данные, которые вы выполнили через приложение на шаге 12 в разделе Создание оверлея.

Эта настройка доступна только для данных Имя бланка.

[К началу]

## Использование бланкового НЖМД-оверлея

Эта функция обеспечивает ускоренную печать с бланковыми оверлейными данными. Все пользователи могут использовать бланковые данные, зарегистрированные в установленном на принтере дополнительном Накопителе на магнитном диске, хотя только администратор обладает правом регистрировать или стирать бланковые данные в Накопителе на магнитном диске.

| Примечание:

| Эта функция недоступна, когда для параметра Цвет задана установка Черная в меню Основные установки драйвера принтера.

| Эта функция недоступна, если Накопитель на магнитном диске не установлен на принтере.

| Для пользования этой функцией введите после печати зарегистрированное имя бланка в Список Печать.

| Когда по документу установки разрешения, размера бумаги или ориентации бумаги отличаются от используемых вами бланковых оверлейных данных, вы не сможете печатать документ с бланковыми оверлейными данными.

| Эта функция доступна в режиме ESC/Page Color.

### Зарегистрировать бланковые оверлейные данные в Накопителе на жестком диске

Только администратор сети с ОС Windows XP/2000/NT 4.0 вправе регистрировать бланковые оверлейные данные в дополнительном Накопителе на жестком диске. Выполните следующую процедуру регистрации.

| Примечание:

| Только имена бланков, поддающиеся регистрации, появляются в списке Имя бланка.

| Имя бланка с символами, отличными от букв и цифр, не показываются в списке Имя бланка.

| Монохромные бланковые оверлейные данные, полученные на монохромном принтере или на принтере в режиме черной печати не показываются.

| Подготовьте бланковые оверлейные данные к регистрации в Накопителе на жестком диске локального ПК.

| Зарегистрируйтесь как администратор сети с ОС Windows XP/2000/NT 4.0.

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры. Затем правой клавишей мышки щелкните значок EPSON AL-C8600 улучшенный и щелкните Свойства.

| Щелкните меню Дополнительные установки .

| Щелкните вкладку Дополнительные установки .

| Щелкните Зарегистрировать. Открывается диалоговое окно Регистрация в НГМД.

| Выберите имя для оверлейных данных из списка Имена бланков, затем щелкните Зарегистрировать.

| Если вы распространяете список бланковых данных среди клиентов, щелкните Печатать список , чтобы напечатать список.

| Щелкните Назад , чтобы закрыть диалоговое окно Регистрация в НГМД.

| Щелкните кнопку OK , чтобы закрыть окно.

### Печатание с НГМД-бланковым оверлеем

Все пользователи Windows могут пользоваться зарегистрированными бланковыми данными в Накопителе на жестком диске. Выполните следующие действия по печати с НГМД-бланковыми данными.

| Выберите Специальное меню.

| Установите флажок Бланковый оверлей и щелкните кнопку Оверлейные установки , чтобы открыть диалоговое окно Оверлейные установки.

| Щелкните Сведения. Открывается диалоговое окно Выбор оверлея.

| Щелкните Принтерный НГМД, затем введите зарегистрированное имя бланка. Если вам нужен список зарегистрированных бланковых данных, щелкните Печатать Список , чтобы напечатать его и подтвердить Имя бланка.

| Выберите Назад или Наперед , чтобы печатать бланковые данные на заднем плане или на переднем плане документа.

| Щелкните OK , чтобы напечатать данные

### Удалить бланковые оверлейные данные из Накопителя на жестком диске

Только администратор сети с ОС Windows XP/2000/NT 4.0 вправе удалять или редактировать бланковые оверлейные данные в дополнительном Накопителе на жестком диске. Выполните следующую процедуру удаления.

| Зарегистрируйтесь как администратор сети с ОС Windows XP/2000/NT 4.0.

| Для доступа к драйверу принтера из Windows щелкните Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры. Затем правой клавишей мышки щелкните значок EPSON AL-C8600 улучшенный и щелкните Свойства.

| Щелкните меню Дополнительные установки .

| Щелкните Удалить. Открывается диалоговое окно Удаление из НГМД.

| Если вы удаляете все бланковые данные, щелкните кнопку Удалить все , затем щелкните Удалить . Если вам необходимо удалить некоторые специфические данные, щелкните кнопку Удалить избранные , введите Имя бланка в блок редактирования Имя бланка, затем щелкните Удалить.

|  | Примечание:

|  | Если вам необходим список зарегистрированных бланковых данных, щелкните Печатать Список , чтобы напечатать его и подтвердить имя бланка.

| Щелкните Назад.

| Щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно.

[К началу]

## Двусторонняя печать

Двусторонняя печатть позволяет печатать с обеих сторон листа. При печати под скрепление листов скрепляемая кромка может задаваться в соответствии с требованием получить необходимый порядок страниц.

| Примечание:

| Для двусторонней печати необходимо установить на принтере дополнительный Блок двусторонней печати.

| Откройте меню Макет .

| Установите флажок Двусторонняя .

| Щелкните кнопку Слева, Сверхуили Справа как Расположение скрепления.

| Щелкните Параметры двусторонней печати , чтобы открыть диалоговое окно Параметры двусторонней печати.

| Задайте Поле для скрепления для лицевой и оборотной сторон листа.

| Укажите, будет ли Страница начала печати находиться на лицевой или на оборотной стороне листа.

| При печати для скрепления как брошюры (буклета), установите флажок Способ скрепления и выполните соответствующую настройку.

| Щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно Параметры двусторонней печати.

| Щелкните OK в меню Макет, чтобы активизировать настройку.

[К началу]

## Выполнение расширенных установок

Вы можете выполнять детализированные установки в диалоговом окне Расширенные установки, например установка шрифта или установка смещения. Чтобы открыть диалоговое окно, щелкните Расширенные установки в меню Основные установки.

1. | Печатать шрифты True Type как растровые, кнопка: | Выберите эту кнопку, чтобы печатать как растровые те шрифты True Type, которые не заменяются в документе с подстановкой встроенных шрифтов принтера.
2. | Печатать шрифты True Type с подстановкой, кнопка: | Выберите эту кнопку, чтобы печатать шрифты True Type в документе встроенными шрифтами принтера. Эта функция недоступна, когда в диалоговом окне Подробные установки для режима печати задано CRT или Высококачественная (PC). Подробнее об установке режима печати см. Настройка пользовательских параметров печати .
3. | Параметры, кнопка: | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Подстановка шрифта. Эта кнопка доступна, когда выбрана кнопка Печатать шрифты Print True Type с подстановкой .
4. | Использует установки, заданные на принтере, кнопка: | Выберите эту кнопку, чтобы пользоваться установками Смещение, Пропуск пустой страницы и Игнорировать выбранный размер бумаги на панели управления.
5. | Использует установки, заданные в драйвере, кнопка: | Выберите эту кнопку, чтобы пользоваться установками Смещение, Пропуск пустой страницы и Игнорировать выбранный размер бумаги в драйвере принтера.
6. | Смещение | Выполняет точную регулировку позиции печати данных на лицевой и оборотной сторонах листа с приращениями в 1 мм.
7. | Пропуск пустой страницы, флажок: | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет пропускать пустые страницы.
8. | Игнорировать выбранный размер бумаги, флажок: | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет печатать на загруженной бумаге, независимо от размера.
9. | Автоматически переключаться на монохромный режим, флажок: | Установите этот флажок, чтобы драйвер принтера анализировал данные печати и переключался автоматически на монохромный режим, если данные печати черно-белые.
10. | Высокоскоростной графический выход, флажок: | Выберите этот флажок для оптимизации скорости печати графики, состоящей из штриховых рисунков, например перекрываемых окружностей и квадратов. Снимайте этот флажок, если графика не печатается правильно.
11. | Добавлять С покрытием к установкам параметра Тип бумаги, флажок: | Когда вы устанавливаете этот флажок, С покрытием появляется в списке Тип бумаги в меню Основные установки и становится доступной.
12. | Использует метод буферизации, предоставляемый операционной системой, флажок: | Выберите этот флажок для включения функции Буферизация в Windows XP/2000/NT 4.0.
13. | OK, кнопка: | Щелчок на этой кнопке сохраняет вашу настройку и осуществляет выход из диалогового окна или драйвера принтера. Настройка остается эффективной до тех пор, пока вы не выполните новые установки и не щелкнете кнопку.
14. | Отмена, кнопка: | Щелчок на этой кнопке осуществляет выход из диалогового окна или драйвера принтера без сохранения вашей настройки.
15. | Справка, кнопка: | Щелчок на этой кнопке открывает оперативную справочную систему.
16. | По умолчанию, кнопка: | Щелчок на этой кнопке возвращает параметры драйвера к исходным установкам.

[К началу]

Предыдущая | Далее