Решение проблем

# Проблемы с отпечатками

> Не печатается шрифт, выбранный через программное приложение
> Часть или весь отпечаток искажен
> Расположение отпечатка неправильное
> Графика печатается неправильно
> Печатная поверхность шероховатая при двусторонней печати на бумаге с покрытием

## Не печатается шрифт, выбранный через программное приложение

Причина | Что делать
Вы, вероятно, пользуетесь подстановленными резидентными шрифтами принтера взамен заданных шрифтов TrueType. | В драйвере принтера включите переключатель Печатать шрифтами TrueType в качестве растровых в диалоговом окне Расширенные установки.
Выбранный шрифт не поддерживается вашим принтером. | Проверьте, установили ли вы правильный шрифт. См. Доступные шрифты о дополнительной информации.

[К началу]

## Часть или весь отпечаток искажен

Причина | Что делать
Интерфейсный кабель подсоединен ненадежно. | Убедитесь в том, что оба конца интерфейсного кабеля подсоединены надежно.
Вы, вероятно, используете неправильный интерфейсный кабель. | Если вы пользуетесь параллельным интерфейсом, то интерфейсный кабель должен быть экранированным и в защитной оболочке, с витыми парами проводов и длиной не более 1,8 метра. Если вы пользуетесь USB-интерфейсом, примените кабель, отвечающий поправке стандарта Revision 1.1.
Неправильная установка эмуляции для порта. | Задайте режим эмуляции через меню панели управления принтера. См. Меню Эмуляция.
Примечание:Если карта состояния не распечатывается правильно, ваш принтер, вероятно, поврежден. Обратитесь за помощью к своему дилеру или к квалифицированному представителю службы технической поддержки.

[К началу]

## Расположение отпечатка неправильное

Причина | Что делать
Длина страницы и поля установлены неправильно в вашем программном приложении. | Проверьте, правильно ли установлены длина страницы и поля в вашем программном приложении.

[К началу]

## Графика печатается неправильно

Причина | Что делать
Неправильная установка эмуляции в вашем программном приложении. | Проверьте настройку вашего программного приложения на используемую вами эмуляцию принтера. Например, если вы пользуетесь режимом эмуляции LJ4, то ваше программное приложение должно быть настроено на принтер LaserJet 4.
Вам следует увеличить объем памяти. | Графический материал требует большого объема памяти. Установите соответствующий модуль памяти. См. Установка модуля памяти.

[К началу]

## Печатная поверхность шероховатая при двусторонней печати на бумаге с покрытием

Причина | Что делать
Шероховатую печатную поверхность может давать двусторонняя печать на влажной бумаге с покрытием. | Используйте бумагу с покрытием сразу после извлечения из упаковки. Всегда храните бумагу с покрытием в сухом помещении.

[К началу]

Предыдущая | Далее