Как сделать / Обращение с бумагой

# Источники бумаги

> МЦ-лоток
> Стандартная нижняя кассета
> Кассета на 250 листов A3W
> Кассетный блок на 500 листов
> Вместительный кассетный блок
> Выбор источника бумаги

В этом разделе описаны комбинации из источников подачи бумаги и типов бумаги, которые вы можете использовать.

## МЦ-лоток

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага, Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3W*, A3*, A4, A5, B4*, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LG)*, Executive (EXE), International B5 (IB5) Government Legal (GLG)*, Government Letter (GLT), Ledger (B)*, F4* Бумага пользовательского размера: 90 x 139,7 мм, не менее 328 x 453 мм, не более | До 150 листов (Общая толщина: менее 16 мм)
Конверты | Monarch (MON), C10, DL, C6, C5 | До 20 конвертов
Этикетки | 90 x 139,7 мм, не менее 328 x 453 мм, не более | До 75 листов
Толстая бумага | 90 x 139,7 мм, не менее 328 x 453 мм, не более | До 75 листов
Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, Letter (LT) | До 75 листов
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON | A4, A3* | До 150 листов

| * Носители этих размеров следует загружать узкой кромкой вперед

[К началу]

## Стандартная нижняя кассета

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3*, A4, B4*, B5, Letter (LT), Legal (LG)*, Executive (EXE), Ledger (B)* | До 250 листов (Общая толщина: менее 26 мм)
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3*, A4, Letter (LT) | До 250 листов
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON** | A3*, A4 | До 250 листов

| * Носители этих размеров следует загружать узкой кромкой вперед.

| ** Этот носитель можно подавать из данного источника, когда выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера.

[К началу]

## Кассета на 250 листов A3W

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3W* (328 x 453 мм) | До 250 листов (Общая толщина: менее 26 мм)
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3W* (328 x 453 мм) | До 250 листов

| * Бумагу формата A3W следует загружать узкой кромкой вперед.

[К началу]

## Кассетный блок на 500 листов

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3*, A4, B4*, B5**, Letter (LT), Legal (LG)*, Executive (EXE)**, Ledger (B)* | До 500 листов (Общая толщина: менее 53 мм)
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3*, A4, Letter (LT) | До 500 листов
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*** | A3*, A4 | До 500 листов

| * Носители этих размеров следует загружать узкой кромкой вперед.

| ** Доступность зависит от страны-импортера.

| *** Этот носитель можно подавать из данного источника, когда выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера.

[К началу]

## Вместительный блок для бумаги

Этот блок имеет две кассеты. В каждую кассету можно закладывать бумагу следующих размеров:

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A3*, A4, B4*, B5**, Letter (LT), Legal (LG)*, Executive (EXE)**, Ledger (B)* | До 500 листов в каждую кассету (Общая толщина: менее 53 мм)
Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON | A3*, A4, Letter (LT) | До 500 листов в каждую кассету
Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*** | A3*, A4 | До 500 листов в каждую кассету

| * Носители этих размеров следует загружать узкой кромкой вперед.

| ** Доступность зависит от страны-импортера.

| *** Этот носитель можно подавать из данного источника, когда выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера.

[К началу]

## Выбор источника бумаги

Источники бумаги принтера можно выбирать следующими двумя способами:

- Войдите в драйвер принтера, щелкните Основные установки и выберите из списка Источник бумаги необходимый вам источник подачи бумаги. Затем щелкните OK.

- На панели управления принтера выберите тот источник бумаги, который вы хотите использовать для параметра Источник бумаги. См. Меню Настройка.

### Автовыбор

Если вы выберете Автовыбор в драйвере принтера или Auto на панели управления, будет использован тот источник бумаги, который содержит бумагу, соответствующую установке размера страницы.

Когда в выбранном источнике бумаги не будет бумаги, принтер начнет искать источник с бумагой того же размера в следующем порядке:

#### Стандартная конфигурация:

МЦ-лоток
Нижняя кассета 1* (стандартная нижняя кассета)

| * Относится к стандартной нижней кассете или к дополнительной кассете на 250 листов A3W в зависимости от конфигурации.

| Примечания:

| Если вы выполните установки размера бумаги или установки источника бумаги в своем приложении, эти установки могут подавить установки драйвера принтера.

| Вы можете изменить приоритет очередности через параметр МЦ-режим в меню Лоток. Подробнее см. Меню Лоток.

#### При установленных дополнительных источниках бумаги:

МЦ-лоток
Нижняя кассета 1* (стандартная нижняя кассета)
Нижняя кассета 2** (дополнительная нижняя кассета)
Нижняя кассета 3 ***(дополнительная нижняя кассета)

| * Относится к стандартной нижней кассете или к дополнительной кассете на 250 листов A3W в зависимости от конфигурации.

| ** Относится к дополнительному кассетному блоку на 500 листов или к дополнительному вместительному блоку для бумаги в зависимости от конфигурации.

| *** Относится к дополнительному вместительному блоку для бумаги.

| Примечания:

| Если вы выполните установки размера бумаги или установки источника бумаги в своем приложении, эти установки могут подавить установки драйвера принтера.

| Когда вы выбираете конверт в качестве установки параметра Размер бумаги, то конверты можно будет подавать только из МЦ-лотка независимо от установки параметра Источник бумаги.

| Вы можете изменить приоритет очередности через параметр МЦ-режим в меню Настройка Меню Настройка.

### Ручная загрузка бумаги

Выполните следующие действия по загрузке единичного листа бумаги через щель Ручная подача.

| Вставьте один лист бумаги печатной стороной вверх в МЦ-лоток до упора. Отрегулируйте положения боковых направляющих под размер бумаги, какой вы пользуетесь

|  | Примечание:

|  | Закладывайте фирменные бланки печатной стороной вверх и заголовком, обращенным к принтеру.

| Проверьте, чтобы был установлен флажок Ручная подача в меню драйвера принтера Основные установки (в Windows) или в диалоговом окне Основные установки (в Macintosh).

| Пошлите данные печати из компьютера. Индикаторы Ошибка и Готов начинают медленно мигать на панели управления.

| Нажмите кнопку Пуск/Стоп. Принтер загружается бумагой из МЦ-лотка.

|  | Примечание:

|  | Если вам не нужно больше подавать бумагу вручную, обязательно снимите флажок Ручная подача в меню драйвера принтера Основные установки (в Windows) или в диалоговом окне Основные установки (в Macintosh).

[К началу]

Предыдущая | Далее