Как сделать / Использование дополнительного оборудования

# Кассетный блок на 500 листов

> Установка кассетного блока на 500 листов
> Снятие кассетного блока на 500 листов

Вы можете увеличить возможность принтера по бесперебойной подаче бумаги, установив под ним дополнительную нижнюю кассету. Двумя дополнительными нижними кассетами, специально разработанными для вашего принтера, являются кассетный блок на 500 листов (С12C813871) и вместительный блок для бумаги (С12C813891). Однако вы можете установить одновременно только одно дополнительное устройство.

- Дополнительный кассетный блок на 500 листов содержит одну кассету для бумаги, в которую можно закладывать за один раз до 500 листов.

- Дополнительный вместительный блок для бумаги содержит две кассеты, каждая из которых вмещает до 500 листов.

Меры предосторожности при обращении и процедуры установки и снятия одинаковые как для кассетного блока на 500 листов, так и для вместительного блока для бумаги. См. Вместительный блок для бумаги о дополнительной информации.

## Установка кассетного блока на 500 листов

Процедура установки кассетного блока на 500 листов такая же, как и для вместительного блока для бумаги. См. Установка вместительного блока для бумаги о дополнительной информации.

[К началу]

## Снятие кассетного блока на 500 листов

Процедура снятия кассетного блока на 500 листов такая же, как и для вместительного блока для бумаги. См. Снятие вместительного блока для бумаги о дополнительной информации.

[К началу]

Предыдущая | Далее