Как сделать / Замена расходных продуктов

# Блок формирования изображения

> Предосторожности при обращении
> Замена блока формирования изображения

Подготовьте новый блок формирования изображения для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение. Блок формирования изображения имеет слот, в котором располагается коллектор отработавшего тонера.

В продаже блок формирования изображения всегда бывает в комплекте с коллектором отработавшего тонера, так как эти узлы обычно требуют замены в одно и то же время. Однако коллектор отработавшего тонера продается и отдельно для индивидуальной замены.

## Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед заменой блока формирования изображения:

- Когда вы заменяете блок формирования изображения, не подвергайте его воздействию комнатного света дольше, чем необходимо для выполнения операции.

- Не поцарапайте поверхность барабана. Также запрещается прикасаться к барабану, потому что ваши пальцы оставят на его рабочей поверхности пагубные жировые отпечатки, что ухудшит качество печати.

- Чтобы получать высокое качество печати, не храните блок формирования изображения под воздействием прямых солнечных лучей, в запыленном помещении, если воздух насыщен соляными парами или вызывающим коррозию газом (например, аммиаком). Избегайте хранилищ с экстремальными условиями и резкими перепадами температур и влажности воздуха.

| Предупреждения:

| Не бросайте отработавший блок формирования изображения в огонь: он может взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

| Храните блок формирования изображения в местах, не доступных для детей.

[К началу]

## Замена блока формирования изображения

Выполните следующую процедуру для замены блока формирования изображения:

| Выключите принтер.

| Откройте переднюю крышку.

| Поверните большой рычаг против часовой стрелки на 90 градусов.

| Поверните малый рычаг вправо.

| Вытяните блок формирования изображения примерно на 20 см из принтера.

| Захватите блок формирования изображения за верхнюю ручку и осторожно вытяните его полностью из принтера.

| Извлеките новый блок формирования изображения из упаковки, поднимите его за ручку и снимите с него защитную обертку.

| Заведите блок формирования изображения внутрь принтера до конца.

| Поверните малый рычаг влево.

| Поверните большой рычаг на 90 градусов по часовой стрелке.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Предыдущая | Далее