Как сделать / Использование дополнительного оборудования

# Модуль ПЗУ Adobe PostScript 3

> Установка модуля ПЗУ Adobe PostScript 3
> Снятие модуля ПЗУ Adobe PostScript 3

В некоторые страны поставляется набор Adobe PostScript 3 Kit (C12C83249) в качестве дополнительного модуля ПЗУ. Этот модуль наделяет ваш принтер возможностью печатать документы в формате управляющего языка печати PostScript.

| Примечание:

| Модуль ПЗУ Adobe PostScript 3 нельзя использовать в Macintosh с подключением через интерфейсную карту IEEE 1394 Type B.

## Установка модуля ПЗУ Adobe PostScript 3

Выполните следующие действия по установке дополнительного модуля ПЗУ Adobe PostScript 3:

| Предостережение:

| Перед установкой модуля ПЗУ обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Примечание:

| Дополнительные модули ПЗУ, расширяющие возможности принтера, различаются в зависимости от страны приобретения.

| Убедитесь в том, что принтер выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Подготовьте принтер, как показано на рисунке.

| Найдите слоты ПЗУ.

> 1. Слоты ПЗУ

| Вставьте модуль плотно в слот A или B, как показано ниже.

|  | Предостережения:

|  | Не вдавливайте модуль ПЗУ в слот с усилием.

|  | Обязательно вставляйте модуль с правильной ориентацией.

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Верните принтер в первоначальное состояние, как показано на рисунке ниже.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

| Чтобы убедиться в правильности установки модуля ПЗУ, распечатайте карту состояния. См. Распечатка карты состояния.

[К началу]

## Снятие модуля ПЗУ Adobe PostScript 3

Выполните следующую процедуру по снятию модуля ПЗУ Adobe PostScript 3:

| Предостережение:

| Перед удалением модуля ПЗУ обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Обеспечьте доступ к монтажной плате, как показано ниже.

| Надавливайте на ушко X в левой части ПЗУ-слота, чтобы освободить модуль ПЗУ из слота.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Вытяните модуль ПЗУ из слота.

| Завершите процедуру, как показано ниже.

[К началу]

Предыдущая | Далее