Информация о продукте / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Окружающие условия
> Соответствие стандартам безопасности
> Механические характеристики
> Электротехнические характеристики

## Общие данные

Способ печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | 600 x 600 dpi
Первый отпечаток* (на A4/Letter): |
Цветная печать: | Вывод на верхнелицевой лоток: не более 19,6 секунды Вывод на нижнелицевой лоток: не более 21,7 секунды
Только черная печать: | Вывод на верхнелицевой лоток: не более 8,3 секунды Вывод на нижнелицевой лоток: не более 10,4 секунды
Время разогрева: | Примерно 330 секунд от нормальной температуры
Подача бумаги: | Автоматическая или ручная
Выравнивание подаваемой бумаги: | Переднее выравнивание для всех размеров
Закладка бумаги: |
МЦ-лоток: | До 150 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON До 20 конвертов До 75 листов этикеток, толстой бумаги и прозрачных пленок
Стандартная нижняя кассета: | До 250 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON**
| * Скорость печати различается в зависимости от источника бумаги и других условий. ** Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги.
Дополнительная кассета на 250 листов A3W: | До 250 листов простой бумаги и бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON
Дополнительный кассетный блок на 500 листов: | До 500 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*
| * Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги.
Дополнительный вместительный блок для бумаги: | До 1,000 листов простой бумаги, бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON*, закладываемой в две кассеты вместимостью по 500 листов каждая
| * Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги.
Выдача бумаги: |
В нижнелицевой лоток: | Для простой бумаги (размером не менее 210 мм в ширину и 182 мм в длину), бумаги для цветных лазерных принтеров EPSON и бумаги с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
В верхнелицевой лоток: | Для бумаги всех типов
Вместимость приемных лотков: |
Нижнелицевой лоток: | До 250 листов (больше форматов B5/EXE)
Верхнелицевой лоток: | До 150 листов (A4 или меньшего размера) До 50 листов (больше формата A4)
Внутренняя эмуляция: | Эмуляция HP LaserJet 4 (Режим LJ4)
| Эмуляции HP-GL/2 (Режим GL2)
| Эмуляция ESC/P2 24-игольчатого принтера (Режим ESCP2)
| Эмуляция ESC/P 9-игольчатого принтера (Режим FX)
| Эмуляция пропринтера IBM (Режим I239X)
Резидентные шрифты: | 84 масштабируемых шрифта и 7 растровых шрифтов
ОЗУ: | 64 Мбайт с расширением до 1 Гбайт

[К началу]

## Окружающие условия

Температура воздуха: | При работе: | От 10 до 32°C (50 до 89,6°F)
| При хранении: | От 0 до 35°C (32 до 95°F)
Влажность воздуха: | При работе: | От 15 до 85% (относительная)
| При хранении: | От 15 до 85% (относительная)
Высота над уровнем моря: | Макс. 3100 метров (10168 футов)

[К началу]

## Соответствие стандартам безопасности

Стандарты безопасности:

Модель США: | UL 1950 CSA C22.2 No.950
Европейская модель: | Директива 73/23/EEC EN60950 EN60825-1 ГОСТ Р 50377-92

EMC:

Модель США: | FCC, часть 15, подчасть B, класс B
Европейская модель: | Директива 89/336 /EEC
| EN 55022, класс B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91
Австралийская модель: | AS/NZS 3548, класс B

### Лазерная безопасность

Данный принтер аттестован Министерством здравоохранения и социального обеспечения США (DHHS) по Классу 1 на лазерную аппаратуру в соответствии с действующими нормами на допустимое радиоактивное излучение согласно федеральному закону США о контроле над радиацией в интересах здравоохранения и безопасности, принятому в 1968 г. Это означает, что принтер не выделяет опасного лазерного излучения.

Поскольку лазерное излучение полностью остается внутри защитных коробок и наружных корпусов, луч лазера не может выйти из принтера во время любой операции, выполняемой пользователем.

### Правила CDRH

Центр по контролю за оборудованием и радиационной безопасностью (CDRH) при Управлении по контролю за продуктами питания и лекарствами (США) утвердил 2 августа 1976 г. правила сертификации лазерной аппаратуры. Их соблюдение обязательно для товаров, продаваемых в Соединенных Штатах. Ниже показана этикетка, которая должна наклеиваться на лазерную аппаратуру, продаваемую в Соединенных Штатах, и она подтверждает соответствие правилам CDRH.

[К началу]

## Механические характеристики

Размеры и вес: | Высота: | 554 мм (21,8 дюйма)
| Ширина: | 650 мм (25,6 дюйма)*
|  | *Со всемы выдвинутыми лотками, 730 мм (28,7 дюйма)
| Глубина: | 647 мм (25,5 дюйма)
| Вес: | Примерно 70 кг (около 154 фунтов ) без дополнительного оборудования и расходных материалов
Гарантийный срок службы: | 5 лет или 180 000 страниц, что наступает вперед (при условии печати на бумаге формата A4, при непрерывной печати 4 страниц: при соотношении черного и белого цветов = 1:1)

[К началу]

## Электротехнические характеристики

| Модель на 110 В/120 В (Модель YCA-6) | Модель на 220-240 В (Модель YCB-6)
Напряжение | 110-120 В ± 10% | 220-240 В ± 10%
Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц ± 3 Гц | 50 Гц / 60 Гц ± 3 Гц
Рабочий ток | Менее 10 A | Менее 5 A
Потребляемая мощность | Во время печати* | Средняя | Цветная | Менее 550 Вт-ч
Ч/Б | Менее 750 Вт-ч
Максимальная | Цветная | Менее 1100 Вт | Менее 1200 Вт
Ч/Б | Менее 1100 Вт | Менее 1200 Вт
В режиме ожидания | Средняя | Менее 240 Вт-ч
Максимальная | Менее 100/1000 Вт
В спящем режиме** | 20 Вт-ч

| * С дополнительной кассетой и блоком двухсторонней печати.

| ** Полностью пассивный. Соответствует требованиям программы энергосбережения Energy Star.

[К началу]

Предыдущая | Далее