Как сделать / Использование программного обеспечения принтера в Windows

# Контроль за вашим принтером с использованием EPSON Status Monitor 3

> Об EPSON Status Monitor 3
> Установка ESPON Status Monitor 3
> Доступ к EPSON Status Monitor 3
> Получение сведений о состоянии принтера
> Использование функции Управление заданием
> Настройка контролируемых параметров
> Окно Предупреждение о состоянии
> Прекращение контроля
> Установка утилиты Контролируемые принтеры

## Об EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 - это сервисная программа (утилита), которая следит за вашим принтером и информирует вас о его текущем состоянии. Например, через эту утилиту вы можете узнать количество оставшегося тонера и остаточный ресурс блока формирования изображения. В случае появления ошибки печати эта утилита выведет на экран сообщение, описывающее ошибку. Доступ к EPSON Status Monitor 3 осуществляется через драйвер принтера. См. следующий раздел о более подробной информации.

Перед пользованием EPSON Status Monitor 3 обязательно прочтите файл README. Этот файл содержит новейшую информацию о драйвере принтера и EPSON Status Monitor 3.

| Вниманию пользователей Windows XP:

| Общие Windows XP LPR соединения и общие Windows XP Standard TCP/IP соединения с Windows-клиентами не поддерживают функцию Управление заданием.

[К началу]

## Установка ESPON Status Monitor 3

Выполните следующие действия по установке EPSON Status Monitor 3.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод. Появляется окно Установочная программа, показанное ниже:

> Если окно не появилось, дважды щелкните значок Мой компьютер . Щелкните значок CD-ROM , затем выберите команду Открыть в файловом меню. Затем дважды щелкните команду Epsetup.exe.

| В окне Установочная программа дважды щелкните Установить EPSON Status Monitor 3. Либо вы можете установить ее, выбирая команду Установить EPSON Status Monitor 3 и затем щелкая кнопку-стрелку вверху справа.

| В появившемся диалоговом окне проверьте, выделен ли значок вашего принтера, и щелкните OK. Это автоматически устанавливает сервисную программу.

| По завершении инсталляции щелкните OK.

[К началу]

## Доступ к EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 контролирует принтер во время печати и пока открыто диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.

Вы можете входить в EPSON Status Monitor 3 непосредственно из любого программного приложения или через вашу операционную систему Windows.

- Для доступа к EPSON Status Monitor 3 из вашего приложения щелкните команду Печать или Параметры страницы в меню Файл. Вам необходимо щелкнуть кнопку Установить, Параметры, Свойстваили набрать комбинацию из этих кнопок.
  Затем щелкните меню Утилита и щелкните значок EPSON Status Monitor 3 , чтобы запустить EPSON Status Monitor 3.

- Для доступа к EPSON Status Monitor 3 из ОС Windows щелкните Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры. После этого правой клавишей мыши щелкните Свойства (в Windows Me/98/95), Предпочтения в печати (в Windows XP/2000) или Стандартные параметры печати (в Windows NT 4.0).
  Затем щелкните меню Утилита и щелкните значок EPSON Status Monitor 3 , чтобы запустить EPSON Status Monitor 3.

[К началу]

## Получение сведений о состоянии принтера

Вы можете следить за состоянием принтера и получать информацию по расходным продуктам через диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.

1. | Значок/Сообщение: | Значок и сообщение отображают состояние принтера.
2. | Рисунок принтера: | Рисунок в левом верхнем углу отображает состояние принтера графически.
3. | Текстовое поле: | Текстовое поле рядом с рисунком принтера отображает текущее состояние принтера. При возникновении проблемы в него выводится наиболее вероятное решение.
4. | Кнопка Закрыть: | Закрывает диалоговое окно.
5. | Вкладка Расходные материалы: | После щелчка на этой вкладке будет показано состояние расходных материалов, например количество бумаги и остаток тонера.
6. | Вкладка Информация о задании: | После щелчка на этой вкладке будет выдана информация о задании печати. Эта вкладка отображается, когда флажок Показать информацию о задании установлен в диалоговом окне Контролируемые параметры.
7. | Бумага: | Показывает размер бумаги, тип бумаги и примерный остаток бумаги в источнике подачи бумаги. Информация о дополнительных кассетах будет отображаться на экране только в том случае, если на вашем принтере установлено подобное дополнительное устройство.
8. | Тонер: | Показывает остаток тонера. Значок Тонер мигает, если порошка осталось мало.
9. | Ресурс блока формирования изображения: | Показывает остаточный срок службы блока формирования изображения.

[К началу]

## Использование функции Управление заданием

Вы можете получать информацию о заданиях печати через меню Информация о задании в диалоговом окне EPSON Status Monitor 3.

Для показа меню Информация о задании установите флажок Показать информацию о задании в диалоговом окне Контролируемые параметры. Затем щелкните меню Информация о задании в диалоговом окне EPSON Status Monitor 3.

1. | Состояние: | Ожидание: | Ожидание печати.
|  | Печатание: | Текущее задание печатается.
|  | Завершено: | Показывает, что задание напечатано.
|  | Отменено: | Показывает, что задание отменено.
|  | Придержать: | Задание придерживается.
2. | Название задания: | Показывает имена файлов с заданиями печати пользователя. Задания печати других пользователей отображаются как --------.
3. | Тип задания: | Показывает тип задания. При пользовании функцией Резервное задание задания отображаются соответственно как Сохраненное, Подтверждение, Перепечатка и Конфиденциальное. О функции Резервное задание см. Использование функции Резервное задание .
4. | Обновить, кнопка: | Щелчок на этой кнопке обновляет информацию в этом меню.
5. | Отмена задания, кнопка : | Выделение задания и щелчок на этой кнопке отменяет выбранное задание печати.

### Поддержка соединения для пользования функцией Управление заданием

Функция Управление заданием доступна при следующих условиях:

- При пользовании соединением для прямой печати в сети EPSON Net Direct Print TCP/IP (в Windows Me, 98, 95 и XP, 2000 или NT 4.0)

- При пользовании соединениями LPR (в Windows XP, 2000 и NT 4.0)

- При пользовании стандартными соединениями TCP/IP (в Windows XP и 2000)

- Общие Windows XP, 2000 и NT 4.0 LPR соединения и общие Windows XP и 2000 Standard TCP/IP соединения с клиентами в ОС Windows XP, Me, 98, 95, 2000 и NT 4.0

| Примечание:

| Этой функцией нельзя пользоваться в следующих ситуациях:

| При использовании дополнительной интерфейсной карты Ethernet, которая не поддерживает функцию Управление заданием.

| Когда NetWare-соединения не поддерживают функцию Управление заданием.

| Когда задания печати от NetWare и NetBEUI показаны как "Неизвестные" в меню Управление заданием.

| Общие Windows 2000/NT 4.0 LPR соединения и общие Windows 2000 Standard TCP/IP соединения с клиентами в ОС Windows XP/Me/98/95/2000/NT 4.0. Заметьте, что если учетная запись пользователя, применяемая для регистрации клиента, отличается от учетной записи пользователя, применяемой для подключения к серверу, функция Управление заданием будет недоступна.

### Настройка на уведомление о завершении печати

Если установлен флажок Уведомить, когда печать завершена , можно воспользоваться функцией Уведомление о завершении печати.

Чтобы пользоваться этой функцией, щелкните по назначенному заданию печати из списка заданий печати в меню Информация о задании в диалоговом окне EPSON Status Monitor 3. Когда целевое задание выполнено, открывается диалоговое окно Уведомление о завершении печати.

| Примечание:

| Если вы отменили целевое задание, диалоговое окно Уведомление о завершении печати не открывается.

[К началу]

## Настройка контролируемых параметров

Для выполнения специальных установок контроля щелкните Контролируемые параметры в меню Утилита в драйвере принтера. Открывается меню драйвера принтера. Появляется диалоговое окно Контролируемые параметры.

Следующие установки и кнопки появляется в этом диалоговом окне:

1. | Выбор уведомления: | С помощью флажков выберите типы ошибок, по которым вы хотите получать предупреждения.
2. | По умолчанию, кнопка: | Восстанавливает установки по умолчанию.
3. | Выбор быстрого значка на панели задач: | Чтобы пользоваться быстрым значком на панели задач, установите флажок Быстрый значок и выберите значок. Значок появляется в правой части панели задач. Как только значок появится на панели задач, вы можете дважды щелкнуть по нему и открыть диалоговое окно EPSON Status Monitor 3. Либо вы можете правой клавишей мыши щелкнуть по быстрому значку и выбрать Контролируемые параметры , чтобы открыть диалоговое окно Контролируемые параметры, и EPSON AL-C8600 улучшенный , чтобы открыть диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.
4. | Показать информацию о задании:* | Показывает меню Информация о задании в окне EPSON Status Monitor 3.
5. | Уведомлять об окончании печати:* | Показывает предупреждение, когда будет завершена печать задания.
6. | Разрешить слежение за совместными принтерами, флажок: | Чтобы контролировать принтер совместного пользования, установите этот флажок. Вам необходимо выполнить эту установку на сервере.
7. | OK, кнопка: | Сохраняет новые изменения.
8. | Отмена, кнопка : | Отменяет любые изменения.
9. | Справка, кнопка: | Открывает оперативную справочную систему по диалоговому окну Контролируемые параметры.

[К началу]

## Окно Предупреждение о состоянии

Окно Предупреждение о состоянии появляется автоматически, когда возникает ошибка. Оно показывает, ошибка какого типа произошла, и предлагает вам возможное ее решение. Окно закрывается автоматически, как только проблема будет устранена.

Окно Предупреждение о состоянии открывается при условии, что вы выбрали диалоговое окно Контролируемые параметры.

При желании получить информацию о расходных материалах принтера щелкните кнопку Расходные материалы. Если вы щелкнете эту кнопку, окно Предупреждение о состоянии не исчезнет даже после устранения проблемы. Для закрытия окна вам необходимо щелкнуть Закрыть.

[К началу]

## Прекращение контроля

Вы можете остановить контроль за состоянием печати, сняв флажок Контролировать состояние печати в меню Утилита драйвера принтера, если вам совсем не нужно следить за принтером.

| Примечание:

| Флажок Контролировать состояние печати показан в меню Утилита окна Стандартные параметры печати в Windows NT 4.0 или в меню Утилита окна Предпочтения в печати в Windows XP/2000.

| Вы можете выяснить текущее состояние принтера, щелкнув значок EPSON Status Monitor 3 в меню Утилита драйвера принтера.

[К началу]

## Установка утилиты Контролируемые принтеры

Вы можете воспользоваться утилитой Контролируемые принтеры, чтобы изменить тип принтеров, за которыми будет следить EPSON Status Monitor 3. Когда вы устанавливаете EPSON Status Monitor 3, эта утилита также будет установлена. Обычно вам не нужно изменять настройку..

| Щелкните Пуск, укажите на Программы, укажите на Принтеры EPSON, затем щелкните Контролируемые принтеры.

| Снимите флажки для тех принтеров, которые не контролируются.

| Щелкните OK , чтобы активизировать настройку.

[К началу]

Предыдущая | Далее