Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Об общем принтере

В этом разделе описано, как разделять принтер в стандартной локальной сети Windows.

Компьютеры в сети могут разделять принтер, который подсоединен к одному из них непосредственно. Компьютер, подсоединенный к принтеру напрямую, служит принтерным сервером, а остальные компьютеры являются клиентами и им требуется разрешение на разделение принтера с принтерным сервером. Клиенты разделяют принтер с принтерным сервером.

В соответствии с версиями операционных систем Windows и вашим правом на доступ к принтеру в сети выполните соответствующую настройку принтерного сервера и клиентов.

##### Настройка принтерного сервера

- В Windows Me/98/95, см. Настройка вашего принтера как общего принтера .

- В Windows 2000/XP/NT 4.0, см. Использование дополнительного драйвера .

##### Настройка клиентов

- В Windows Me/98/95, см. С Windows Me/98/95.

- В Windows 2000/XP, см. С Windows 2000/XP.

- В Windows NT 4.0, см. С Windows NT 4.0.

| Примечание:

| При разделении принтера обязательно на компьютере установите EPSON Status Monitor 3, чтобы общий принтер мог контролироваться на принтерном сервере. См. Настройка контролируемых параметров .

| Принтерный сервер и клиенты должны быть предварительно установлены в одной и той же сетевой системе и подчинены единому административному управлению сетью.

| Иллюстрации экранов на следующих страницах могут различаться в зависимости от версии ОС Windows.

[К началу]

Предыдущая | Далее