Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Настройка для клиентов

> В Windows Me/98/95
> В Windows 2000/XP
> В Windows NT 4.0

В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера через доступ к общему принтеру в локальной сети.

| Примечание:

| Чтобы разделять принтер в сети Windows, вам необходимо настроить принтерный сервер. Подробнее см. Настройка вашего принтера как общего принтера (Windows Me/98/95) или Использование дополнительного драйвера (Windows 2000/XP/NT 4.0).

| В этом разделе описано, как получать доступ к общему принтеру в стандартной сетевой системе через сервер (рабочая группа Microsoft). Если вы не можете получить доступ к общему принтеру из-за особенностей сетевой системы, обратитесь за помощью к администратору сети.

| В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера через доступ к общему принтеру из папки Принтеры . Вы также можете получить доступ к общему принтеру через Сетевое окружение или Моя сеть на рабочем столе Windows.

| Если вы хотите пользоваться EPSON Status Monitor 3 на клиентских компьютерах, вам придется устанавливать и драйвер принтера и EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере-клиенте с компакт-диска.

## С Windows Me/98/95

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows Me/98/95:

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер , затем щелкните кнопку Далее.

| Выберите Сетевой принтер, затем щелкните кнопку Далее.

| Щелкните Посмотр, и появляется диалоговое окно Посмотр принтера.

|  | Примечание:

|  | Вы также можете ввести "\\(имя компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\(имя общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди.

| Щелкните компьютер или сервер, который подсоединен к общему принтеру, и имя общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Имя общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

| Щелкните Далее.

|  | Примечание:

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

|  | Если операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95 или дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 установлен на принтерном сервере в Windows 2000/XP/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

|  | Если же дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 не установлен на принтерном сервере в Windows 2000/XP/NT 4.0, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Удостоверьтесь в правильности названия общего принтера и выберите, будете ли вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет. Щелкните OKи затем выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | Вы можете изменить имя общего принтера так, что оно будет появляться только на клиентском компьютере.

[К началу]

## С Windows 2000/XP

Выполните следующие действия по настройке клиентов с ОС Windows 2000/XP.

Вы можете установить драйвер общего принтера, когда вы обладаете правом доступа Опытного пользователя или более высоким правом, хотя и не имеете права Администратора.

Если операционной системой принтерного сервера служит Windows NT 4.0, проверьте правильность следующих элементов:

- В принтерном сервере с ОС Windows NT 4.0 дополнительным драйвером для клиентов Windows 2000/XP является драйвер "Windows NT 4.0 x86", который установлен предварительно в качестве драйвера принтера для Windows NT 4.0. При инсталляции драйвера принтера на клиентах в Windows 2000/XP через принтерный сервер Windows NT 4.0 драйвер для Windows NT 4.0 установлен.

- Вы не сможете установить драйвер принтера для Windows 2000/XP в качестве дополнительного драйвера на принтерном сервере в Windows NT 4.0. Чтобы установить драйвер принтера для Windows 2000/XP на клиентских компьютерах в Windows 2000/XP, администратор устанавливает драйвер локального принтера на клиентах с компакт-диска, приложенного к принтеру, а затем выполняет следующую процедуру.

| Для клиентов Windows 2000 щелкните Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры. Для клиентов Windows XP щелкните Пуск, укажите на Принтеры и Факсы. Для пользователей домашней редакторской версии Windows XP Home вначале укажите на Панель управления , затем щелкните Принтеры и Факсы.

| В Window 2000 дважды щелкните значок Добавить принтер , затем щелкните кнопку Далее.

> В Winodws XP щелкните Добавить принтер в меню Принтерные задачи.

| Выберите Сетевой принтер (в Windows 2000) или Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру (в Windows XP), затем щелкните Далее.

| В Windows 2000 введите имя общего принтера, затем щелкните Далее.

|  | Примечание:

|  | Вы также можете ввести "\\(имя компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\( имя общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди.

|  | Имя общего принтера вводить необязательно.

> В Windows XP выберите Посмотр для принтера.

| Щелкните значок компьютера или сервера, который подключен к общему принтеру. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Имя общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, вам следует выбрать новый драйвер принтера либо текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению. Если драйвер локального принтера в Windows 2000/XP установлен предварительно, вы можете выбрать новый драйвер принтера для Windows 2000/XP в качестве текущего драйвера принтера вместо альтернативного драйвера в сервере Windows NT 4.0

|  | Если дополнительный драйвер для Windows 2000/XP (NT 4.0) установлен на принтерном сервере в Windows 2000/XP/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

|  | Если же дополнительный драйвер не установлен на принтерном сервере Windows NT 4.0 или операционной системой сервера служит Windows Me/98/95, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| В Windows 2000 выберите, будете ли вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет, затем щелкните OK.

| Убедитесь в правильности параметров и затем щелкните Готово .

[К началу]

## С Windows NT 4.0

Выполните следующие действия по настройке клиентов с ОС Windows NT 4.0:

Вы можете установить драйвер общего принтера, когда вы обладаете правом доступа Опытного пользователя или более высоким правом, хотя и не являетесь Администратором.

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер .

| Выберите Сетевой принтерный сервер, затем щелкните Далее.

| Щелкните значок компьютера или сервера, который подсоединен к общему принтеру, и имя общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Вы также можете ввести "\\(имя компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\( имя общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди.

|  | Имя общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности имени общего принтера, спросите у администратора сети.

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

|  | Если дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 установлен на принтерном сервере в Windows 2000/XP, переходите к следующему шагу.

|  | Если дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 не установлен на принтерном сервере в Windows 2000/XP или операционной системой сервера служит Windows Me/98/95, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Выберите, будете ли вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет, затем щелкните OK.

| Щелкните Готово.

[К началу]

Предыдущая | Далее