Решение проблем

# Удаление защемленной бумаги

> Сообщения об ошибках по заклиниванию бумагой
> Предосторожности при удалении защемленной бумаги
> Заклинивание бумаги - Нижняя кассета
> Заклинивание бумаги - МЦ-лоток
> Заклинивание бумаги - Крышка A (Заклинивание A)
> Заклинивание бумаги - Крышка B (Заклинивание B)
> Заклинивание бумаги - Блок-C (Заклинивание C)
> Заклинивание бумаги - Крышка D (Заклинивание D)
> Заклинивание бумаги - Крышка E (Заклинивание E)
> Заклинивание бумаги - Крышка F (Заклинивание F)
> Заклинивание бумаги - Блок G (Заклинивание G)

Когда бумага защемлена в принтере, ЖК-панель принтера и утилита EPSON Status Monitor 3 выдают предупредительные сообщения

## Сообщения об ошибках по заклиниванию бумагой

Когда на ЖК-панели появится следующее сообщение, вы должны удалить всю защемленную бумагу.

#### Заклинивание xxxx

Место, где произошло заклинивание бумагой, обозначается через xxxx. xxxx обозначает место защемления бумаги. Руководствуйтесь следующими иллюстрациями, на которых обозначены детали и узлы принтера.

> 1. Блок проводки бумаги (Блок C)
> 2. МЦ-лоток
> 3. Крышка кассеты для бумаги (Крышка D)
> 4. Боковая крышка вместительного блока для бумаги (Крышка E)
> 5. Стандартная и дополнительная нижние кассеты
> 6. Основной узел блока двусторонней печати (Блок G)

> 1. Крышка вывода бумаги (Крышка A)
> 2. Термозакрепитель (Блок B)
> 3. Крышка переворачивающего устройства у блока двусторонней печати (Крышка F)

Если заклинивание бумагой произошло одновременно в двух и более местах, сообщения об этих местах также будут отображаться.

Заклинивание A | Бумага защемлена внутри крышки вывода бумаги (Крышка A).
Заклинивание B | Бумага защемлена внутри термозакрепителя (Блок B).
Заклинивание C | Бумага защемлена внутри блока проводки бумаги (Блок C).
Заклинивание D | Бумага защемлена внутри крышки кассеты для бумаги на правой стороне принтера (Крышка D). Если вы не находите защемленной бумаги в этой крышке, проверьте крышку переворачивающего устройства (крышка F) у дополнительного блока двусторонней печати, а затем его основной узел (блок G).
Заклинивание E | Бумага защемлена у боковой крышки дополнительного вместительного блока для бумаги (крышка E).
Заклинивание F | Бумага защемлена у крышки переворачивающего устройства (крышка F) дополнительного блока двусторонней печати. Если вы не находите защемленной бумаги в этой крышке, проверьте крышку кассеты для бумаги (крышка D), а затем основной узел у дополнительного блока двусторонней печати (блок G).
Заклинивание G | Бумага защемлена внутри основного узла у дополнительного блока двусторонней печати (блок G). Перед проверкой основного узла у блока двусторонней печати обязательно осмотрите, нет ли защемленной бумаги в крышке кассеты для бумаги (крышка D) или в крышке переворачивающего устройства (крышка F) у блока двусторонней печати.

[К началу]

## Предосторожности при удалении защемленной бумаги

Обязательно обращайте внимание на следующие моменты, когда удаляете защемленную бумагу:

- Не удаляйте защемленную бумагу с силой. Обрывки бумаги труднее удалять и они могут вызвать другие заклинивания защемленной бумагой. Вытягивайте бумагу осторожно, избегая обрывов.

- Всегда старайтесь удалять защемленную бумагу обеими руками, избегая обрывов.

- Если защемленная бумага оборвалась и остается внутри принтера либо бумага защемлена в другом месте, не описанном здесь, проконсультируйтесь у своего дилера.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью ОСТОРОЖНО! ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРАили к поверхностям вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель и детали возле него могут быть очень горячими.

| Не просовывайте рук глубоко в блок термозакрепителя (блок B): некоторые детали острые и могут причинить порезы.

[К началу]

## Заклинивание бумаги - Нижняя кассета

В этом разделе описано, как устранять бумажные заклинивания в стандартной и дополнительной нижних кассетах. Процедура общая для всех нижних кассет.

Выполните следующую процедуру по удалению защемленной бумаги в нижних кассетах. На рисунках показана стандартная нижняя кассета.

| Вытяните медленно нижнюю кассету до упора. Не оборвите защемленную бумагу.

| Удалите всю защемленную и замятую бумагу.

|  | Примечание:

|  | Если бумага оборвана, удалите все куски.

| Выньте стопку бумаги из кассеты.

| Постучите ребрами стопки бумаги о плоскую поверхность для выравнивания кромок, затем заложите стопку обратно в нижнюю кассету. Выровняйте стопку. Сверху она должна быть прижата металлическим прижимом. Ее уровень не должен превышать предельной отметки.

| Затолкните нижнюю кассету обратно в принтер.

Когда заклинивание бумагой полностью устранено и нижняя кассета задвинута обратно в принтер, данные печати по замятой странице перепечатаются автоматически.

[К началу]

## Заклинивание бумаги - МЦ-лоток

Выполните следующую процедуру по удалению защемленной бумаги в МЦ-лотке:

| Осторожно вытяните защемленную бумагу.

|  | Предостережение:

|  | Если защемленная бумага видна глубоко в МЦ-лотке, не вытягивайте ее с силой. Вытяните блок проводки бумаги для удаления защемленной бумаги.

| Удалите остаток бумаги, а затем выровняйте ее кромки постукиванием о плоскую поверхность перед закладкой обратно в МЦ-лоток.

[К началу]

## Заклинивание бумаги - Крышка A (Заклинивание A)

При наличии защемленной бумаги у крышки вывода бумаги ЖК-панель отображает сообщение об ошибке: Заклинивание A.

Выполните процедуру по удалению защемленной бумаги в крышке вывода бумаги:

| Откройте крышку вывода бумаги на левой стороне принтера.

| Удалите защемленную бумагу осторожно двумя руками. Не обрывайте защемленную бумагу.

|  | Примечания:

|  | Всегда старайтесь удалять защемленную бумагу обеими руками, чтобы избежать обрывов.

|  | Если бумага обрывается, обязательно удалите все куски.

| Закройте крышку вывода бумаги.

Когда заклинивание бумагой устранено полностью и крышка вывода бумаги (крышка A) закрыта, данные по защемленной странице перепечатываются автоматически.

[К началу]

## Заклинивание бумаги - Крышка B (Заклинивание B)

При наличии защемленной бумаги в термозакрепителе, ЖК-панель отображает сообщение об ошибке: Заклинивание B.

Выполните процедуру по удалению защемленной бумаги в термозакрепителе:

| Вытяните термозакрепитель осторожно до упора. Старайтесь не оборвать защемленную бумагу.

|  | Предупреждение:

|  | Не просовывайте рук глубоко в блок термозакрепителя (блок B): некоторые детали острые и могут причинить порезы.

| Потяните за рычаг вверх, чтобы освободить проводку бумаги.

|  | Предупреждение:

|  | Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью ОСТОРОЖНО! ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА или к поверхностям вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель и детали возле него могут быть очень горячими.

| Поверните ручку термозакрепителя для вывода защемленной бумаги.

| Удалите защемленную бумагу осторожно двумя руками. Не обрывайте защемленную бумагу.

|  | Примечания:

|  | Обязательно удалите защемленную бумагу, потянув ее вверх.

|  | Если бумага оборвана, обязательно удалите все куски.

> Если к принтеру прикреплен блок двусторонней печати, выполните следующий шаг. Если вы видите, что остатки бумаги невозможно удалить, откройте крышку и удалите бумагу, как показано ниже.

| Обязательно удалите всю защемленную бумагу из термозакрепителя.

| Затолкните термозакрепитель обратно в принтер.

Когда заклинивание бумагой устранено полностью и термозакрепитель (блок B) затолкнут обратно в принтер, данные по защемленной странице перепечатываются автоматически.

[К началу]

## Заклинивание бумаги - Блок-C (Заклинивание C)

При наличии защемленной бумаги в блоке проводки бумаги, ЖК-панель отображает сообщение об ошибке: Заклинивание C.

Выполните процедуру по удалению защемленной бумаги в блоке проводки бумаги:

| Вытяните блок проводки бумаги до упора.

| Поднимите крышку внутри блока проводки бумаги за ее ручку.

| Осторожно удалите защемленную бумагу обеими руками.

|  | Примечание:

|  | Если бумага оборвана, удалите все куски.

| Проверьте, не осталось ли защемленной бумаги под блоком проводки бумаги. Если вы обнаружите защемленную бумагу, осторожно удалите ее обеими руками.

| Опустите крышку внутри блока проводки бумаги.

| Затолкните блок проводки бумаги обратно в принтер.

Когда заклинивание бумагой устранено полностью и блок проводки бумаги (блок C) задвинут в принтер, данные по защемленной странице перепечатываются автоматически.

[К началу]

## Заклинивание бумаги - Крышка D (Заклинивание D)

При наличии защемленной бумаги в крышке кассеты для бумаги, ЖК-панель отображает сообщение об ошибке: Заклинивание D.

Выполните процедуру по удалению защемленной бумаги в крышке кассеты для бумаги:

| Откройте крышку кассеты для бумаги (крышка D).

| Осторожно удалите защемленную бумагу обеими руками. Не оборвите защемленную бумагу.

| Закройте крышкe кассеты для бумаги.

Когда заклинивание бумагой устранено полностью и крышка кассеты для бумаги (крышка D) закрыта, данные по защемленной странице перепечатываются автоматически.

| Примечание:

| При отсутствии защемленной бумаги в этой крышке, проверьте крышку переворачивающего устройства (крышка F) у дополнительного блока двусторонней печати, а затем и его основной узел (блок G).

[К началу]

## Заклинивание бумаги - Крышка E (Заклинивание E)

При наличии защемленной бумаги в боковой крышке дополнительного вместительного блока для бумаги, ЖК-панель отображает сообщение об ошибке: Заклинивание E.

Выполните процедуру по удалению защемленной бумаги из дополнительного вместительного блока для бумаги:

| Откройте крышку (крышка E) на правой стороне дополнительного вместительного блока для бумаги.

| Удалите защемленную бумагу осторожно двумя руками. Не обрывайте защемленную бумагу.

| Закройте крышку.

Когда заклинивание бумагой устранено полностью и крышка на правой стороне вместительного блока для бумаги (крышка E) задвинута в принтер, данные по защемленной странице перепечатываются автоматически.

[К началу]

## Заклинивание бумаги - Крышка F (Заклинивание F)

При наличии защемленной бумаги в крышке переворачивающего устройства у дополнительного блока двусторонней печати ЖК-панель отображает сообщение об ошибке: Заклинивание F.

Выполните процедуру по удалению защемленной бумаги в крышке переворачивающего устройства у дополнительного блока двусторонней печати:

| Откройте крышку переворачивающего устройства (крышка F) у блока двусторонней печати на левой стороне принтера.

| Осторожно удалите защемленную бумагу внутри крышки переворачивающего устройства.

|  | Примечание:

|  | Если бумага оборвана, удалите все куски.

| Закройте крышку переворачивающего устройства.

Когда заклинивание бумагой устранено полностью и крышка переворачивающего устройства (крышка F) у блока двусторонней печати закрыта, данные по защемленной странице перепечатываются автоматически.

| Примечание:

| При отсутствии защемленной бумаги в этой крышке проверьте крышку кассеты для бумаги (крышка D), а затем и основной узел (блок G) у дополнительного блока двусторонней печати.

[К началу]

## Заклинивание бумаги - Блок-G (Заклинивание G)

При наличии защемленной бумаги в основном узле у дополнительного блока двусторонней печати ЖК-панель отображает сообщение об ошибке: Заклинивание G.

Выполните процедуру по удалению защемленной бумаги в основном узле у дополнительного блока двусторонней печати:

| Предостережение:

| Обязательно вытяните основной узел у дополнительного блока двусторонней печати после проверки отсутствия защемленной бумаги в крышке кассеты для бумаги (крышка D) или в крышке переворачивающего устройства (крышка F) у блока двусторонней печати. Если вы вытяните основной узел перед этим, может произойти заклинивание бумагой.

| Вытяните основной узел у дополнительного блока двусторонней печати до упора.

| Удалите защемленную бумагу осторожно двумя руками. Не обрывайте защемленную бумагу.

|  | Примечание:

|  | Если бумага оборвана, удалите все куски.

| Затолкните основной узел у блока двусторонней печати обратно в принтер.

Когда заклинивание бумагой устранено полностью и основной узел (блок G) у блока двусторонней печати задвинут в принтер, данные по защемленной странице перепечатываются автоматически.

### Снятие основного узла

Снимите основной узел у блока двусторонней печати из принтера, если вы не можете удалить защемленную бумагу.

Выполните следующие действия по удалению основного узла у блока двусторонней печати.

Затолкните основной узел слегка назад, затем удалите основной узел, потянув его на себя, одновременно отжимая вниз оба рычага.

[К началу]

Далее