Как сделать / Обращение с бумагой

# Выходные лотки

> Верхнелицевой лоток
> Нижнелицевой лоток
> Как выбрать выходной лоток и дополнительную нижнюю кассету

На принтере имеются два выходных лотка для приема стопок отпечатков: нижнелицевой лоток и верхнелицевой лоток.

| Примечание:

| Нижнелицевой лоток - это выходной лоток по умолчанию. Чтобы выбрать верхнелицевой лоток в качестве выходного лотка, см. Как выбрать выходной лоток и дополнительную нижнюю кассету .

## Верхнелицевой лоток

Верхнелицевой лоток накапливает стопку отпечатков печатной поверхностью, обращенной вверх. Верхнелицевой лоток можно использовать для бумаги следующих типов:

Тип бумаги: | Все типы бумаги, поддерживаемые этим принтером
Вместимость: | До 150 листов (формата A4 или бумаги меньшего размера) До 50 листов (формата A4 или бумаги большего размера)

Вам необходимо задать установку Обратный порядок в драйвере принтера, чтобы выводить отпечатки на верхнелицевой лоток. Чтобы задать эту установку, щелкните Основные установки, , установите флажок Обратный порядок , затем щелкните кнопку OK.

[К началу]

## Нижнелицевой лоток

Нижнелицевой лоток расположен на принтере сверху. В нем выводимые из принтера отпечатки будут укладываться стопкой с лицевой стороной, обращенной вниз.

Вы можете использовать нижнелицевой лоток для накапливания отпечатков, выполненных на бумаге следующих типов:

Тип бумаги: | Простая бумага (минимальный размер: 210 мм шириной x 182 мм длиной), бумага для цветных лазерных принтеров EPSON, бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
Вместимость: | До 250 листов

| Предостережение:

| Следующая бумага не может выводиться в нижнелицевой лоток. Для укладки отпечатков на таких носителях используйте верхнелицевой лоток.

| Простая бумага размером менее 210 x 182 мм, например формата A5 или Half-Letter

| Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON

| Конверты

| Толстая бумага

| Этикетки

[К началу]

## Как выбрать выходной лоток и дополнительную нижнюю кассету

Возможны два способа указать, какой выходной лоток вы хотите использовать: нижнелицевой лоток или верхнелицевой лоток.

Через драйвер принтера:
Щелкните вкладку Основные установки и выберите Нижнелицевой лоток или Верхнелицевой лоток в качестве установки параметра Выходной лоток. Затем щелкните кнопку OK.

Через панель управления:
Выберите Нижнелицевой (нижнелицевой лоток) или Верхнелицевой (верхнелицевой лоток) в качестве установки Выходной лоток в меню Настройка.

[К началу]

Предыдущая | Далее