Как сделать / Использование дополнительного оборудования

# Накопитель на жестком диске

> Установка накопителя на жестком диске
> Переформатирование накопителя на жестком диске
> Снятие накопителя на жестком диске

Дополнительный накопитель на жестком диске (C12C823921) позволяет вам расширить объем памяти буфера принтера, когда применяется интерфейс Ethernet, для печати сложных и больших заданий с высокой скоростью.

## Установка накопителя на жестком диске

Выполните следующие указания по установке дополнительного накопителя на жестком диске:

| Предостережение:

| Перед установкой накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Убедитесь в том, что принтер выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Подготовьте принтер, как показано ниже, для доступа к гнездовому разъему накопителя на жестком диске.

| Найдите гнездовой разъем накопителя на жестком диске.

> 1. Гнездовой разъем

| Установите накопитель на жестком диске и надежно закрепите его двумя винтами.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Подсоедините два разъема кабеля, как показано ниже.

| Опустите два боковых зажима, чтобы вставить конец кабеля в гнездовой разъем, затем поднимите боковые зажимы.

| Поверните принтер в его первоначальное положение, как показано ниже.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

| Чтобы убедиться в правильности установки накопителя на жестком диске, распечатайте карту состояния. См. Распечатка карты состояния.

### Выполнение настройки накопителя на жестком диске

Если вы пользуетесь операционной системой Windows, выполните следующие действия, чтобы убедиться в правильном распознавании этого накопителя драйвером принтера.

| Щелкните вкладку Дополнительные установки .

| Выберите кнопку Ручное обновление информации о дополнительном оборудовании , затем щелкните кнопку Настройка . Открывается диалоговое окно Дополнительные установки.

| Установите флажок Блок НЖМД .

| Щелкните OK.

[К началу]

## Переформатирование накопителя на жестком диске

Для того чтобы переформатировать накопитель на жестком диске, выполните следующие указания.

| Убедитесь в том, что принтер выключен. Отсоедините все интерфейсные кабели.

| Придержите нажатой кнопку Вниз, когда включаете принтер.

| Нажмите кнопку Вниз несколько раз, пока на ЖК-панели не появится HDD format (форматирование НЖМД), затем нажмите кнопку Ввод для форматирования накопителя на жестком диске.

| Примечания:

| После переформатирования накопителя на жестком диске принтер автоматически перезапустится.

| Если вы хотите стереть только шрифты, установленные из дополнительного модуля Adobe PostScript 3 (PS3), выполните только шаги с 1 по 3, перечисленные выше. Выберите команду PS3 HDD Init , когда установлен дополнительный модуль ПЗУ Adobe PostScript 3.

| Другие шрифты, установленные с PS3, также будут стерты.

| Когда вы устанавливаете накопитель на жестком диске от другого принтера, переформатируйте накопитель с помощью этой функции.

[К началу]

## Снятие накопителя на жестком диске

Выполните следующие действия по удалению накопителя на жестком диске:

| Предостережение:

| Перед снятием накопителя на жестком диске обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Обеспечьте доступ к накопителю на жестком диске, как показано ниже.

| Отверните и удалите два крепежных винта крестовой отверткой, затем снимите щиток с накопителя на жестком диске.

| Захватите накопитель на жестком диске с двух сторон и вытяните из гнездового разъема.

| Установите щиток вновь на монтажную плату и закрепите винтами.

| Завершите процедуру, как показано ниже.

[К началу]

Предыдущая | Далее