Как сделать / Обращение с бумагой

# Печать на специальных носителях

> Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON
> Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
> Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON
> Конверты
> Этикетки
> Толстая бумага/Особо толстая бумага

Вы можете печатать на специальной бумаге, например на бумаге для цветных лазерных принтеров EPSON, бумаге с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON, прозрачных пленках для цветных лазерных принтеров EPSON, толстой бумаге, особо толстой бумаге, конвертах и этикетках.

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги печатью на вашем принтере.

## Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON

Бумагу для цветных лазерных принтеров EPSON можно закладывать в следующие источники:

Источник бумаги | Вместимость
МЦ-лоток | до 150 листов
Стандартная нижняя кассета | до 250 листов
Дополнительная кассета на 250 листов A3W | до 250 листов
Дополнительный кассетный блок на 500 листов | до 500 листов
Дополнительный вместительный блок для бумаги | до 500 листов в каждую кассету

[К началу]

## Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON

Печать на бумаге с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON дает отпечатки с повышенным блеском и лучшего качества. Бумагу с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON можно закладывать в следующие источники:

Источники бумаги | Установки параметра Тип бумаги
МЦ-лоток | Простая, с покрытием, или с покрытием (Оборот)
Нижняя кассета (стандартная) | Только простая
Кассетный блок на 500 листов (дополнительный) | Только простая
Вместительный блок для бумаги (дополнительный) | Только простая

Для оптимизации печати на этом носителе выберите С покрытием или С покрытием (Оборот) в качестве установки параметра Тип бумаги.

Если вы выберете Простая в качестве такой установки, отпечатки могут уступать по качеству отпечаткам с установкой на С покрытием или С покрытием (Оборот) .

| Примечания:

| С покрытием и С покрытием (Оборот) появляются в списке Тип бумаги, когда флажок Добавить С покрытием к установкам параметра Тип бумаги задан в диалоговом окне Расширенные установки, доступ к которому осуществляется из меню Дополнительные установки в драйвере принтера в Windows. В Macintosh щелкните значок Расширенные установки в меню Основные установки, чтобы открыть диалоговое окно Расширенные установки.

| Для печати на обратной стороне предварительно запечатанного листа выберите С покрытием (Оборот).

| Бумагу с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON можно использовать с дополнительным блоком двусторонней печати, когда выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера.

[К началу]

## Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON

Фирма EPSON рекомендует использовать прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON для презентаций и в других случаях.

| Примечание:

| Двустороннюю печать не применяют на прозрачных пленках.

Ниже в таблице указаны важные установки, которые вам предстоит выполнять, когда вы используете прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON:

Источник бумаги | Только МЦ-лоток (до 75 листов)
Установка параметра Размер МЦ-лотка в меню Лоток режима SelecType | A4 или LT (Letter)
Установка Тип МЦ в меню Лоток режима SelecType | Прозрачная
Установки драйвера принтера | Размер бумаги: A4 или Letter Источник бумаги: МЦ-лоток Тип бумаги: Прозрачная пленка

Учитывайте следующие советы при обращении с этим носителем:

- Держите листы за края, иначе жир с ваших пальцев будет перенесен на печатную поверхность и качество отпечатка ухудшится. На печатной поверхности появляется логотип EPSON.

- Когда вы закладывайте прозрачные пленки в МЦ-лоток, вставляйте их широкой кромкой листа вперед и печатной поверхностью вверх.

- Если вы попытаетесь загружать прозрачные пленки иным способом, принтер выведет пленку наружу без отпечатка на ней, предотвращая поломку.

При появлении на ЖК-панели сообщения Проверьте прозрачную пленку убедитесь в том, что вы заложили прозрачную пленку правильно и затем нажмите кнопку Пуск .

| Предупреждение:

| Свежеотпечатанные листы могут быть горячими.

[К началу]

## Конверты

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах для проверки качества печати.

| Предостережение:

| Не пользуйтесь конвертами с прозрачным пластиковым окошком для адреса получателя, если только такие конверты не изготовлены специально для печати адреса отправителя на лазерных принтерах. Пластик у большинства конвертов с окошком для адреса получателя будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

В следующей таблице приведены важные сведения о пользовании конвертами:

Источник бумаги | Только МЦ-лоток (до 20 конвертов)
Установка Размер МЦ-лотка в меню Лоток в режиме SelecType | Mon, C10, DL, C6, C5
Установки драйвера принтера | Размер бумаги: Mon, C10, DL, C6, C5 Источник бумаги: МЦ-лоток Тип бумаги: Толстая

Учитывайте следующие советы при обращении с этим носителем:

- Загружайте конверты с открытым клапаном, обращенным наружу, как показано ниже.

|  | Предостережения:

|  | Проверьте, чтобы конверты отвечали следующим требованиям к минимальным размерам:

Высота: Ширина: | 143 мм (включая открытый клапан) 90 мм

> 1. Миним. 143 мм
> 2. Миним. 90 мм

- Войдите в драйвер принтера и установите флажок Повернуть на 180° в меню Макет в Windows или в меню Параметры страницы в Macintosh.

[К началу]

## Этикетки

В МЦ-лоток можно закладывать за один раз несколько листов с этикетками. Однако вам может потребоваться подавать некоторые этикетки поштучно или загружать их в принтер вручную.

В таблице представлены важные установки, которые вам предстоит задавать при печати на этикетках:

Источник бумаги | Только МЦ-лоток (до 75 листов)
Установка Размер МЦ-лотка в меню Лоток в режиме SelecType | (Выберите соответствующий размер)
Установки драйвера принтера | Размер бумаги: (Выберите соответствующий размер) Источник бумаги: МЦ-лоток Тип бумаги: Толстая

|  | Примечания:

|  | Вы должны использовать только этикетки, предназначенные для лазерных принтеров или копировальных аппаратов, работающих на простой бумаге.

|  | Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, которые полностью перекрывают лист основы, при этом между соседними этикетками, наклеенными на лист основы, не должно быть зазоров.

|  | Проверьте лист этикеток на вытекание клея, прижимая к нему сверху лист простой бумаги. При слипании листов не пользуйтесь такими этикетками на вашем принтере.

[К началу]

## Толстая бумага/Особо толстая бумага

В таблице представлены важные установки, которые вам предстоит задавать при печати на этикетках:

Источник бумаги | Только МЦ-лоток (до 75 листов)
Установка Размер МЦ-лотка в меню Лоток режима SelecType | (Выберите соответствующий размер)
Установки драйвера принтера | Размер бумаги: (Выберите соответствующий размер) Источник бумаги: МЦ-лоток Тип бумаги: Толстая, Особо толстая

[К началу]

Предыдущая | Далее