Как сделать / Замена расходных продуктов

# Коллектор отработавшего тонера

> Предосторожности при обращении
> Замена коллектора отработавшего тонера

Подготовьте новый коллектор отработавшего тонера для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение. Коллектор отработавшего тонера обычно продается в составе набора блока формирования изображения, потому что его обычно заменяют одновременно с заменой блока формирования изображения. Однако коллектор отработавшего тонера продается и отдельно для индивидуальной замены.

## Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с коллектором отработавшего тонера перед его заменой:

- Не используйте повторно тонер из коллектора отработавшего тонера.

| Предупреждения:

| Не бросайте отработавший коллектор отработавшего тонера в огонь: он может взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

| Храните коллектор отработавшего тонера в местах, не доступных для детей.

[К началу]

## Замена коллектора отработавшего тонера

Выполните следующую процедуру по замене коллектора отработавшего тонера:

| Выключите принтер

| Откройте переднюю крышку.

| Захватите коллектор отработавшего тонера за ручку и отожмите ушко вниз для освобождения от фиксации.

| Вытяните старый коллектор отработавшего тонера из слота принтера.

| Выньте новый коллектор отработавшего тонера из упаковки.

| Вставьте новый коллектор отработавшего тонера в слот с усилием до защелкивания фиксатора на месте посадки.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Предыдущая | Далее