Как сделать / Функции панели управления

# Работа панели управления

Панель управления принтера состоит из трех элементов: жидкокристаллической дисплейной панели (ЖК-панели), световых индикаторов и кнопок управления. ЖК-панель и световые индикаторы информируют вас о текущем состоянии принтера, а с помощью кнопок управления вы можете настраивать принтер, проверять остаточный ресурс расходных материалов и распечатывать карты состояния. Однако установки, заданные из программного приложения и драйвера принтера, обычно подавляют установки, сделанные на панели управления.

1 | ЖК-панель | Отображает сообщения о состоянии принтера и настройках меню панели управления.
2 3 9 10 | Вверх Ввод Вниз Назад | Воспользуйтесь этими кнопками для доступа к меню панели управления, в которых вы можете выполнять настройку принтера и проверять остаточный ресурс расходных материалов. Об указаниях, как пользоваться каждой кнопкой, см. Использование меню панели управления .
4 | Кнопка Отмена задания | Нажмите один раз, чтобы отменить текущее задание печати. Удерживайте нажатой эту кнопку более двух секунд, чтобы стереть все задания из памяти принтера, в том числе задания, которые принтер получает в текущий момент для сохранения на Жестком диске или для печати.
5 | Пуск/Стоп кнопка | Переключает принтер между состояниями готовности и автономным. Когда индикатор Ошибка мигает, нажим на эту кнопку сбрасывает индикацию ошибки и переводит принтер в состояние готовности к печати.
6 | Индикатор Ошибка (Красный) | Горит или мигает при возникновении ошибки.
7 | Индикатор Готов (Зеленый) | Горит, когда принтер готов принимать или печатать данные. Когда принтер не готов, этот индикатор погашен.
8 | Индикатор Данные (Желтый) | Горит, когда данные хранятся в буфере печати (в той области памяти принтера, которая зарезервирована для приема данных), но еще не напечатаны. Мигает, когда принтер обрабатывает данные. Погашен, когда в буфере печати не осталось больше данных.

[К началу]

Предыдущая | Далее