Как сделать / Использование дополнительного оборудования

# Модуль памяти

> Установка модуля памяти
> Снятие модуля памяти

Увеличение емкости памяти позволит вам печатать сложные или насыщенные графикой документы. Вы можете увеличить емкость памяти принтера до 1 Гбайт, устанавливая на принтере дополнительные модули с двухрядным расположением микросхем памяти (DIMM).

Этот принтер имеет два слота для DIMM, однако в один слот уже установлен на заводе модуль DIMM емкостью 64 Мбайт. Чтобы довести емкость памяти принтера до максимальной величины 1 Гбайт, вы должны приобрести два модуля DIMM по 512 Мбайт каждый и удалить оригинальный модуль DIMM емкостью 64 Мбайт.

Модули памяти DIMM можно приобрести у различных поставщиков. Приобретая модули, проверьте, отвечают ли они следующим требованиям.

Модуль типа DRAM | Синхронное динамическое ОЗУ с двухсторонним линейным расположением контактов (SDRAM DIMM)
Емкость памяти | 64, 128, 256 или 512 Мбайт
Тип | 168-штырьковый, 64-разрядный, с SPD*
Тактовая частота | 100 МГц или выше (не более 10 нс)
CAS-задержка | CL=2
Высота | Менее 40 мм

| * SPD - Serial Presence Detect - это чип, расположенный на модуле памяти и содержащий информацию о размере, скорости выборки и другим характеристикам памяти, а также информацию производителя, которую может вывести на экран материнская плата по электронным сигналам.

| Примечание:

| Общая емкость памяти принтера складывается из стандартной 64 Мбайт и дополнительной на DIMM. Например, если вы установили дополнительный модуль DIMM емкостью 32 Мбайт, то общая емкость памяти принтера составляет 96 Мбайт.

## Установка модуля памяти

Выполните следующие указания по установке дополнительного модуля памяти.

| Предостережение:

| Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Проверьте, чтобы принтер был выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Подготовьте принтер для доступа к DIMM-слотам, как показано на рисунке ниже.

| Найдите DIMM-слоты.

> 1. DIMM-слоты

| Вставьте модуль DIMM в любой из слотов. Защелки слота зафиксируют модуль DIMM.

|  | Предостережения:

|  | Не вдавливайте модуль DIMM в слот с большим усилием.

|  | Обязательно перед установкой модуля DIMM правильно сориентируйте его.

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Верните принтер в его первоначальное состояние, как показано ниже.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

| Чтобы убедиться в правильности установки модуля памяти, распечатайте карту состояния. См. Распечатка карты состояния.

[К началу]

## Снятие модуля памяти

Выполните следующие действия по удалению дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

| Перед удалением модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, поскольку многие детали острые и могут вызвать порезы.

| Обеспечьте доступ к монтажной плате, как показано ниже.

| Раздвиньте зажимы с обеих сторон слота наружу, чтобы освободить модуль памяти.

| Захватите модуль памяти за оба конца, потяните его вверх и удалите из слота.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

| Сохраните модуль памяти в антистатическом пакете, например в том, в каком вы его приобрели.

| Завершите процедуру, как показано ниже.

[К началу]

Предыдущая | Далее