Как сделать / Использование дополнительного оборудования

# Блок двусторонней печати

> Установка блока двусторонней печати
> Снятие блока двусторонней печати

Дополнительный блок двусторонней печати (C12C813881) позволяет вам автоматически печатать с двух сторон бумаги.

Блок двусторонней печати состоит из трех частей: выводной направляющей, переворачивающего устройства и основного блока. На рисунке показаны все элементы, упакованные вместе с блоком двусторонней печати (исключая принтер).

> 1. Выводная направляющая
> 2. Переворачивающее устройство
> 3. Основной блок

Винты (два) | Крышка разъема | Металлическая пластина

## Установка блока двусторонней печати

Выполните следующие шаги, чтобы установить дополнительный блок двусторонней печати:

| Проверьте, чтобы принтер был выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Снимите верхнелицевой лоток с принтера.

| Вытяните стандартную нижнюю кассету, чтобы вывернуть винт.

|  | Примечание:

|  | Сохраните винт в надежном месте: он вам потребуется, когда вы снимете блок двусторонней печати с принтера.

| Снимите крышку слота блока двусторонней печати и задвиньте стандартную нижнюю кассету обратно в принтер.

|  | Примечание:

|  | Сохраните крышку слота в надежном месте: она вам потребуется, когда вы снимете блок двусторонней печати с принтера.

| Выньте все элементы, приложенные к блоку двусторонней печати, из его упаковки.

| Вставьте основной блок до конца в слот над стандартной нижней кассетой.

| Извлеките три небольшие пластиковые детали на левой стороне принтера, пользуясь приложенной металлической пластиной, затем отверните два винта, как показано ниже.

| Снимите крышку.

|  | Примечание:

|  | Сохраните две меньшие пластиковые детали, два винта и крышку в надежном месте.

| Прикрепите переворачивающее устройство приложенными винтами, затем прикрепите большую из пластиковых деталей, снятых на шаге 7, после того, как вы присоедините кабель к разъему.

| Прикрепите выводную направляющую блока двусторонней печати к принтеру, как показано на рисунке ниже, затем присоедините кабель к разъему. После этого закройте разъем приложенной крышкой.

| Прикрепите верхнелицевой лоток к выводной направляющей блока двусторонней печати.

|  | Предостережение:

|  | Не засовывайте металлическую пружину в выходную щель или в другие отверстия в корпусе принтера, чтобы не повредить блок двусторонней печати или ваш принтер.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

Чтобы удостовериться в правильности установки блока двусторонней печати, напечатайте карту состояния. Если блок не будет указан на карте состояния, проверьте надежность сопряжения разъемов, подсоединяющих блок двусторонней печати к принтеру.

[К началу]

## Снятие блока двусторонней печати

Выполните следующие шаги, чтобы снять блок двусторонней печати:

| Проверьте, чтобы принтер был выключен, и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Снимите верхнелицевой лоток с выводной направляющей блока двусторонней печати на левой стороне принтера.

| Снимите крышку разъема и отсоедините кабель выводной направляющей блока двусторонней печати от разъема на принтере. Затем снимите выводную направляющую блока двусторонней печати.

| Снимите пластиковую деталь и отсоедините кабель переворачивающего устройства от разъема на принтере. Затем отверните два винта, чтобы снять переворачивающее устройство.

| Вновь прикрепите крышку (снята и сохранена во время установки) винтами, после чего прикрепите три небольших пластиковых детали.

| Снимите основной блок блока двусторонней печати спереди принтера.

| Вновь установите крышку слота блока двусторонней печати и прикрепите ее винтами, снятыми и сохраненными во время процедуры установки.

|  | Примечание:-

|  | Вам придется вытянуть из принтера стандартную нижнюю кассету, чтобы завернуть винт.

| Вновь прикрепите верхнелицевой лоток к левой стороне принтера.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее