Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Настройка вашего принтера как общего принтера

Если операционной системой принтерного сервера является Windows Me/98/95, выполните следующие действия по настройке принтерного сервера:

| Щелкните Пуск, укажите на Настройкаи щелкните Панель управления.

| Дважды щелкните значок Сеть .

| Щелкните Разделение файла и печати в меню Конфигурация.

| Установите флажок Я хочу разделять с другими пользователями мой (мои) принтер(ы). , затем щелкните OK.

| Щелкните OK , чтобы активизировать настройку.

|  | Примечание:

|  | При появлении на экране подсказки "Вставьте диск", вставьте компакт-диск с Windows Me/98/95 в компьютер. Щелкните OK и затем выполняйте указания с экрана.

|  | При появлении на экране подсказки перезагрузить компьютер, перезапустите компьютер и продолжайте настройку. См. Для пользователей, перезапускающих компьютер .

### Для пользователей, перезапускающих компьютер

| Дважды щелкните значок Принтеры на панели управления.

| Правой клавишей мыши щелкните значок EPSON AcuLaser C8600 улучшенный и щелкните команду Доступ в меню, которое появится на экране.

| Выделите Общий ресурс , введите название в блок Сетевое имя и щелкните OK. При необходимости введите комментарии и пароль.

|  | Примечание:

|  | В сетевом имени не используйте пробелов и дефисов, иначе может появиться ошибка.

|  | При совместном использовании принтера обязательно установите на компьютере утилиту EPSON Status Monitor 3, чтобы общий принтер можно было контролировать на принтерном сервере. См. Настройка контролируемых параметров.

Вы должны настроить клиентские компьютеры, чтобы они могли пользоваться принтером в сети. Подробнее см. следующие страницы:

- С Windows Me/98/95

- С Windows 2000/XP

- С Windows NT 4.0

[К началу]

Предыдущая | Далее