Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Использование дополнительного драйвера

Когда операционной системой принтерного сервера является Windows 2000, XP или Windows NT 4.0, вы можете установить на сервер дополнительные драйверы. Дополнительные драйверы - это драйверы для клиентских компьютеров, у которых операционная система отличается от ОС сервера.

Выполните следующие действия по настройке Windows 2000, XP или Windows NT 4.0 для принтерного сервера и установите дополнительные драйверы:

| Примечание:

| Вы должны войти в Windows 2000, XP или Windows NT 4.0 как Администраторы локальной машины.

| Для принтерного сервера с ОС Windows 2000 или NT 4.0 щелкните Пуск, укажите на Настройкаи щелкните Принтеры. Для принтерного сервера с ОС Windows XP щелкните Пуск, укажите на Принтеры и Факсы. Для пользователей домашней версии Windows XP Home укажите вначале на Панель управления , затем щелкните Принтеры и Факсы.

| Правой клавишей мыши щелкните значок EPSON AcuLaser C8600 улучшенный и щелкните Доступ в меню, которое появится.

> В Windows XP, если откроется следующее меню, щелкните Если вы понимаете риски в нарушении защиты, но все же желаете разделять принтеры без запуска мастера, щелкните здесь.

| Для принтерного сервера с ОС Windows 2000 или NT 4.0 выберите Общий (в Windows 2000) или Общий ресурс (в Windows NT 4.0), затем введите название в блок Сетевое имя.

> Для принтерного сервера с ОС Windows XP выберите Разделять этот принтер, затем введите название в блок Сетевое имя.

|  | Примечание::

|  | Не используйте пробелов и дефисов в сетевом имени, иначе возникнет ошибка.

| Выберите дополнительные драйверы.

|  | Примечание:

|  | Когда компьютеры сервера и клиентов используют ту же самую операционную систему, вам не нужно устанавливать дополнительных драйверов. Просто щелкните OK после Шага 3.

> На принтерном сервере с ОС Windows NT 4.0

> Выберите версию Windows, используемую для клиентов. Например, выберите Windows 95 , чтобы установить дополнительный драйвер для клиентов с ОС Windows Me/98/95. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Вам не нужно выбирать Windows NT 4.0x86, потому что такой драйвер уже установлен предварительно.

|  | Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Windows 95. Другие дополнительные драйверы недоступны.

> На принтерном сервере с Windows 2000/XP

> Щелкните Дополнительные драйверы.

> Выберите версию Windows, используемую для клиентов, затем щелкните OK.

Для клиентов с ОС Windows Me/98/95 | Выберите Intel Windows 95 или 98 (и Me)
Для клиентов с ОС Windows NT 4.0 | Выберите Intel Windows NT 4.0 или 2000
Для клиентов с ОС Windows 2000/XP | Intel Windows 2000 (или XP) может быть уже выбрана.

|  | Примечание:

|  | Вам не нужно устанавливать дополнительный драйвер только для Intel Windows 2000 (или XP), потому что такой драйвер уже установлен предварительно.

|  | Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Intel Windows 95 или 98 (и Me) и Intel Windows NT 4.0 или 2000. Другие дополнительные драйверы недоступны.

| При появлении на экране подсказки, вставьте в CD-ROM-дисковод вашего компьютера компакт-диск, приложенный к принтеру, затем щелкните OK.

| Согласно сообщению введите соответствующие названия диска и папки, содержащих драйвер принтера для клиентов, затем щелкните OK. Сообщение на экране может различаться в зависимости от операционной системы клиента.

> Название папки различается в зависимости от используемой операционной системы.

ОС клиента | Имя папки
Windows Me/98/95 | \<Language>\WIN9X
Windows NT 4.0 | \<Язык>\WINNT40

> Когда вы устанавливаете драйверы в Windows 2000/XP, на экране может появиться сообщение "Цифровая подпись не найдена". Щелкните Да (в Windows 2000) или Продолжать как-нибудь (в Windows XP) и продолжайте инсталляцию.

| При инсталляции в Windows 2000/XP, щелкните Закрыть. При инсталляции в Windows NT 4.0, окно принадлежности закрывается автоматически.

|  | Примечание:

|  | Проверьте правильность следующих элементов, когда вы пользуетесь принтером совместно.

|  | Обязательно установите на компьютере EPSON Status Monitor 3, чтобы общий принтер можно было контролировать на принтерном сервере. См. Настройка контролируемых параметров.

|  | Установите защиту для общего принтера (доступ к лицензии для клиентов). Клиенты не могут пользоваться общим принтером без лицензии. Подробнее см. справку по Windows.

Вам необходимо настроить клиентские компьютеры, чтобы они могли пользоваться принтером в локальной сети. Подробнее см. последующие страницы:

- С Windows Me/98/95

- С Windows 2000/XP

- С Windows NT 4.0

[К началу]

Предыдущая | Далее