Как сделать / Использование дополнительного оборудования

# Интерфейсные карты

> Установка интерфейсной карты
> Снятие интерфейсной карты

Вы можете установить дополнительную интерфейсную карту в дополнение к встроенным параллельному интерфейсу, USB и интерфейсу Ethernet, чтобы расширить сетевую совместимость принтера.

Обращайтесь за советом к своему дилеру, если вы не уверены, нужен ли вам дополнительный интерфейс или если вы хотите подробнее ознакомиться с различными интерфейсами.

## Установка интерфейсной карты

Ваш принтер имеет слот под интерфейс Типа B. В продаже имеются различные дополнительные интерфейсные карты, которые расширяют возможности вашего принтера.

| Примечание:

| Операционные системы Mac OS 8.5.1 до 9.X поддерживают интерфейсную карту Type B IEEE 1394 (C12C82372). Ее можно подсоединять к порту Macintosh® FireWire® .

Выполните следующие действия по установке дополнительной интерфейсной карты.

| Предостережение:

| Перед установкой интерфейсной карты обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Проверьте, чтобы принтер был выключен. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| При необходимости установите на карте переключатели и перемычки. Подробнее см. руководство, приложенное к карте.

| Отверните винты, как показано ниже, и снимите щиток интерфейсного слота.

|  | Примечание:

|  | Сохраните щиток слота в надежном месте. Вам нужно будет установить его вновь, если в будущем вы удалите интерфейсную карту.

| Задвиньте интерфейсную карту в слот, а затем затолкните ее с усилием для плотной посадки в гнездо слота, а затем заверните винт, как показано ниже.

| Вставьте вилку сетевого шнура принтера в розетку.

| Включите принтер.

| Чтобы убедиться в правильности установки интерфейсной карты, распечатайте карту состояния принтера. См. Распечатка карты состояния.

[К началу]

## Снятие интерфейсной карты

Выполните следующую процедуру по удалению дополнительной интерфейсной карты:

| Предостережение:

| Перед удалением интерфейсной карты обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Отверните два винта крепления интерфейсной карты к принтеру на его задней панели.

| Осторожно, но уверенно вытяните интерфейсную карту из внутреннего гнездового разъема слота.

| Установите щиток интерфейсного слота (который вы сняли, когда устанавливали интерфейсную карту) на прежнее место теперь над пустым слотом. Закрепите щиток двумя винтами.

| Храните снятую интерфейсную карту в антистатическом пакете, например в таком, в каком вы ее приобрели.

[К началу]

Предыдущая | Далее