Как сделать / Замена расходных продуктов

# Тонерный картридж

> Предосторожности при обращении
> Замена тонерного картриджа

Согласно сообщению на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 замените картридж требуемого цвета из перечисленных ниже:

Тонерный картридж (Черный) Тонерный картридж (Желтый) Тонерный картридж (Пурпурный) Тонерный картридж (Голубой) | S050038/S050082 S050039/S050079 S050040/S050080 S050041/S050081

## Предосторожности при обращении

Всегда обращайте внимание на соблюдение следующих мер предосторожности при обращении с тонерными картриджами, когда вы их заменяете:

- Не устанавливайте на принтер бывших в употреблении тонерных картриджей.

- Выждите не менее часа перед установкой тонерного картриджa, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать вреда от конденсата.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза. Если тонер попал на кожу или одежду, смойте его сразу же водой с мылом.

| Храните картриджи в местах, не доступных для детей.

| Не бросайте использованных картриджей в огонь, так как они могут взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте картриджи в соответствии с местными правилами.

[[К началу]

## Замена тонерного картриджа

Выполните следующие действия по замене тонерного картриджа:

| Проверьте сообщение на ЖК-панели, какого цвета тонерный картридж вам следует заменить.

| Откройте переднюю крышку.

| Проверьте, какой цвета картридж показан в окне установки картриджей в данный момент.

> Если вы увидите цвет, требующий замены, переходите к шагу 5.

> Если вы увидите другой цвет, переходите к очередному шагу.

| Передвиньте вверх рычажок выключателя и затем отпустите его. Поворачивайте круглую ручку до упора. Повторяйте эти действия, пока не появится картридж соответствующего цвета, который вам нужно заменить.

|  | Примечание:

|  | Если круглая ручка не может повернуться, убедитесь вначале в том, что рычажок выключателя находится в верхнем положении. Не пытайтесь повернуть ручку с большим усилием.

| Поверните ручку картриджа, как показано ниже.

| Вытяните тонерный картридж из слота.

| Извлеките новый картридж из упаковки и осторожно покачайте его, как показано ниже.

| Введите картридж в слот до упора.

| Поверните ручку тонерного картриджа, как показано ниже.

|  | Предостережение:

|  | Обязательно доверните ручку полностью для фиксации. В противном случае тонер может высыпаться из картриджа и создавать проблемы.

| Если вам необходимо заменить еще один картридж, повторите шаги с 3 по 9.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Предыдущая | Далее