Указания по технике безопасности

# Меры предосторожности

Внимательно соблюдайте эти меры предосторожности для безопасной и эффективной работы:

- Так как принтер весит примерно 70 кг (154 фунта), запрещается поднимать и переносить его в одиночку. Принтер должны переносить четыре человека, подхватывая его в определенных местах, как показано ниже. Точно выполняйте указания, изложенные в Карте распаковки.

- Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью ОСТОРОЖНО! ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА или к деталям вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель и окружающие поверхности могут быть сильно нагретыми.

> 1. ОСТОРОЖНО ! ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
> 2. Не просовывайте рук внутрь блока термозакрепителя.

- Не засовывайте рук в блок термозакрепителя, так как некоторые из его деталей острые и могут причинить вам травму.

- Не трогайте деталей внутри принтера, если только это не требуется по инструкциям данного руководства.

- Не сажайте деталей принтера на место с применением больших усилий. Хотя принтер и имеет прочную конструкцию, грубое обращение может повредить его.

- При замене тонерных картриджей или блоков формирования изображения всегда кладите их на чистую и ровную поверхность.

- Не пытайтесь переделывать или разбирать картриджей. Картриджи нельзя повторно наполнять тонером.

- Не трогайте тонер руками. Защищайте глаза от попадания в них тонера.

- Не бросайте отработавших картриджей, коллекторов отработавшего тонера или блоков формирования изображения в огонь, так как они могут взорваться и причинить травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

- Выждите не менее часа, прежде чем пользоваться тонерным картриджем или блоком формирования изображения, занесенным с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждений от образования конденсата.

- Вынутый из упаковки блок формирования изображения не подвергайте воздействию комнатного света дольше 5 минут. Внутри блока находится синий светочувствительный барабан. Передержка барабана на свету может повредить его и вызвать появление затемненных или, наоборот, светлых участков на отпечатанной странице. Она также сокращает срок службы барабана. Закрывайте блок светонепроницаемой тканью, если вам приходится держать его вне принтера длительное время.

- Не поцарапайте поверхность светочувствительного барабана. Вынутый из принтера блок формирования изображения всегда кладите на чистую и ровную поверхностью. Не трогайте барабан руками, так как жировые пятна от ваших пальцев могут повредить его поверхность и впоследствии ухудшить качество печати.

- Чтобы получать высокое качество печати, храните блок формирования изображения в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, пыли, воздуха, содержащего соли или вызывающие коррозию газы (например, аммиак). Избегайте также мест с высокой температурой и влажностью воздуха или мест с резкими переменами в температуре и влажности воздуха.

- Храните расходные материалы в местах, не доступных для детей.

- Не оставляйте замятой бумаги внутри принтера, чтобы избежать его перегрева.

- Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы.

- Используйте розетку, отвечающую электрическим параметрам принтера.

[К началу]

Далее