Как сделать / Использование программного обеспечения принтера в Macintosh

# Внесение изменений в установки принтера

> Выбор качества печати
> Изменение размеров отпечатков
> Изменение макета листа
> Использование водяного знака
> Печать с блоком двусторонней печати
> Выполнение расширенных установок

## Выбор качества печати

Вы можете изменять качество печати у отпечатков с помощью установок драйвера принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор, будет ли принтер сам выполнять установки автоматически, либо вы будете выбирать установки из списка предопределенных установок, либо вы будете задавать собственные, пользовательские установки.

### Выбор качества печати на установке Автоматический

Вы можете изменять качество печати у отпечатков с упором на скорость или на детализацию. Если вам требуется высококачественный выход, выберите разрешение с большим числом. Однако в этом случае замедляется скорость печати.

Когда вы нажимаете кнопку Автоматический в диалоговом окне Основные установки, драйвер принтера позаботится обо всех детализированных установках в соответствии с заданной вами установкой цвета. Цвет и разрешение - это единственные установки, которые вам предстоит выполнить. Вы можете изменить другие установки, например размер бумаги или ориентацию в большинстве приложений.

| Примечание:

| Оперативная справка дает больше информации об установках драйвера принтера.

| Откройте диалоговое окно Основные установки .

| Установите переключатель Автоматический на Качество печати. Затем выберите требуемое разрешение печати как Скоростная (300 dpi) или Качественная (600 dpi) с помощью бегунка.

|  | Примечание:

|  | Подробнее о функции RITech вы узнаете, щелкнув кнопку Справка.

|  | Если печать неудовлетворительная или при появлении на экране сообщения об ошибке в памяти, выберите более низкое значение разрешения, которое позволит продолжить печать.

### Использование предопределенных установок

Предопределенные установки помогают вам оптимизировать параметры печати при конкретном типе отпечатка, например презентационные документы или изображения, полученные видеокамерой или цифровой фотокамерой.

Выполните следующие действия, чтобы использовать предопределенные установки.

| Активизируйте переключатель Расширенные в диалоговом окне Основные установки. Вы найдете предопределенные установки в списке справа от переключателя Автоматический .

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в зависимости от типа документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете предопределенную установку, другие установки, например Режим печати, Разрешение, Экран и Управление цветом, задаются автоматически. Изменения отображаются в списке текущих установок слева от диалогового окна Основные установки.

Этот драйвер принтера обеспечивает следующие предопределенные установки:

##### Автоматический (Стандартная)

Рекомендуется для повседневной печати, особенно фотографий.

##### Текст/Диаграмма

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и диаграммы, например презентационных документов.

##### Графика/САПР

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Фото

Рекомендуется для печати фотографий.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, полученных с помощью видеоввода, цифровой фотокамеры или сканера. Программа EPSON PhotoEnhance4 автоматически корректирует контрастность, насыщенность и яркость оригинальных данных по изображению, чтобы получить более резкие отпечатки с сочными цветами. Эта установка не ухудшает ваших оригинальных данных по изображению.

##### ColorSync

Автоматически корректирует цвета отпечатков, чтобы они соответствовали цветам на экране.

##### Автоматический (Высокое качество)

Рекомендуется для повседневной печати, когда отдается предпочтение высококачественной печати.

##### Расширенный текст/Диаграмма

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, которые содержат текст и диаграммы.

##### Расширенная графика/САПР

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Расширенный режим Фото

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотографий и изображений, полученных цифровым способом.

### Настройка пользовательских параметров печати

Многим пользователям никогда не приходится задавать свои собственные параметры печати вручную. Однако ваш принтер позволяет выполнять установки пользовательских параметров печати, если вам необходимо расширить диапазон управления отпечатком, задать наиболее детализированные установки или вы просто захотите поэкспериментировать.

Выполните следующие действия по настройке ваших пользовательских параметров печати.

| Активизируйте переключатель Расширенные в диалоговом окне Основные установки, затем щелкните Дополнительные установки. Появляется следующее диалоговое окно.

| Выберите Цветная или Черная в качестве установки Цвет.

| Выберите необходимое разрешение печати 300 dpi или 600 dpi бегунком Разрешение, затем выполните другие установки. Подробнее о каждой установке см. Оперативная справка.

| Щелкните OK , чтобы активизировать вашу настройку и вернуться во вкладку Основные установки. Щелкните Отмена для возвращения в диалоговое окно Основные установки без активизации вашей настройки.

#### Сохранение вашей настройки

Чтобы сохранить ваши пользовательские установки, активизируйте переключатель Расширенные и щелкните команду Сохранить настройку в диалоговом окне Основные установки. Появляется диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите имя для ваших пользовательских установок в блок Имя и щелкните Сохранить. Ваши установки появятся в списке справа от переключателя Автоматический в диалоговом окне Основные установки.

| Примечание:

| Нельзя использовать имена предопределенных установок для ваших пользовательских установок.

| Чтобы удалить пользовательскую установку, активизируйте переключатель Расширенные и щелкните Сохранить настройку в диалоговом окне Основные установки, выберите установку в диалоговом окне Пользовательские установки и затем щелкните Удалить.

| Нельзя удалять предопределенные установки.

Если вы замените какую-либо установку в диалоговом окне Расширенные установки, когда одна из ваших пользовательских установок выбрана в списке Расширенные установки в диалоговом окне Основные установки, выбранная в списке установка изменяется на Пользовательские установки. Это изменение не повлияет на ту пользовательскую установку, которая была выбрана перед этим. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее повторно из списка текущих установок.

[К началу]

## Изменение размеров отпечатков

Функция В размер листа в диалоговом окне Макет позволяет вам увеличивать или уменьшать ваши документы во время печати согласно заданному размеру бумаги.

| Примечания:

| Степень увеличения или уменьшения задается автоматически в соответствии с размером бумаги, выбранным в диалоговом окне Параметры бумаги.

| Степень изменения или уменьшения, выбранная в диалоговом окне Параметры бумаги, недоступна.

| Щелкните значок Макет в диалоговом окне Основные установки. Появляется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок В размер листа .

| Выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага. Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Щелкните OK для активизации настройки.

[К началу]

## Изменение макета листа

Вы можете печатать в этом режиме по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа, пользуясь функцией Макетное печатание. Вы также можете задать печать рамки вокруг страниц документов.

| Щелкните значок Макет в диалоговом окне Основные установки. Появляется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок Макет листа , затем щелкните Параметры макета листа. Открывается диалоговое окно Параметры макета листа.

| Установите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе.

|  | Примечание:

|  | Выбор параметра Порядок страниц зависит от установки Число страниц, заданной выше, и от параметра Ориентация.

| Щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно Макет листа.

| Установите флажок Печатать рамку в диалоговом окне Макет, если вы хотите обрамлять печатаемые страницы.

| Щелкните OK в диалоговом окне Макет для активизации настройки.

[К началу]

## Использование водяного знака

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться водяным знаком на вашем документе. В диалоговом окне Макет вы можете выбирать объекты из списка предопределенных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью растрового (PICT) или текстового файла. Диалоговое окно Макет также позволяет вам выполнять разнообразные детализированные установки водяного знака. Например, вы можете задавать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Щелкните значок Макет в диалоговом окне Основные установки. Появляется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок Параметры водяного знака и выберите водяной знак из ниспадающего списка Водяной знак .

| Задайте расположение на странице, где вы хотите печатать водяной знак, перетаскивая мышкой изображение водяного знака в окне предварительного просмотра. Также при желании изменить размеры водяного знака, буксируйте его маркер-манипулятор.

| Отрегулируйте насыщенность изображения водяного знака бегунком Насыщенность.

| Пользовательский текстовый водяной знак вы можете поворачивать, вводя число градусов в блок Угол. Либо установите флажок Повернуть мышкой и поворачивайте текстовый водяной знак указателем мышки в окне предварительного просмотра.

| Щелкните OK для активизации настройки.

### Выполнение нового водяного знака

Вы можете выполнить новый текстовый или растровый водяной знак по следующей процедуре.

#### Чтобы выполнить текстовый водяной знак

| Щелкните значок Макет в диалоговом окне Основные установки. Появляется диалоговое окно Макет.

| Установите флажок Параметры водяного знака и щелкните Новый/Удалить. Открывается диалоговое окно Пользовательский водяной знак.

| Щелкните Добавить текст в диалоговом окне Пользовательский водяной знак.

| Введите текст водяного знака в блок Текст, выберите Шрифт и Стиль, а затем щелкните OK в диалоговом окне Текстовый водяной знак.

| Введите имя файла в блок Имя и щелкните Сохранить.

|  | Примечание:

|  | Чтобы отредактировать сохраненный текстовый водяной знак, выберите его в блоке Список и щелкните Правка текста. После редактирования обязательно щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно.

|  | Чтобы удалить сохраненный текстовый водяной знак, выберите его в блоке Список и щелкните Удалить. После удаления знака обязательно щелкните Сохранить , чтобы закрыть диалоговое окно.

| Выберите сохраненный пользовательский водяной знак из ниспадающего списка Водяной знак в диалоговом окне Макет. Затем щелкните OK.

#### Чтобы выполнить растровый водяной знак

Перед выполнением пользовательского водяного знака вы должны подготовить растровый (PICT) файл.

| Щелкните значок Макет в диалоговом окне Основные установки. Открывается диалоговое окно Макет. Появляется диалоговое окно Пользовательский водяной знак.

| Установите флажок Параметры водяного знака и щелкните Новый/Удалить.

| Щелкните Добавить PICT в диалоговом окне Пользовательский водяной знак.

| Выберите файл PICT и щелкните Преобразовать. Когда вы щелкнете Создать, водяной знак будет показан в окне предварительного просмотра.

| Введите имя файла в блок Сохранить преобразованный файл как и щелкните Сохранить.

|  | Примечание:

|  | Чтобы удалить сохраненный водяной знак, выделите его в блоке Список и щелкните Удалить. После удаления знака обязательно щелкните Сохранить , чтобы закрыть диалоговое окно.

| Выделите сохраненный пользовательский водяной знак из ниспадающего списка Водяной знак в диалоговом окне Макет. Затем щелкните OK.

[К началу]

## Печать с блоком двусторонней печати

Двустороннее печатание позволяет печатать с обеих сторон листа. При печати под скрепление листов скрепляемая кромка может задаваться в соответствии с требованием получить необходимый порядок страниц.

Для печати под скрепление листов необходимо установить на принтере дополнительный Блок двусторонней печати и активизировать его в драйвере принтера. Для активизации Блока двусторонней печати выберите значок AL-C8600 и закройте реквизит Селектор. Однако Блок двусторонней печати активизируется автоматически, когда он установлен на принтере, а сам принтер подсоединен к компьютеру правильно.

| Щелкните значок Макет в диалоговом окне Основные установки. Открывается диалоговое окно Макет.

| Установите флажок Двусторонняя .

| Выберите расположение Скрепления, например Слева, Сверху или Справа.

| Щелкните Двусторонняя настройка , чтобы открыть диалоговое окно Двусторонняя настройка.

| Задайте Поле для скрепления для лицевой и оборотной сторон листа.

| Укажите, будет ли Страница начала печати находиться на лицевой или на оборотной стороне листа.

| Щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно Двусторонняя настройка.

| Щелкните OK в диалоговом окне Макет для активизации настройки.

[К началу]

## Выполнение расширенных установок

Вы можете выполнять различные установки в диалоговом окне Расширенные установки, например Защита страницы. Чтобы открыть диалоговое окно, щелкните значок Расширенные установки в диалоговом окне Основные установки.

1. | Использует установки, заданные на принтере, флажок: |  | Выберите эту кнопку, чтобы пользоваться установками Смещение, Пропуск пустой страницы и Игнорировать выбранный размер бумаги на панели управления.
2. | Смещение: |  | Выполняет точную регулировку позиции печати данных на странице.
3. | Лицевая, сверху: |  | Регулирует позицию печати данных по вертикали на лицевой стороне листа.
4. | Лицевая, слева: |  | Регулирует позицию печати данных по горизонтали на лицевой стороне листа.
5. | Обратная, сверху: |  | Регулирует позицию печати данных по вертикали на обратной стороне листа при печатании с блоком двусторонней печати.
6. | Обратная, слева: |  | Регулирует позицию печати данных по горизонтали на обратной стороне листа при печатании с блоком двусторонней печати.
7. | Игнорировать выбранный размер бумаги, флажок: |  | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет печатать на загруженной бумаге, независимо от размера.
8. | Пропуск пустой страницы, флажок: |  | Когда вы устанавливаете этот флажок, принтер будет пропускать пустые страницы.
9. | Переключаться автоматически на монохромный режим, флажок: |  | Установите этот флажок, чтобы драйвер принтера анализировал данные печати и переключался автоматически на монохромный режим, если данные печати черно-белые.
10. | Добавлять С покрытием к установкам параметра Тип бумаги, флажок: |  | Когда вы устанавливаете этот флажок, установка С покрытием появляется в списке Тип бумаги в диалоговом окне Основные установки и становится доступной.
11. | Регулировать толщину линии, флажок: |  | Регулирует ширину печатаемых линий.
12. | По умолчанию, кнопка: |  | Возвращает настройку к первоначальным установкам.
13. | Выбор кнопка: |  | Выбирает папку буферизации сохранения файлов.
14. | Отмена, кнопка: |  | Щелчок на этой кнопке осуществляет выход из диалогового окна или драйвера принтера без сохранения вашей настройки.
15. | OK, кнопка: |  | Щелчок на этой кнопке сохраняет вашу настройку и осуществляет выход из диалогового окна или драйвера принтера. Настройка остается эффективной до тех пор, пока вы не выполните новые установки и не щелкнете кнопку OK снова.

[К началу]

Предыдущая | Далее