Как сделать / Пользование драйвером принтера в Windows

# Внесение изменений в установки принтера

> Выбор качества печати
> Изменение размеров отпечатков
> Изменение макета листа
> Пользование водяными знаками
> Пользование оверлеем
> Сброс счетчиков расхода тонера и ресурса блока формирования изображения

## Выбор качества печати

Вы можете изменить качество печати, или разрешение отпечатков, чтобы повысить скорость печати или улучшить детализацию. Если вам требуется высококачественный выход, выберите разрешение с большим числом. Однако в этом случае замедляется скорость печати.

Предусмотрено три уровня выхода качества печати: 600 dpi, Class 1200 dpi и 1200 dpi. Class 1200 dpi обеспечивает высококачественные отпечатки наравне с 1200 dpi при активизации возможностей Enh. MG и RITech (при 600 dpi).

| Щелкните вкладку Основные установки .

| Выберите желаемое разрешение печати из ниспадающего списка Качество печати.

| Щелкните OK для активизации настройки.

|  | Примечание:

|  | Подробнее о технологических возможностях Enh. MG и RITech см. Оперативную справку.

|  | Если печать неудовлетворительная или при появлении на экране сообщения об ошибке в памяти, выберите более низкое числовое значение разрешения, которое позволит продолжить печать.

[К началу]

## Изменение размеров отпечатков

Во время печати вы можете увеличить или уменьшить свой документ.

### Для автоматического изменения размера страниц в размер листа используемой бумаги

| Щелкните вкладку Макет .

| Установите флажок Параметры масштабирования .

| Выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага. Страница будет печататься в размер листа выбранной вами бумаги.

| Выберите Вверху слева для параметра Расположение, чтобы печатать уменьшенное изображение страницы в левом верхнем углу бумаги. Выберите По центру , чтобы печатать увеличенное или уменьшенное изображение страницы посередине.

| Щелкните OK для активизации настройки.

### Чтобы изменить размер страниц на заданное число процентов:

| Щелкните вкладку Макет .

| Установите флажок Параметры масштабирования .

| Установите флажок Изменить масштаб на .

| Задайте число процентов увеличения в блоке, а затем щелкните OK. Можно задавать число процентов от 50% до 200% с приращениями через 1%.

Если необходимо, выберите требуемый размер бумаги из ниспадающего списка Используемая бумага.

[К началу]

## Изменение макета листа

"Макетное печатание" печатает 2 или 4 страницы на одном листе бумаги и задает очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа используемой бумаги. Вы также можете задать печать рамки вокруг документа.

| Щелкните вкладку Макет .

| Установите для параметра Макет листа флажок и щелкните Параметры макета листа. Открывается диалоговое окно Параметры макета листа.

| Выберите число страниц, которое вы хотите печатать на одном листе бумаги.

| Задайте Порядок страниц для очередности печати страниц на каждом листе.

|  | Примечание:

|  | Выбор Порядка страниц зависит от Страниц, выбранных выше и от ориентации бумаги (Книжная или Альбомная), выбранных в меню Основные установки.

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры макета листа.

| Щелкните OK в меню Макет для активизации настройки.

[К началу]

## Пользование водяным знаком

Выполните следующие действия, чтобы применять водяной знак в вашем документе. В диалоговом окне Водяной знак вы можете выбирать объекты из списка предопределенных водяных знаков, а также можете создавать свой оригинальный водяной знак с помощью растрового (.BMP) или текстового (.TXT) файла. Диалоговое окно Водяной знак также позволяет вам выполнять разнообразные детализированные установки по водяному знаку. Например, вы можете выбирать размер, насыщенность и расположение вашего водяного знака.

| Щелкните вкладку Специальные .

| Установите флажок Водяной знак .

| Щелкните Параметры водяного знака. Открывается диалоговое окно Водяной знак.

| Выберите водяной знак из ниспадающего списка Название водяного знака.

| Задайте расположение на странице, где вы хотите печатать водяной знак, в блоке списка Расположение.

| Отрегулируйте расположение горизонтального или вертикального Смещения.

| Отрегулируйте насыщенность водяного знака ползунком регулировочной полосы Насыщенность.

| Отрегулируйте размер водяного знака ползунком регулировочной полосы Размер.

| Выберите Лицевая (чтобы печатать водяной знак на лицевой стороне документа) или Оборот (чтобы печатать водяной знак на обратной стороне документа) для параметра Расположение.

| Щелкните OK , чтобы активизировать настройку.

### Выполнение нового водяного знака

Вы можете выполнить новый водяной знак следующим образом:

| Щелкните вкладку Специальная .

| Установите флажок Водяной знак .

| Щелкните Параметры водяного знака. Открывается диалоговое окно Водяной знак.

| Щелкните Новый/Удалить. Открывается диалоговое окно Водяные знаки, определяемые пользователем.

| Выберите Текстовый или BMP (растровый) и введите название для нового водяного знака в блок Имя.

| Если вы выберете Текстовый, введите текст водяного знака в блок Текст. Если вы выберете BMP, щелкните Просмотр, выберите BMP (растровый) файл, которым вы хотите пользоваться, затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Перед выполнением пользовательского водяного знака вы должны подготовить растровый (.bmp) файл.

| Щелкните Сохранить , чтобы закрыть диалоговое окно Водяные знаки, определяемые пользователем. Ваш водяной знак появится в блоке списка.

| Щелкните OK , чтобы активизировать новые параметры водяного знака.

[К началу]

## Пользование оверлеем

Диалоговое окно Оверлейные установки дает вам возможность печатать бланковые данные, поверх которых будут напечатаны данные из другого приложения.

| Примечание:

| Оверлейная функция доступна только, когда выбран параметр Высокое качество (Принтер) для Графического режима в диалоговом окне Расширенные установки из меню Дополнительные установки.

### Создание оверлея

Вы можете создать бланковые данные и сохранить их в форме файла.

| Откройте приложение, которым вы будете пользоваться при создании оверлея.

| Из этого приложения войдите в драйвер принтера. Откройте меню Файл и выберите команду Печать или Параметры страницы . Затем щелкните Принтер, Установить, Опции или Свойства, либо наберите комбинацию из этих кнопок в зависимости от используемого вами приложения.

| Выберите вкладку Специальные .

| Установите флажок Бланковый оверлей и щелкните Оверлейные установки , чтобы открыть диалоговое окно Оверлейные установки.

| Щелкните Создать оверлейные данные.

| Щелкните Настройка.

| Установите флажок Использовать Название бланка . Затем щелкните Добавить Название бланка. Открывается диалоговое окно Добавление бланка.

| В диалоговом окне Добавление бланка введите название бланка в блок Название бланка, а в блок Описание - его описание.

| Щелкните На лицо (чтобы напечатать оверлей на лицевой стороне документа) или На оборот (чтобы напечатать оверлей на обратной стороне документа).

| В диалоговом окне Добавление бланка щелкните Зарегистрировать.

| В диалоговом окне Бланковые установки щелкните OK.

| В диалоговом окне Оверлейные установки щелкните OK. При желании остановить процедуру щелкните Отмена.

|  | Примечание:

|  | Файл, который вы пересылаете принтеру после шага 10 через прикладную программу, например Windows Notepad или Word, будет сохранен как оверлей под именем, введенным вами на шаге 8.

| Распечатайте файл, сохраненный как оверлейные данные. Можно сохранять файл любого типа в качестве оверлея. Теперь оверлейные данные созданы.

### Печать оверлея

Выполните следующие действия, чтобы напечатать документ с оверлейными данными.

| Откройте файл для печати с оверлейными данными.

| Из приложения войдите в драйвер принтера. Откройте меню файл и выберите команду Печать или Параметры страницы . Затем щелкните Принтер, Установить, Параметры или Свойства, либо наберите комбинацию из этих кнопок в зависимости от используемого вами приложения.

| Выберите вкладку Специальные .

| Установите флажок Бланковый оверлей и щелкните Оверлейные установки, чтобы открыть диалоговое окно Оверлейные установки.

| В диалоговом окне Оверлейные установки выберите бланк (форму) из списка Бланки, затем щелкните OK.

| Щелкните OK , чтобы напечатать данные.

### Другие принтерные установки оверлейных данных

Оверлейные данные выполнены с текущими принтерными установками, например с Разрешением: 600 dpi. Если вы хотите выполнить тот же самый оверлей с другими принтерными установками, например с разрешением 1200 dpi, выполните следующие указания.

| Повторно войдите в драйвер принтера, как описано на шаге 2 в разделе Создание оверлея.

| Выполните принтерные установки и выйдите из драйвера принтера.

| Перешлите принтеру те же данные, которые вы выполнили через приложение на шаге 12 в разделе Создание оверлея.

Эта настройка доступна только для данных Название бланка.

[К началу]

## Сброс счетчиков расхода тонера и ресурса блока формирования изображения

После замены тонерного картриджа или блока формирования изображения сбросьте показания счетчика расхода тонера или счетчика ресурса блока формирования изображения. Вы можете сбросить показания этих счетчиков через драйвер принтера или кнопками панели управления.

#### Сброс счетчика расхода тонера

| Щелкните вкладку Дополнительные установки и затем щелкните Настройка принтера. Открывается диалоговое окно Настройка принтера.

| Щелкните Сбросить уровень тонера . Открывается диалоговое окно сброса уровня тонера.

| Щелкните OK , чтобы сбросить показания счетчика уровня тонера.

#### Сброс счетчика ресурса блока формирования изображения

| Щелкните вкладку Дополнительные установки и затем щелкните Настройка принтера. Открывается диалоговое окно Настройка принтера.

| Щелкните OPC Level Clear. Открывается диалоговое окно сброса показания ресурса у блока формирования изображения.

| Щелкните OK, чтобы сбросить счетчик уровня ресурса у блока формирования изображения.

[К началу]

Предыдущая | Далее