Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Нижняя кассета на 500 листов формата A4

> Установка нижней кассеты на 500 листов формата A4
> Снятие нижней кассеты на 500 листов формата A4

Дополнительная нижняя кассета на 500 листов формата A4 послужит вам вторым источником бумаги помимо встроенного МЦ-лотка. В этом разделе описано, как установить кассету на принтере и как заложить в нее бумагу.

## Установка нижней кассеты на 500 листов формата A4

Выполните следующие действия по установке нижней кассеты на 500 листов формата A4:

| Выключите принтер.

| Отсоедините сетевой шнур принтера от электрической розетки и от принтера.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Принтер и кассета должны быть повернуты в одну сторону. Приподнимите принтер и расположите штыри кассеты против отверстий в нижней части корпуса принтера, а затем плавно опускайте принтер, пока он не сядет надежно на кассету.

| Установите лоток для бумаги.

| Вновь присоедините все интерфейсные кабели, которые вы отсоединили от интерфейсных разъемов.

| Убедитесь в том, что сетевой выключатель принтера выключен, после чего наденьте конец сетевого шнура на штыри ввода переменного тока и вставьте его вилку в электрическую розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки нижней кассеты на 500 листов формата А4, распечатайте карту состояния. См. Распечатка карты состояния , чтобы распечатать карту состояния.

Для того чтобы пользоваться нижней кассетой на 500 листов формата А4 как источником подачи бумаги, обязательно выберите Нижняя кассета в драйвере принтера или Нижняя кассета в утилите Remote Control Panel.

| Примечание:

| Если ваш компьютер работает в операционной системе Windows 98/95 или Windows NT 4.0, вы сможете также удостовериться в правильности установки нижней кассеты на 500 листов формата А4, проверив информацию, отображенную в меню Дополнительные установки в драйвере принтера.

### Загрузка бумаги

Выполните следующие действия по закладке бумаги в нижнюю кассету на 500 листов формата A4:

| Вытяните лоток для бумаги из кассеты.

| Снимите крышку с лотка, затем надавите на пластину в лотке, чтобы она зафиксировалась в утопленном положении.

| Распустите веером стопку бумаги, чтобы устранить слипание листов, а затем выровняйте ее края, постукивая ребрами о плоскую поверхность. Уложите стопку в лоток кассеты, при этом стопка по толщине не должна быть выше треугольных предельных меток на бортиках лотка.

|  | Примечание:

|  | Закладывайте фирменные бланки печатной стороной сверху с напечатанным заголовком в верхней части листа.

| Установите на место крышку лотка, после чего задвиньте загруженный лоток обратно в кассету.

[К началу]

## Снятие нижней кассеты на 500 листов формата A4

Выполните следующие действия по снятию нижней кассеты на 500 листов формата A4:

| Выключите принтер.

| Отсоедините сетевой шнур принтера от электрической розетки и от принтера.

| Отсоедините все интерфейсные кабели от интерфейсных разъемов.

| Осторожно снимите принтер с нижней кассеты на 500 листов формата A4 и поставьте его на устойчивую поверхность.

| Вновь присоедините все интерфейсные кабели.

| Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее