Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Модуль памяти

> Установка модуля памяти
> Снятие модуля памяти

Устанавливая модуль памяти с двухсторонним расположением контактов типа Dual In-line Memory Module (DIMM) на ваш принтер, вы можете увеличить объем памяти до 136 Мбайт (объем в заводской комплектации 8 Мбайт плюс дополнительно 16, 32, 64 или 128 Mбайт). Возможно вы захотите установить дополнительные модули памяти для печати сложных графических изображений.

| Примечание:

| Максимальный объем оперативной памяти 136 Mбайт.

См. Модуль памяти для получения подробной информации о требованиях к модулю памяти.

## Установка модуля памяти

Выполните следующие указания для установки дополнительного модуля памяти типа DIMM на ваш принтер:

| Предупреждение:

| Чтобы избежать поражения электрическим током, устанавливайте дополнительный модуль памяти только при выключенном принтере.

| Убедитесь в том, что принтер выключен из розетки.

| Нажмите защелку с левой стороны принтера и откройте крышку принтера.

| Поверните принтер правой стороной к себе и крестообразной отверткой открутите два винта, удерживающие боковую крышку. Снимите боковую крышку принтера, потянув ее на себя.

|  | Примечание:

|  | Будьте осторожны и постарайтесь избежать попадания винтов внутрь принтера. В этом случае целесообразно использовать магнитную отвертку.

|  | Предостережение:

|  | Убедитесь в том, что принтер выключен.

|  | Удалите только два винта, удерживающих боковую крышку справа.

|  | Предупреждение:

|  | Удаление других винтов и крышек обнажает опасные зоны высокого напряжения у принтера.

|  | Будьте осторожны при выполнении работ внутри принтера, так как некоторые детали имеют острые углы и могут вас поранить.

| Определите, в какой слот вы будете устанавливать модуль DIMM. Этот слот ОЗУ (серый).

> * Это слот ОЗУ.

|  | Предупреждение:

|  | Не прикасайтесь к элементам электрической схемы принтера, которые стали доступными после снятия боковой крышки. Помните также, что некоторые части принтера могут нагреваться во время его работы.

|  | Предостережение:

|  | Перед установкой модуля памяти снимите электростатический заряд, коснувшись любого металлического предмета. В противном случае вы можете повредить некоторые чувствительные элементы электрической схемы принтера.

| Плотно установите модуль DIMM в слот ОЗУ (серый) под углом, как показано ниже. Поверните оба конца модуля DIMM, установив его перпендикулярно плате, чтобы закрепить его на месте.

| Установите на место боковую крышку.

| Закрепите ее на месте двумя винтами.

| Закройте верхнюю крышку принтера.

| Подсоедините принтер к розетке и включите его.

Распечатайте лист состояния принтера, чтобы убедиться в том, что модуль памяти установлен корректно. См. Распечатка листа состояния для получения более подробной информации.

Если в карте состояния указана неправильный объем оперативной памяти, выключите принтер и проверьте правильность установки, согласно инструкции, приведенной выше. Если объем оперативной памяти остался прежним, свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром EPSON.

| Примечание:

| После установки драйвера принтера и утилиты EPSON Status Monitor 3 пользователи Windows могут проверить объем оперативной памяти из драйвера принтера. Объем установленной оперативной памяти будет отображаться в меню Установленные элементы дополнительного оборудования, в свойствах принтера.

[К началу]

## Снятие модуля памяти

Выполните следующие указания для снятия дополнительного модуля памяти (DIMM):

| Убедитесь в том, что принтер выключен из розетки.

| Нажмите защелку с левой стороны принтера и откройте крышку принтера.

| Поверните принтер правой стороной к себе и крестообразной отверткой открутите два винта, удерживающие боковую крышку. Снимите боковую крышку принтера, потянув ее на себя.

| Нажмите защелки на слоте ОЗУ (серый), чтобы высвободить модуль памяти, затем потяните модуль на себя за оба конца, чтобы вытащить из слота.

> * Нажмите здесь

| Установите на место боковую крышку.

| Закрепите ее на месте двумя винтами.

| Закройте верхнюю крышку принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее