Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Пользование дополнительным драйвером

> В Windows Me/98/95
> В Windows 2000
> В Windows NT 4.0

Когда операционной системой принтерного сервера является Windows 2000 или Windows NT 4.0, вы можете установить на сервер дополнительные драйверы. Дополнительные драйверы - это драйверы для клиентских компьютеров, у которых операционная система отличается от ОС сервера.

Выполните следующие действия по настройке Windows 2000 или Windows NT 4.0 для принтерного сервера и установите дополнительные драйверы:

| Примечание:

| Вы должны войти в Windows 2000 или Windows NT 4.0 как Администраторы локальной машины.

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры.

| Правой клавишей мыши щелкните значок EPSON EPL-5900 улучшенный и щелкните Доступ в появившемся меню.

| Выберите Общий (для пользователей Windows 2000, выберите Общий ресурс), затем введите название в блок Сетевое имя.

|  | Примечание:

|  | Не используйте пробелов и дефисов в сетевом имени, иначе возникнет ошибка.

| Выберите дополнительные драйверы.

|  | Примечание:

|  | Когда компьютеры сервера и клиентов используют ту же самую операционную систему, вам не нужно устанавливать дополнительных драйверов.

> На принтерном сервере с Windows NT 4.0

> Выберите версию Windows, используемую для клиентов. Например, выберите Windows 95 , чтобы установить дополнительный драйвер для клиентов с ОС Windows Me/98/95. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Вам не нужно устанавливать дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 или Windows 2000, потому что такой драйвер уже установлен предварительно.

|  | Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Windows 95. Другие дополнительные драйверы недоступны.

> На принтерном сервере с Windows 2000

> Щелкните Дополнительные драйверы.

> Выберите версию Windows, используемую для клиентов. Например, выберите Intel Windows 95 или 98 , чтобы установить дополнительный драйвер для клиентов с ОС Windows Me/98/95.
> Выберите Intel Windows NT 4.0 или 2000 , чтобы установить дополнительный драйвер для клиентов с ОС Windows NT 4.0. После этого щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Вам не нужно устанавливать дополнительный драйвер только для Intel Windows 2000 , потому что такой драйвер уже установлен предварительно.

|  | Не выбирайте дополнительных драйверов, отличных от Intel Windows 95 или 98 и Intel Windows NT 4.0 или 2000. Другие дополнительные драйверы недоступны.

| При появлении на экране подсказки, вставьте в CD-ROM-дисковод вашего компьютера компакт-диск, приложенный к принтеру, затем щелкните OK.

| Согласно сообщению введите соответствующие названия диска и папки, содержащих драйвер принтера для клиентов, затем щелкните OK. Сообщение на экране может различаться в зависимости от операционной системы клиента.

> Название папки различается в зависимости от используемой операционной системы.

ОС клиента | Название папки
Windows Me/98/95 | WIN9X
Windows NT 4.0 | WINNT40

> Когда вы устанавливаете драйверы в Windows 2000, на экране может появиться сообщение "Цифровая подпись не найдена". Щелкните Да и продолжайте инсталляцию.

| При инсталляции в Windows 2000 щелкните Закрыть. При инсталляции в Windows NT 4.0 окно принадлежности закрывается автоматически.

|  | Примечание:

|  | Проверьте правильность следующих элементов, когда вы пользуетесь принтером совместно.

|  | Обязательно установите на компьютере утилиту EPSON Status Monitor 3, чтобы общий принтер можно было контролировать на принтерном сервере. См. Установка контролируемых параметров.

|  | Установите защиту для общего принтера (доступ к лицензии для клиентов). Клиенты не могут пользоваться общим принтером без лицензии. Подробнее см. справку по Windows.

Вам необходимо настроить клиентские компьютеры, чтобы они могли пользоваться принтером в локальной сети. Подробнее см. последующие страницы:

- В Windows Me/98/95

- В Windows 2000

- В Windows NT 4.0

### Настройка для клиентов

В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера через доступ к общему принтеру в локальной сети.

| Примечание:

| Чтобы разделять принтер в сети Windows, вам необходимо настроить принтерный сервер. Подробнее см. Настройка вашего принтера как общего принтера (Windows Me/98/95) или Пользование дополнительным драйвером (Windows 2000/NT 4.0).

| В этом разделе описано, как получать доступ к общему принтеру в стандартной сетевой системе через сервер (рабочая группа Microsoft). Если вы не можете получить доступ к общему принтеру из-за особенностей сетевой системы, обратитесь за помощью к администратору сети.

| В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера через доступ к общему принтеру из папки Принтеры . Вы также можете получить доступ к общему принтеру через Сетевое окружение или Моя сеть на рабочем столе Windows.

| Если вы хотите пользоваться утилитой EPSON Status Monitor 3 на клиентских компьютерах, вам придется устанавливать и драйвер принтера и EPSON Status Monitor 3 на каждом клиенте с компакт-диска.

## В Windows Me/98/95

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows Me/98/95:

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер , затем щелкните кнопку Далее.

| Выберите Сетевой принтер , затем щелкните кнопку Далее.

| Щелкните Просмотр, и просмотрите открывшееся диалоговое окно Принтер.

|  | Примечание:

|  | Вы также можете ввести "\\(название компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\(название общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди.

| Щелкните компьютер или сервер, который подсоединен к общему принтеру, и название общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Название общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

| Щелкните кнопку Далее.

|  | Примечание:

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

|  | Если операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95 или дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 установлен на принтерном сервере в Windows 2000/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

|  | Если же дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 не установлен на принтерном сервере в Windows 2000/NT 4.0, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Удостоверьтесь в правильности названия общего принтера и выберите, будете ли вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет. Щелкните OK и затем выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | Вы можете изменить название общего принтера так, что оно будет появляться только на клиентском компьютере.

[К началу]

## В Windows 2000

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows 2000:

Вы можете установить драйвер общего принтера, когда вы обладаете правом доступа Опытного пользователя или более высоким правом, хотя и не имеете права Администратора.

Если операционной системой принтерного сервера служит Windows NT 4.0, проверьте правильность следующих элементов:

- В принтерном сервере Windows NT 4.0, дополнительным драйвером для клиентов Windows 2000 является драйвер "Windows NT 4.0 x86", который установлен предварительно в качестве драйвера принтера для Windows NT 4.0. При инсталляции драйвера принтера на клиентах в Windows 2000 через принтерный сервер Windows NT 4.0, драйвер для Windows NT 4.0 установлен.

- Вы не сможете установить драйвер принтера для Windows 2000 в качестве дополнительного драйвера на принтерном сервере в Windows NT 4.0. Чтобы установить драйвер принтера для Windows 2000 на клиентских компьютерах в Windows 2000, администратор устанавливает драйвер локального принтера на клиентах с компакт-диска, приложенного к принтеру, а затем выполняет следующую процедуру.

| Щелкните Пуск, укажите на Настройкаи щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер , затем щелкните кнопку Далее.

| Выберите Сетевой принтер , затем щелкните кнопку Далее.

| Введите название общего принтера, затем щелкните кнопку Далее.

|  | Примечание:

|  | Вы также можете ввести "\\(название компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\( название общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди.

|  | Вам вовсе не обязательно вводить название общего принтера.

| Щелкните значок компьютера или сервера, который подсоединен к общему принтеру, и название общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Название общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению. Если драйвер локального принтера для Windows 2000 установлен предварительно, вы можете выбрать драйвер принтера для Windows 2000 как текущий драйвер принтера вместо альтернативного драйвера на сервере в Windows NT 4.0.

|  | Когда дополнительный драйвер для Windows 2000 (NT 4.0) установлен на принтерном сервере в Windows 2000/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

|  | Чтобы пользоваться драйвером принтера для Windows 2000 на клиенте, предварительно установите драйвер локального принтера для Windows 2000 на клиенте с компакт-диска. При выполнении процедур в этом разделе выбирайте установленный драйвер локального принтера в качестве драйвера принтера.

|  | Если же дополнительный драйвер не установлен на принтерном сервере в Windows NT 4.0 или же операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Выберите, будете ли вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет, затем щелкните OK.

| Убедитесь в правильности параметров и затем щелкните Готово.

[К началу]

## В Windows NT 4.0

Выполните следующие действия по настройке клиентов в Windows NT 4.0:

Вы можете установить драйвер общего принтера, когда вы обладаете правом доступа Опытного пользователя или более высоким правом, хотя и не имеете права Администратора.

| Щелкните Пуск, укажите на Настройка и щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер .

| Выберите Сетевой принтерный сервер, затем щелкните кнопку Далее.

| Щелкните значок компьютера или сервера, который подсоединен к общему принтеру, и название общего принтера. Затем щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Вы также можете ввести "\\(название компьютера, который локально подсоединен к общему принтеру)\( название общего принтера)" в Сетевом маршруте или название очереди.

|  | Название общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, спросите у администратора сети.

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

|  | Когда дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 установлен на принтерном сервере в Windows 2000, переходите к следующему шагу.

|  | Если же дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 не установлен на принтерном сервере в Windows 2000 или же операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95, переходите к процедуре Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Выберите, будете ли вы использовать принтер как принтер по умолчанию или нет, затем щелкните OK.

| Щелкните Готово.

[К началу]

Предыдущая | Далее