Информация о продукте

# Панель управления

> Световые индикаторы
> Кнопки управления

Панель управления принтера содержит шесть световых индикаторов и три кнопки управления. Световые индикаторы информируют вас об основном состоянии принтера, ошибках и предупреждениях. Кнопки управления дают вам возможность управлять основными операциями принтера.

## Световые индикаторы

1 | Ошибка (Error) | Горит постоянно или мигает при обнаружении ошибки.
2 | Готов (Ready) | Включен, когда принтер подготовлен к печати, указывая на то, что принтер готов принимать и печатать данные. Когда принтер не подготовлен к печати, этот индикатор выключен.
3 | Данные (Data) | Горит постоянно, если принтер получил данные и хранит их в буфере печати (часть памяти, выделенная для приема данных), но еще не распечатал их. Мигание этого индикатора указывает на то, что принтер обрабатывает данные. Когда в буфере печати не остается данных, этот индикатор гаснет.
4 | Бумага (Paper) | Загорается или мигает в сочетании с индикатором Ошибка , обычно указывая на неполадку с бумагой. Непрерывно горящий индикатор указывает на заклинивание бумаги, а мигающий - на наличие ошибки или на отсутствие бумаги в источнике ее подачи.
5 | Тонер (Toner) | Горит, если в тонерном картридже закончился порошок. Мигает, указывая на то, что тонера осталось мало. Когда этот индикатор замигает, приготовьте новый картридж для замены.
6 | Память (Memory) | Обычно этот индикатор горит или мигает в сочетании с другими световыми индикаторами, указывая на наличие ошибки или предупредительного сообщения, связанного с неполадкой в памяти.

[К началу]

## Кнопки управления

1 | Пуск/Стоп (Start/Stop) | Переключает состояния готовности и автономного режима (offline).
2 | Информация (Information) | Распечатывает карту состояния, если индикатор Ошибка погашен и нет предупредительного сообщения. Стирает предупреждение, когда на экране показано предупредительное сообщение.
3 | Отмена задания (Job Cancel) | Удаляет самое старое задание печати из буфера печати принтера. При однократном нажиме на эту кнопку в буфере стирается по одному заданию на печать. Удерживание этой кнопки в нажатом положении более двух секунд сотрет все данные из буфера печати, задания на печать, данные, которые принтер принимает, и те данные, которые принтер печатает в данный момент.

Подробнее об ошибках, отображаемых световыми индикаторами, см. Индикаторы состояния и ошибок.

[К началу]

Предыдущая | Далее