Информация о продукте / Технические характеристики

# Принтер

> Общие данные
> Окружающие условия
> Соответствие стандартам безопасности
> Механические характеристики
> Электротехнические характеристики

## Общие данные

Способ печати: | Развертка лазерного луча и сухое электрофотографическое копирование
Разрешение: | 1200 dpi, Класс 1200 dpi или 600 dpi
Скорость печати: | 600 dpi: | До 12 страниц в минуту на бумаге формата A4
1200 dpi: | До 6 страниц в минуту на бумаге формата A4
(в завсимости от шрифта и количества данных)
Первый отпечаток: | Менее чем через 15 секунд на бумаге формата A4 или Letter (При подаче бумаги из МЦ-лотка и печати с разрешением 600 dpi)
Подача бумаги: | Автоматическая или ручная
Выравнивание бумаги: | По центру для всех размеров
Закладка бумаги (с плотностью 75-г/м2): | МЦ лоток: | До 250 листов простой бумаги До 10 конвертов, в зависимости от толщины
| Нижний лоток для бумаги на 500-листов А4 (дополнительно): | До 500 листов простой бумаги
Вывод бумаги: | Верхнелицевой и Нижнелицевой лоток (дополнительно)
Вместимость выходного лотка (с плотностью бумаги 75-г/м2): | До 100 листов простой бумаги (До 100 листов простой бумаги в дополнительный верхнелицевой лоток)
ОЗУ: | 8 Мбайт, расширяемое до 136 Мбайт

[К началу]

## Окружающие условия

Температура воздуха: | При работе: При хранении: | От 10 до 35°C (от 50 до 95°F) от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха: | При работе: При хранении: | от 15 до 85% (относительная) от 10 до 85% (относительная)
Высота над уровнем моря: | Макс. 2500 метров (8200 футов)

[К началу]

## Соответствие стандартам безопасности

Соответствие стандартам безопасности

Модель США: | UL 60950 CSA C22.2 No.60950
Европейская модель | Директива 73/23/EEC EN60950 ГОСТ Р 50377-92

ЭМС:

Модель США: | FCC, часть 15, подчасть B, класс B
Европейская модель: | Директива 89/336 /EEC
| EN 55022 (CISPR Изд. 22) класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ГОСТ Р 50839-95 ГОСТ 29216-91
Австралийская модель: | AS/NZS 3548 класс B

[К началу]

## Механические характеристики

Размеры и вес: | Высота: | 265 мм (10,4 дюйма)
Ширина: | 399 мм (15.7 дюйма)
Глубина: | 435 мм (17.1 дюйма)
Вес: | Примерно 7 кг, без тонерного картриджа и блока формирования изображения (фотобарабана)
Срок службы: | 5 лет или 180 000 страниц, что истекает вперед

[К началу]

## Электротехнические характеристики

Модель | Модель на 110 - 120 В | Модель на 110 - 120 В
Напряжение | 110 В - 10%, 127 В + 6% | 220 В - 240 В ± 10%
Номинальная частота | 50 Гц ± 3 Гц / 60 Гц ± 3 Гц
Рабочий ток | 7.2 A | 3.8 A
Потребляемая мощность | Менее 840 Вт | Менее 850 Вт
Потребляемая мощность * в режиме ожидания | Менее 15 Вт (При выключенном подогреве) | Менее 15 Вт (При выключенном подогреве)

| * Без дополнительного оборудования

| Примечание:

| Проверьте соответствие номинального напряжения по табличке на задней стенке корпуса принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее