Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Модуль ПЗУ

> Установка модуля ПЗУ
> Снятие модуля ПЗУ

Установка дополнительного набора с модулем ПЗУ Adobe PostScript 3 ROM Kit (C12C832461) нужна для оптимизации печати комплексных заданий с использованием языка PostScript.

## Установка модуля ПЗУ

Выполните следующие указания для установки дополнительного модуля ПЗУ:

| Предупреждение:

| Чтобы избежать поражения электрическим током, устанавливайте дополнительный модуль ПЗУ только при выключенном принтере.

| Убедитесь в том, что принтер выключен из розетки.

| Нажмите защелку с левой стороны принтера и откройте крышку принтера.

| Поверните принтер правой стороной к себе и крестообразной отверткой открутите два винта, удерживающие боковую крышку. Снимите боковую крышку принтера, потянув ее на себя.

|  | Примечание:

|  | Будьте осторожны и постарайтесь избежать попадания винтов внутрь принтера. В этом случае целесообразно использовать магнитную отвертку.

|  | Предостережение:

|  | Убедитесь в том, что принтер выключен.

|  | Удалите только два винта, удерживающих боковую крышку справа.

|  | Предупреждение:

|  | Удаление других винтов и крышек обнажает опасные зоны высокого напряжения у принтера.

|  | Будьте осторожны при выполнении работ внутри принтера, так как некоторые детали имеют острые углы и могут вас поранить.

| Определите, в какой слот вы будете устанавливать модуль DIMM. Модуль ПЗУ устанавливается в слот А (черный).

* Это слот A.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь к деталям электрической схемы, которые стали доступными после снятия боковой крышки. Помните также, что некоторые части принтера могут нагреваться во время его работы.

| Предостережение:

| Перед установкой модуля снимите статический заряд электричества, коснувшись любого металлического предмета. В противном случае вы можете повредить некоторые чувствительные элементы электрической схемы принтера.

| Плотно установите Модуль ПЗУ в слот А (черный) под углом, как показано ниже. Поверните оба края модуля, установив его перпендикулярно плате, чтобы закрепить его на месте.

| Установите на место боковую крышку.

| Закрепите ее на месте двумя винтами.

| Закройте верхнюю крышку принтера.

| Подсоедините принтер к розетке и включите его.

Распечатайте карту состояния принтера, чтобы убедиться, что модуль памяти установлен корректно.
См. Распечатка карты состояния для получения более подробной информации.

Если в карте состояния не указан модуль ПЗУ в разделе Аппаратные конфигурации (Hardware Configurations), выключите принтер и проверьте правильность установки, согласно инструкции, приведенной выше. Если объем оперативной памяти остался прежним, свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром EPSON.

| Примечание:

| После установки драйвера принтера и утилиты EPSON Status Monitor 3 пользователи Windows могут проверить, установлен ли модуль ПЗУ из драйвера принтера. Текущее состояние модуля ПЗУ будет отображаться в меню Установленные элементы дополнительного оборудования, в свойствах принтера.

[К началу]

## Снятие модуля ПЗУ

Выполните следующие указания для снятия дополнительного модуля ПЗУ:

| Убедитесь в том, что принтер выключен из розетки.

| Нажмите защелку с левой стороны принтера и откройте крышку принтера.

| Поверните принтер правой стороной к себе и крестообразной отверткой открутите два винта, удерживающие боковую крышку. Снимите боковую крышку принтера, потянув ее на себя.

| Нажмите защелки на слоте А (черный), чтобы высвободить модуль ПЗУ, затем потяните его на себя за оба конца, чтобы вытащить из слота.

> * Нажмите здесь

| Установите на место боковую крышку.

| Закрепите ее на месте двумя винтами.

| Закройте верхнюю крышку принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее