Как сделать / Пользование утилитой Remote Control Panel

# Для пользователей DOS

> Обзор утилиты Remote Control Panel
> Выполнение основных установок принтера
> Выбор эмуляции принтера
> Другие специальные установки
> Распечатка образцов шрифтов

## Обзор утилиты Remote Control Panel

Программа Remote Control Panel - это утилита, которая дает вам возможность изменять такие установки принтера, как качество печати, размер бумаги и RITech, если вы не можете задавать их значения через ваше приложение или через драйвер принтера.

### Когда пользоваться утилитой Remote Control Panel

| Примечание:

| Перед пользованием утилитой Remote Control Panel Панель дистанционного управления обязательно прочтите файл README, записанный на компакт-диске с программным обеспечением принтера и расположенный в папке RCP (Remote Control Panel). (Имя папки зависит от страны приобретения принтера.) Этот файл содержит важную информацию по данной утилите.

Утилита Remote Control Panel - это программный интерфейс, позволяющий вам выбирать режим эмуляции принтера и выполнять те установки, которые вы обычно не можете задать через драйвер принтера. Кроме того, эта утилита позволяет выполнять основные установки принтера, например число копий, размер бумаги и тип бумаги.

Обычно вам не нужно пользоваться утилитой Remote Control Panel, чтобы изменить основные принтерные установки. Большинство прикладных программ позволяют вам изменять параметры, влияющие на конечный печатный выход, и любая установка, заданная из вашего программного обеспечения, подавляет установки из утилиты Remote Control Panel. Однако, если вы не в состоянии изменить принтерные установки через вашу прикладную программу или когда вы работаете в DOS, утилита Remote Control Panel дает вам доступ к таким установкам.

### Операционная среда

Операционная система: | MS-DOS версии 3.3x или более поздней. Можно пользоваться мышью при условии, что на компьютере установлен драйвер мыши. (Microsoft Mouse v.7.04 или улучшенный, либо Logitech v.6.43 или улучшенный.)
Память: | Не менее 360 Кбайт, хотя фактическая потребность зависит от версии операционной системы.
Интерфейс: | Параллельный. Утилита работает как в двунаправленном, так и в однонаправленном параллельных интерфейсных режимах. В однонаправленном режиме компьютер может передавать параметры принтеру, однако он не может считывать информацию об установках от принтера.

### Установка утилиты Remote Control Panel

Для установки утилиты выполните следующие действия:

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод вашего компьютера.

| По подсказке DOS введите следующее и нажмите клавишу Enter .

> D:\RCP\SETUP

|  | Примечание:

|  | Литера обозначения диска зависит от вашего компьютера.

| Выполняйте указания с экрана по установке утилиты.

### Доступ к утилите Remote Control Panel

Перед запуском утилиты Remote Control Panel запомните, что вы можете пользоваться следующими клавишами на вашей клавиатуре для навигации по утилите:

TAB: | Переходит к очередному меню
Shift+TAB: | Возвращает к предыдущему меню
Клавиши со стрелками: | Передвигают по опциям в пределах одного меню
ENTER: | Фиксирует выбор (выполняет операцию)

Для запуска утилиты Remote Control Panel введите по подсказке DOS и нажмите клавишу Enter . (Если во время инсталляции вы изменили каталог по умолчанию, введите вместо него имя вашего каталога.)

> C:\EPSONRCP\EPRCP

Если утилита Remote Control Panel не смогла установить связь с принтером в двунаправленном режиме, она возвращает на экран следующее диалоговое окно Ошибка. Если двусторонняя связь возможна, пропустите этот раздел и переходите непосредственно к разделу Диалоговое окно Выбор режима.

В диалоговом окне Ошибка появляются следующие кнопки:

Да кнопка: | Щелчки по этой кнопке будут последовательно продвигать вас в режиме односторонней связи.
Нет кнопка: | После щелчка на этой кнопке утилита будет повторять попытку установить двустороннюю связь.
Отмена кнопка: | Щелчок на этой кнопке отключает утилиту.

Щелкните Да, и появится диалоговое окно Выбор принтера.

#### Диалоговое окно Выбор принтера

В этом диалоговом окне появятся следующие установка и кнопки:

Комбинированное окно Выбор принтера: | Позволяет выбрать принтер из списка.
OK кнопка: | Щелчок на этой кнопке перемещает вас в диалоговое окно Выбор режима.
Выход кнопка: | Щелчок на этой кнопке отключает утилиту.
Справка кнопка: | Щелчок на этой кнопке открывает окно Справка.

Выберите свой принтер и щелкните OK. Появляется диалоговое окно Выбор режима.

#### Диалоговое окно Выбор режима

В этом диалоговом окне появляются следующие установка и кнопки:

Блок списка Выбор режима: | Позволяет выбрать из списка требуемый режим эмуляции принтера.
OK кнопка: | Щелчок на этой кнопке приводит вас к главному окну Remote Control Panel.
Выход кнопка: | Щелчок на этой кнопке отключает утилиту.
Справка кнопка: | Щелчок на этой кнопке открывает окно Справка.

Выберите режим эмуляции, который вы хотите сконфигурировать, и нажмите кнопку OK. Появившееся главное окно Remote Control Panel может слегка отличаться, что зависит от выбранного вами режима эмуляции. Ниже показан пример окна для режима эмуляции LaserJet4.

[К началу]

## Выполнение основных установок принтера

Установки, представленные в этом разделе, доступны также в драйвере принтера. Большинство прикладных программ обеспечивает вам доступ к драйверу принтера прямо из самого приложения. Всегда следует изменять основные установки принтера через прикладную программу или же получая доступ к драйверу принтера непосредственно через операционную систему.

Установки, выполненные через прикладную программу или через драйвер принтера, подавляют такие установки, заданные в утилите Remote Control Panel. Однако, если вы не можете получить доступ к драйверу принтера или если вы работаете в DOS, тогда задавайте эти установки через эту утилиту.

| Примечание:

| Установки, сделанные в утилите Remote Control Panel, не будут действовать, пока вы не щелкнете Послать для пересылки информации принтеру. Если вы пользуетесь этим принтером совместно, установки, показанные в окне вашей утилиты Remote Control Panel, могут не отражать фактические установки у принтера, поскольку они могут быть изменены другими пользователями. Даже если утилита Remote Control Panel уже показывает необходимую вам установку, все равно всегда щелкайте Послать для достоверности, что вы сможете печатать на этой установке.

### Кнопка Параметры страницы

Щелкните Параметры страницы в окне Remote Control Panel, и на экране появляется следующее диалоговое окно:

| Примечание:

| Пользуйтесь кнопками Далее и Предыдущая для доступа ко всем имеющимся опциям параметров.

#### Размер страницы

Вы можете установить здесь размер бумаги по умолчанию. Следует изменять этот параметр в утилите Remote Control Panel только в том случае, если вы не можете изменить размер бумаги через вашу прикладную программу.

Если требуемый вам размер бумаги не указан ниже в списке, вы можете определить новый размер с помощью установки Пользовательский. Необходимо определять пользовательский размер страницы в пределах следующих значений размеров: от 76 до 216 мм x от 127 до 356 мм.

Опции параметра Размер страницы следующие:

A4 (по умолчанию)
A5
B5
LT (Letter)
HLT (Half letter)
LGL (Legal)
GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5
C6
ISO B5 (Международный B5)
CTM (Custom)

#### Копии

Опция позволяет задавать число печатаемых копий. Вы можете ввести любое число от 1 до 999. По возможности следует назначать число копий через вашу прикладную программу. Эта установка влияет также и на подобную установку в других режимах эмуляции.

#### Формат страницы (только в LaserJet4)

Опция позволяет задавать число горизонтальных строк на странице. Вы можете вводить числа от 5 до 128. Установка доступна только в режиме LaserJet4.

#### Функция CR (только в LaserJet4)

Опция определяет, должна ли быть выполнена только операция возврат каретки(CR) или возврат каретки и перевод строки (LF). Когда выбрано CR (по умолчанию), принтер не выполняет команду перевод строки при каждом возврате каретки. CR+LF побуждает принтер добавлять перевод строки к каждой команде на возврат каретки. Выбирайте CR+LF, если вы обнаружите, что строки текста перекрываются в вашем документе.

#### Функция LF (только в LaserJet4)

Опция определяет, должна ли быть выполнена только операция перевод строки (LF) или перевод строки и возврат каретки(CR). Когда выбрано LF (по умолчанию), принтер не выполняет возврат каретки при каждом переводе строки или переводе страницы (FF). CR+LF побуждает принтер добавлять возврат каретки к каждой полученной команде на перевод строки или на перевод страницы. Выбирайте CR+LF , если вы обнаружите, что принтер не печатает символы за границей правого поля.

#### Ориентация

Позволяет задать, будет ли страница печататься в Книжной (по умолчанию) или Альбомной ориентации.

#### Источник бумаги

Позволяет вам выбрать способ и источник подачи бумаги среди следующих установок: Автовыбор (бумага подается из того лотка, который имеет правильный размер бумаги), МЦ-лоток (МЦ-лоток), Нижняя кассета (Нижняя кассета на 500 листов формата А4, если установлена). По умолчанию задан Автовыбор.

#### Ручная подача

Вкл выбирает режим ручной подачи для МЦ-лотка. По умолчанию установлено Выкл. Подробнее см. Загрузка через щель ручной подачи.

#### Широкий A4 (только в LaserJet4)

Позволяет вам использовать размер бумаги A4 Широкий в МЦ лотке.

#### МЦ-режим

Определяет приоритетную очередность использования источников бумаги, когда для параметра Источник бумаги задано Авто или когда источник бумаги не указан. По выбору доступны Нормальный (по умолчанию) и Последний. Нормальный отдает приоритет МЦ-лотку, тогда как Последний придает дополнительной нижней кассете на 500 листов формата А4 статус приоритетного источника бумаги.

#### Автовыдача страницы

Устанавливает, будет ли бумага выводиться из принтера по достижении тайм-аута в соответствии с установкой параметра Тайм-аут. По умолчанию задана установка Выкл , согласно которой печать прекращается, когда наступает тайм-аут. Этот параметр не доступен в режиме PCL6.

#### Прогон через пустую страницу

Когда эта опция включена, принтер пропускает страницы без изображений или символов, экономя бумагу. По умолчанию задана установка Выкл.

#### МЦ-тип

Позволяет вам задавать тип бумаги для печати с подачей бумаги из МЦ-лотка. По выбору доступны опции Простая (по умолчанию), Фирменный бланк, Вторичная, Цветная, Прозрачные пленки и Этикетки.

#### LC-тип

Позволяет вам задавать используемый тип бумаги при печати из дополнительной нижней кассеты на 500 листов формата А4. По выбору доступны опции Простая (по умолчанию), Фирменный бланк, Вторичная и Цветная.

### Кнопка Настройка принтера

Щелкните Настройка принтера в окне Remote Control Panel, чтобы открыть следующее диалоговое окно:

| Примечание:

| Пользуйтесь кнопками Далее и Предыдущая для доступа ко всем активным опциям параметров.

#### Защита страницы

Защита страницы - это функция, которая позволяет вам выделять дополнительную память принтера для печатаемых данных. Вам может потребоваться функция Защита страницы, когда вы печатаете очень сложную страницу. При возникновении ошибки Обгон печати переведите эту установку в состояние Вкл и перепечатайте свои данные. В результате уменьшится объем памяти, зарезервированный для приема данных, и тогда вашему компьютеру потребуется больше времени на пересылку задания печати, однако вы сможете печатать сложные задания. Функция Защита страницы работает лучше, если для нее задан режим Авто (по умолчанию). Вам потребуется увеличить объем памяти вашего принтера, если предупреждения об ошибках, связанных с памятью, будут выдаваться по-прежнему.

| Примечание:

| Изменение установки Защита страницы переконфигурирует память принтера, и хранимые в ней загружаемые шрифты будут стерты.

#### Разрешение

Позволяет вам выбрать разрешение, которое вы хотите использовать для печати. По выбору доступны установки 1200 dpi, 600 dpi (по умолчанию) и 300 dpi.

#### RITech

Эта опция позволяет вам включать или отключать установку RITech (Технология улучшения разрешения). По умолчанию задано Вкл. Подробнее о RITech, см. Выбор качества печати (Windows) или Выбор качества печати (Macintosh).

#### Автопродолжение

Дает возможность принтеру восстановить свое рабочее состояние автоматически после появления таких ошибок, как Обгон печати, Недостаточная память для текущей задачи или Заменить бумагу. При возникновении подобной ошибки принтер продолжит печать после остановки на несколько секунд.

Когда Автопродолжение Выключено, вы должны нажать кнопку Пуск/Стоп , чтобы возобновить печать. В большинстве случаев оставляйте для Автопродолжения состояние Выкл (по умолчанию), чтобы вы могли выяснить, когда возникает ошибка, и внести необходимые исправления. У вас может возникнуть желание задать для параметра Автопродолжение состояние Вкл перед печатью длинных заданий или когда вы будете долго отсутствовать.

#### Плотность

Позволяет регулировать оптическую плотность печати, чтобы делать отпечатки темнее или светлее. Щелкните соответствующую стрелку для затемнения или осветления отпечатка.

#### Экономия тонера

Вы можете задавать для режима Экономия тонера состояния Вкл или Выкл (по умолчанию). Когда этот режим включен, принтер расходует меньше тонера благодаря тому, что он внутри символов напыляет серый цвет взамен черного. Символы имеют лишь черные правую и нижнюю контурные кромки.

#### Нет тонера

Позволяет вам задавать, должен ли принтер продолжить или остановить печать, когда возникнет ошибка Нет тонера. Если установлено Продолжить (по умолчанию), принтер продолжает печатать, несмотря на ошибку. Эта установка рекомендуется, если вы не находитесь вблизи принтера. Если установлено Стоп, принтер прекратит печать при появлении ошибки Нет тонера.

#### Оптимум изображения (только в LaserJet4)

Позволяет вам печатать сложные графические материалы, когда объем данных достигает предела возможностей памяти. Когда установлено Вкл, количество графических данных автоматически снижается, позволяя печатать сложные документы. Однако при этом качество печати графики снижается.

#### Закрепление лотка

Изменяет команду на выбор источника бумаги. Когда выбрано 4 , команды устанавливаются как совместимые с HP LaserJet 4. Когда задано 4K , команды устанавливаются как совместимые с HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. Когда выбрано 5S , команды устанавливаются как совместимые с HP LaserJet 5S.

#### Размер МЦ-лотка

Эта установка позволяет вам задавать размер бумаги для МЦ-лотка. Опции такие же, как и для параметра Размер страницы. Она воздействует и на установку, заданную в других режимах эмуляции.

#### Тип бумаги

Эта опция позволяет вам задавать тип бумаги для улучшения качества печати. Толстая W (шириной 188 мм или шире) предназначена для бумаги шириной более 188 мм. Толстая N (шириной менее 188 мм) предназначена для толстой и узкой бумаги, например для конвертов Прозрачные пленки предназначена для прозрачных пленок. Всегда применяйте установку Нормальная (по умолчанию), если только у вас не возникает проблем с печатью.

#### Точечная коррекция

Эта установка относится только к печати с разрешением 1200dpi. Когда установлено Вкл, узор печати пунктирных линий автоматически корректируется для улучшения внешнего вида.

### Кнопка Дополнительно

Щелкните Дополнительно в окне Remote Control Panel, чтобы появилось следующее диалоговое окно:

#### Верхний отступ

Позволяет регулировать по вертикали позицию печати на странице. Отступ задается в миллиметрах. Вы можете сдвигать позицию печати от верхнего края с приращениями по 0,5 мм (от -99 до 99).

#### Левый отступ

Позволяет регулировать по горизонтали позицию печати на странице. Отступ задается в миллиметрах. Вы можете сдвигать позицию печати от левого края с приращениями по 0,5 мм (от -99 до 99).

#### Ожидание

Позволяет вам устанавливать для Режима ожидания состояние Включено (по умолчанию) или Выключено. Когда Ожидание включено, принтер переходит в неактивное состояние через 15 минут бездействия. Принтер начинает разогреваться, как только вы пошлете ему данные печати; и он будет разогрет и готов к печати примерно через 11 секунд. Когда Ожидание выключено, принтер остается разогретым и готовым печатать постоянно.

#### Тайм-аут

Эта опция устанавливает период ожидания до поиска очередного задания на печать. Если принтер, находящийся в онлайновом режиме, не получает новых данных от компьютера в течение предварительно заданного числа секунд, он автоматически переключается на другой канал связи, который получает данные. Вы можете устанавливать продолжительность тайм-аута приращениями по 1 секунде (в пределах от 5 до 300).

#### Игнорировать размер бумаги

Эта функция позволяет игнорировать ошибку в размере бумаги в случае ее появления. Включение этой функции побуждает принтер печатать, даже если размер изображения превышает область печати, установленную для конкретного размера бумаги. В результате могут появляться грязные пятна вследствие неправильного переноса тонера на бумагу. Когда для этой функции задано Выкл (по умолчанию), принтер перестает печатать при появлении ошибки в размере бумаги.

#### Страна (только в ESCP2, FX)

Позволяет выбрать международный набор символов.

#### CG таблица (только в ESCP2, FX)

Позволяет вам выбрать таблицу символов. Таблицы символов содержат литеры и символы, используемые в различных национальных языках. Принтер печатает текст на основе выбранной таблицы символов.

#### Карта кодов (только в I239X)

Позволяет вам выбрать таблицу символов. Таблицы символов содержат литеры и символы, используемые в различных национальных языках. Принтер печатает текст на основе выбранной таблицы символов.

### Кнопка Выбор порта

Щелкните Выбор порта в окне Remote Control Panel, и появится следующее диалоговое окно:

| Примечание:

| Пользуйтесь кнопками Далее и Предыдущая для доступа ко всем имеющимся опциям.

#### Параллельный интерфейс

Позволяет вам активизировать параллельный порт. По умолчанию задано Вкл.

#### Параллельная скорость

Опция позволяет вам задавать длительность импульса у сигнала ACKNLG по получении данных через параллельный порт. Когда для этой опции задано Быстрая (по умолчанию), длительность импульса составляет около 1 нс. Если для этой опции задано Нормальная, длительность импульса составляет около 10 нс.

#### Параллельная двунаправленная

Позволяет вам задать режим двусторонней связи: ECP (по умолчанию), Полубайтовый или Выкл.

#### Размер параллельного буфера

Позволяет вам задавать объем памяти для приема и для печати данных через параллельный интерфейс. Если установлено Максимальная, больше памяти выделено для приема данных. Если установлено Минимальная, больше памяти выделено для печати данных. На заводе по умолчанию установлено Нормальная.

#### USB-интерфейс

Позволяет вам активизировать USB-порт. По умолчанию задано Вкл.

#### Размер USB-буфера

Позволяет вам задавать объем памяти для приема и для печати данных через USB-интерфейс. Если установлено Максимальная , больше памяти выделено для приема данных. Если установлено Минимальная, больше памяти выделено для печати данных. По умолчанию установлено Нормальная.

#### Вспомогательный интерфейс

Позволяет вам активизировать вспомогательный интерфейсный порт (если установлена дополнительная интерфейсная карта). По умолчанию установлено Вкл.

#### Размер вспомогательного буфера

Позволяет вам задавать объем памяти для приема и для печати данных через дополнительную интерфейсную карту. Если установлено Максимальная, больше памяти выделено для приема данных. Если установлено Минимальная, больше памяти выделено для печати данных. По умолчанию установлено Нормальная.

[К началу]

## Выбор эмуляции принтера

Вам придется изменить режим эмуляции принтера через утилиту Remote Control Panel, потому что драйвер принтера не дает вам доступа к этой установке.

Стандартные поддерживаемые режимы эмуляции следующие: LJ4 (PCL5e), PCL6, GL2, FX, ESCP2 и I239X. Режим PS3 также доступен, если вы установили дополнительный модуль Adobe PostScript 3 Kit ROM. Вы можете назначить отличную эмуляцию для каждого интерфейса; другими словами, для каждого компьютера, к которому вы подключаете принтер.

| Примечание:

| Установки, сделанные в утилите Remote Control Panel, не будут эффективными до тех пор, пока вы не щелкнете Послать , чтобы переслать информацию принтеру. Если вы пользуетесь этим принтером совместно, установки, показанные в вашей утилите Remote Control Panel, могут не отражать фактических установок у принтера, поскольку они могут быть изменены другими пользователями. Даже если утилита Remote Control Panel уже показывает необходимую вам установку, все равно всегда щелкайте Послать для достоверности, что вы сможете печатать на этой установке.

### Кнопка Эмуляция

Щелкните Эмуляция в окне Remote Control Panel , и откроется следующее диалоговое окно:

#### Параллельный

Позволяет назначить эмуляцию для параллельного интерфейса.

#### USB

Позволяет назначить эмуляцию для USB-интерфейса.

#### AUX

Позволяет назначить эмуляцию для вспомогательного интерфейса. Эта опция доступна, если только на принтере установлена дополнительная интерфейсная карта Type B.

[К началу]

## Другие специальные установки

Установки в данном разделе - это менее распространенные установки, которые вам приходится задавать при пользовании этим принтером. Однако, если вы пожелаете внести изменения, описанные ниже, то вам придется их выполнить через утилиту Remote Control Panel, поскольку драйвер принтера не обеспечит вам доступа к ним.

| Примечание:

| Установки, сделанные в утилите Remote Control Panel, не будут эффективными до тех пор, пока вы не щелкнете Послать , чтобы переслать информацию принтеру. Если вы пользуетесь этим принтером совместно, установки, показанные в вашей утилите Remote Control Panel, могут не отражать фактических установок принтера, поскольку они могут быть изменены другими пользователями. Даже если утилита Remote Control Panel уже показывает необходимую вам установку, все равно всегда щелкайте Послать для достоверности, что вы сможете печатать на этой установке.

### Кнопка Шрифт

Щелкните Шрифт в окне Remote Control Panel, и откроется следующее диалоговое окно:

| Примечание:

| Эта кнопка и диалоговое окно доступны только в режиме LaserJet4.

#### Гарнитура

Позволяет вам назначать гарнитуру шрифта.

#### Шаг

Позволяет вам назначать шаг для моноширинных шрифтов. Диапазон выбора шагов от 0,44 до 99,99.

#### Набор символов

Позволяет вам выбрать набор символов. Если выбранная вами гарнитура отсутствует в наборе, который вы выбираете, то эта гарнитура заменяется текущим набором символов. Доступны следующие наборы символов:

Roman-8 | Norweg1 | Italian | ECM94-1
Swedis2 | ANSI ASCII | UK | French2
German | Legal | 8859-2 ISO | Spanish
PsMath | 8859-9 ISO | WiTurkish | MsPublishing
VeMath | DeskTop | Math-8 | WiE.Europe
PcTk437 | Windows | PsText | IBM-US
IBM-DN | VeInternational | PcMultilingual | PiFont
VeUS | Другие | PcE.Europe | WiAnsi

| Примечание:

| Следующие наборы символов нельзя выбрать для шрифтов Swiss 721 SWM и Dutch 801 SWM: PsMath, MsPublishing, VeMath, Math-8 и PiFont.

| Символы с 9Bh по 9Fh в наборах символов в VeInternational и VeUS нельзя печатать, если выбран шрифт Swiss 721 SWM или Dutch 801 SWM.

### Кнопка Другие

Щелкните Другие , и откроется диалоговое окно Другие. Появившееся фактическое диалоговое окно зависит от режима эмуляции.

| Примечание:

| Эта кнопка не доступна в режиме LaserJet4.

#### Режим GL2

Появляется следующее диалоговое окно, когда задан режим эмуляции GL2:

| Примечание:

| Пользуйтесь кнопками Далее и Предыдущая для доступа ко всем имеющимся установочным опциям.

#### GL-Режим

Позволяет вам выбрать режим, LJ4GL2 или GLlike. Установка по умолчанию LJ4GL2.

#### Масштаб

Переключает между печатью с оригинальными размерами и печатью с уменьшением. Кроме того, эта установка определяет масштаб уменьшения для печати с уменьшением. Вы можете распечатать данные, первоначально подготовленные для размера бумаги, который был выбран на установке Масштаб, на бумагу, выбранную для параметра Размер страницы. Например, вы можете уменьшить размер страницы формата A3 до формата A4.

#### Начало отсчета

Эта опция задает начало отсчета координат для системы координат плоттера в левом нижнем углу (Угол ) или в центре в границах жесткого усечения графического изображения (Центр ).

#### Перо

Позволяет вам выбрать цвет печатаемых символов. Перо0 белое. При выборе его распечатываться будет только фон, а не сам символ, как, например, заставки впереди заголовков "Предостережение" и "Предупреждение" в этом руководстве. Во всех остальных случаях печать будет черной, как, например, символы в этом предложении. (Перья 2-6 имеют различные цвета для цветных принтеров и доступны только в режиме GLlike.)

#### Конец

Эта опция позволяет выбрать тип конца линии. По умолчанию задана установка Стыковой. См. иллюстрации внизу.

#### Сопряжение

Позволяет определять, как должны сопрягаться концы линий. По умолчанию задана установка С остроугольной разделкой. См. иллюстрации внизу.

#### Перо0, Перо1, Перо2, Перо3, Перо4, Перо5, Перо6

Позволяет вам выбрать толщину линии. Вы можете выбирать толщину линии в пределах от 0,05 мм до 5,00 мм с приращениями по 0,05 мм. Перья 3-6 доступны только в режиме GLlike.

#### Режимы ESCP2, FX и I239X

Следующее диалоговое окно появляется, когда выбран режим эмуляции ESCP2, FX или I239X:

| Примечание:

| Пользуйтесь кнопками Далее и Предыдущая для доступа ко всем имеющимся установочным опциям.

#### Сжатый (только в режимах ESCP2, FX)

Пользуйтесь этой опцией для изменения интервала между символами. Печать сжатым шрифтом полезна при печати электронных или крупноформатных таблиц и других приложений, когда в каждой строке необходимо напечатать много информации. Однако шрифт с плотностью печати 15-cpi (символов на дюйм) не поддается сжатию.

#### Верхнее поле (только в режимах ESCP2, FX)

Позволяет вам назначать расстояние от верхней кромки листа до линии шрифта на первой строке страницы. Верхнее поле можно изменять с приращениями по 0,05 дюйма (1,27 мм).

#### Текст (только в режимах ESCP2, FX)

Пользуйтесь этой опцией, чтобы задать длину страницы в строках. Единицей измерения в данной опции служит 1/6-дюймовая строка.

| Примечание:

| При изменении установок Ориентация, Размер страницы или Верхнее поле установка длины страницы в строках автоматически возвращается к значению по умолчанию для каждого размера бумаги (формата листа).

#### Автовозврат каретки

Используйте опцию автоматического возврата каретки для выполнения операции возврата каретки с переводом строки (CR-LF), как только позиция печати выходит за правое поле. Если Автовозврат каретки установлен на Выкл, принтер не будет печатать символов за правым полем и не будет заворачивать строку до тех пор, пока не получит команду на возврат каретки CR. Эту функцию выполняет большинство прикладных программ.

#### Автоперевод строки

Позволяет вам назначать установку перевода строки. Если вы установите Автоперевод строки на Выкл , принтер не будет посылать команду автоматического перевода строки (LF) при каждом возврате каретки (CR). Когда вы установите Автоперевод строки на Вкл, принтер будет добавлять перевод строки к каждой команде возврата каретки, которую он получит. Если строки вашего текста печатаются одна поверх другой, устанавливайте Автоперевод строки на Вкл.

#### Растровое изображение

С установкой опции Растровое изображение на Темный или Светлый ваш принтер сможет правильно эмулировать графические плотности печати, устанавливаемые по командам принтера. Если вы выберете Темный, плотность растрового изображения будет высокой. При выборе Светлый, плотность растрового изображения будет низкой.

С установкой опции Растровое изображение на Штриховой код ваш принтер будет преобразовывать растровые изображения в штриховые коды, автоматически заполняя тонером любые вертикальные зазоры между точками. В результате будут получены неразрывные вертикальные линии, которые сможет распознавать устройство считывания штрихового кода. Опция Штриховой код не доступна в режиме I239X.

Этот режим сокращает размер печатаемого изображения и может вызывать искажения при печати растровой графики.

#### Перечеркнутый нуль

Эта опция определяет, будет ли принтер печатать нуль перечеркнутым ( ) или неперечеркнутым (0). Эта функция применяется для обеспечения четкого различия при печати между прописной буквой О и нулем, например, при распечатке программных листингов.

#### Шрифт

Опция позволяет выбирать шрифт по гарнитуре. Заводская установка шрифта по умолчанию Courier После выбора требуемого шрифта вы можете отрегулировать разбивку символов и размер шрифта с помощью опций Шаг и Сжатый.

#### Шаг

Вы можете выбрать фиксированный шаг символов 10, 12 или 15 cpi (символов на дюйм) либо задать пропорциональный межбуквенный ряд.

#### Альтернативная графика (только в режиме I239X)

Кнопка включает и выключает опцию Альтернативная графика. По умолчанию задана установка Выкл.

#### Литерный набор (только в режиме I239X)

Позволяет вам выбрать таблицу символов 1 или 2. При установке на 1 коды символов с 80h по 9Fh задаются как управляющие коды с 00h по 1Fh. При установке на 2 коды символов с 80h по 9Fh задаются как нормальные символы.

[К началу]

## Распечатка образцов шрифтов

Чтобы распечатать образцы шрифтов, доступные в различных режимах эмуляции принтера, в меню Файл выберите образец шрифта, который вы хотите распечатать. Меню Файл, показанное ниже, предназначено для режима эмуляции LaserJet4.

[К началу]

Предыдущая | Далее