Как сделать / Чистка и перевозка принтера

# Чистка принтера

> Чистка внутренних поверхностей принтера
> Чистка бумаговедущих валиков
> Чистка корпуса принтера
> Удаление просыпанного тонера

Принтер требует лишь минимальной чистки. Если вы заметите снижение качества печати, очистите внутренние поверхности принтера в соответствии с указаниями этого раздела.

Через каждые несколько месяцев вы должны также очищать от грязи МЦ-лоток и корпус принтера.

## Чистка внутренних поверхностей принтера

Мелкие частицы пыли накапливаются внутри принтера, что сказывается на качестве печати. Выполните следующую процедуру по очистке внутренних поверхностей принтера и устройства автоматической подачи бумаги:

| Проверьте, выключен ли принтер.

| Откройте крышку принтера, нажимая кнопку защелки, расположенную на левой стороне принтера, и поднимая крышку вверх до конца.

|  | Предупреждение:

|  | При открывании крышки принтера обнажается термозакрепитель с надписью ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться!. Не прикасайтесь к термозакрепителю. Если на принтере только что работали, термозакрепитель будет сильно нагрет.

| Снимите тонерный картридж и блок формирования изображения, как описано в разделах Замена тонерного картриджа и Замена блока формирования изображения.

| Удалите грязь внутри принтера сухой и чистой салфеткой, не оставляющей ворса. Не пользуйтесь сжатым воздухом. Если у вашего принтера были неполадки с протяжкой бумаги, протрите бумаговедущий валик сухой и чистой салфеткой, не оставляющей ворса.

| Установите на место вначале блок формирования изображения, а затем тонерный картридж.

| Закройте крышку принтера. Опускайте ее плавно до защелкивания.

| Удалите всю бумагу из МЦ-лотка и протрите лоток сухой и чистой салфеткой, не оставляющей ворса.

[К началу]

## Чистка бумаговедущих валиков

Бумага иногда припудривается порошком, чтобы изображение на листе не переносилось на оборот другого листа, уложенного сверху. При подаче такой бумаги из МЦ-лотка, пудра пристает к бумаговедущему валику, что в конечном итоге вызывает пробуксовку при подаче. Придерживайтесь следующей процедуры по очистке бумаговедущего валика, когда у вас появляются неполадки с подачей бумаги из МЦ-лотка.

Выполните следующие действия, чтобы очистить бумаговедущий валик:

| Проверьте, выключен ли принтер.

| Откройте крышку принтера, нажимая кнопку защелки.

|  | Предупреждение:

|  | Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться!, а также к участкам вокруг него. Если на принтере только что работали, термозакрепитель и участки вокруг него будут сильно нагреты.

| Снимите тонерный картридж и блок формирования изображения, как описано в разделах Замена тонерного картриджа и Замена блока формирования изображения.

| Осторожно протрите резиновую часть бумаговедущего валика хорошо отжатой салфеткой.

> 1. Валик переноса тонера
> 2. Бумаговедущий валик

|  | Предостережение:

|  | Не прикасайтесь к валику переноса тонера, чтобы не ухудшить качество печати.

| Установите на место блок формирования изображения, а затем тонерный картридж, как это описано в разделах Замена тонерного картриджа и Замена блока формирования изображения.

| Закройте крышку принтера с защелкиванием.

[К началу]

## Чистка корпуса принтера

Если наружные поверхности корпуса принтера загрязнены или запылены, выключите принтер и оботрите корпус не оставляющей ворса сухой и чистой салфеткой, смоченной в слабом растворе стирального порошка.

| Предостережение:

| При чистке корпусных деталей принтера запрещается пользоваться спиртами, разбавителями красок или лаков и растворителями; эти вещества могут повредить как корпус, так и другие детали принтера. Не допускайте попадания воды на механизм принтера и на его электронные компоненты.

[К началу]

## Удаление просыпанного тонера

Если тонер просыплется внутрь принтера, запрещается пользоваться принтером до тех пор, пока не будет собран и удален весь посыпанный порошок.

Если просыпалось немного тонера, тщательно оботрите от него внутренние поверхности принтера сухой и чистой салфеткой, не оставляющей ворса.

Если внутри принтера вы обнаружили много просыпанного тонера, воспользуйтесь небольшим пылесосом (требуйте такой пылесос в магазинах, торгующих компьютерами) для его удаления. После этого тщательно протрите внутренние поверхности принтера сухой и чистой салфеткой, не оставляющей ворса.

| Предостережение:

| Тонер и другие порошки тонкого помола могут повредить некоторые пылесосы. Поэтому прочтите инструкцию, как пользоваться вашим пылесосом, прежде чем применять его для сбора просыпанного тонера.

| Примечание:

| Если тонер попал на вашу одежду, отполощите ее в холодной воде. Не пользуйтесь для полоскания горячей водой, так как на одежде могут остаться несмываемые грязные пятна.

[К началу]

Предыдущая | Далее