Как сделать / Установка и снятие дополнительного оборудования

# Интерфейсная карта

> Установка интерфейсной карты
> Снятие интерфейсной карты

В этом разделе описан процесс установки дополнительной интерфейсной карты в слот Type B.

## Установка интерфейсной карты

Выполните следующие указания, чтобы установить интерфейсную карту.

| Предостережение:

| Перед тем, как установить интерфейсную карту, обязательно снимите с себя электростатический заряд прикосновением к любой заземленной металлической детали. В противном случае вы можете повредить компоненты электрической схемы, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.

| Распакуйте интерфейсную карту и удалите все защитные материалы.

| Встаньте к задней панели корпуса принтера.

| Отверните два винта крепления крышки интерфейсного слота и снимите крышку.

|  | Предостережение:

|  | Убедитесь в том, что принтер выключен.

|  | Выверните только два винта крепления правой крышки.

|  | Предупреждение:

|  | Если вы отвернете другие винты и снимете крышки, то обнажите зоны высокого напряжения.

|  | Работайте осторожно внутри принтера, так как некоторые детали острые и могут вас поранить.

| Задвиньте интерфейсную карту в пазы интерфейсного слота, как показано ниже. Надавите на карту для плотной ее посадки с защелкиванием на месте, Затем закрепите карту двумя крепежными винтами.

| Вставьте вилку сетевого шнура обратно в электрическую розетку.

| Включите принтер.

Чтобы убедиться в правильности установки карты, распечатайте карту состояния. См. Распечатка карты состояния , как распечатать карту состояния.

Если установленная интерфейсная карта не указана в карте состояния, выключите принтер, выньте вилку его сетевого шнура из розетки, отсоедините все интерфейсные кабели и проверьте последовательно шаги, описанные выше, чтобы убедиться в правильности установки интерфейсной карты. Если установленная интерфейсная карта по-прежнему не указана в карте состояния, свяжитесь со своим дилером или обратитесь за помощью к квалифицированному мастеру по обслуживанию лазерных принтеров.

[К началу]

## Снятие интерфейсной карты

Выполните следующие указания, чтобы снять дополнительную интерфейсную карту:

| Выключите принтер.

| Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.

| Встаньте к задней панели корпуса принтера.

| Отверните два винта крепления интерфейсной карты и вытяните интерфейсную карту из слота.

| Установите на место крышку интерфейсного слота и закрепите ее двумя крепежными винтами.

| Храните интерфейсную карту в надежном месте, пока она не потребуется вам вновь.

| Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

| Включите принтер.

[К началу]

Предыдущая | Далее