# Глоссарий

ASCII
  Американский стандартный код для обмена информацией. Стандартизованная кодировка символов и управляющих кодов. Широко используется фирмами - производителями компьютеров, принтеров и программных продуктов.

bitmap font (растровый шрифт)
  Представление шрифта по точкам. Растровые шрифты отображаются на мониторе и используются при печати на матричном приинтере. См outline font (контурные шрифты).

buffer (буфер)
  Служит для получения и временного хранения данных в памяти.

character set (набор символов)
  Подбор букв, чисел и символов, характерных для данной кодовой страницы.

cpi (characters per inch) (символов на дюйм, снд)
  Мера величины текстовых моноширинных символов.

default (по умолчанию)
  Значение параметра или установка, активизируемые при включении, сбросе текущих установок или инициализации принтера.

developer cartridge (тонерный картридж)
  Элемент принтера, содержащий тонер, который образует печатное изображение на бумаге.

dots per inch (dpi) (точек на дюйм, тнд)
  Число точек на дюйм (25,4 мм)- размерность разрешения принтера. Чем больше число точек на дюйм, тем выше разрешение.

dpi (тнд)
  См. dots per inch (dpi) (точек на дюйм, тнд).

driver (драйвер)
  Часть программного обеспечения, которая преобразовывает команды прикладной программы в команды, используемые принтером. Также называется драйвером принтера.

emulation (эмуляция)
  См. printer emulation (эмуляция принтера).

fixed-width font (шрифт фиксированной ширины)
  Шрифт, символы которого располагаются на одикавом растоянии друг от друга, вне зависимости от ширины символов. Таким образом, символ верхнего региста М располагается на такой же ширине как и символ нижнего региста l.

font (шрифт)
  Набор литер и знаков (символов) обычного типографского рисунка и начертания.

font family (семейство шрифтов)
  Набор всех размеров и стилей шрифта.

halftone (растровый полутон)
  Изображение в градациях серой шкалы, состоящее из мелких точек. Точки могут располагаться плотно, создавая черный цвет, или редко, передавая оттенки серого или белого на участках изображения. Газетные фотографии могут служить типичным примером растровых полутонов.

initialization (инициализация)
  Акт возвращения принтера к установкам и значениям параметров по умолчанию (к фиксированному набору условий).

interface (интерфейс)
  Связующее звено между принтером и компьютером. Параллельный интерфейс принтера передает данные по одному символу или одному коду за один раз, а USB-интерфейс передает данные по одному биту за один раз.

landscape (альбомная ориентация)
  Печать с горизонтальным расположением текста на странице. При этой ориентации ширина страницы больше высоты. Ее применяют при печати электронных и крупноформатных таблиц.

memory (память)
  Узел электронной системы принтера, используемый для хранения информации. Часть информации хранится постоянно и используется для управления операциями принтера. Информация, посылаемая на принтер от компьютера (например, загружаемые шрифты), хранится в памяти временно. См. также RAM (ОЗУ) и ROM (ПЗУ).

orientation (ориентация)
  Направление печати символов на странице. Ориентация может быть либо книжной, либо альбомной.

outline font (контурный шрифт)
  Шрифт, начертание которого определено математически, что позволяет печатать или воспроизводить его более четко.

photoconductor unit (блок формирования изображения)
  Узел принтера, содержащий светочувствительный печатающий барабан, посредством которого тонер фиксируется на бумаге.

pitch (шаг)
  Число символов на дюйм (cpi) у моноширинных шрифтов.

portrait (книжная ориентация)
  Печать с вертикальным расположением текста на странице (в противоположность альбомной ориентации, при которой текст печатается параллельно широкой стороне листа). Это стандартная ориентация печати деловых писем и документов.

printer driver (драйвер принтера)
  См. driver (драйвер).

printer emulation (эмуляция принтера)
  Набор оперативных команд, который определяет, каким образом обрабатываются данные, отправленные с компьютера.Режим эмуляция принтера обрабатывает данные также, как это делает установленный на компьютер принтер, например HP LaserJet4.

proportional font (пропорциональный шрифт)
  Шрифт,высота символов которого изменяется в зависимости от их ширины. Таким образом для отображения символа верхнего регистра М потребуется больше места по горизонтали, чем для символа нижнего регистра l.

RAM (ОЗУ)
  Оперативное запоминающее устройство. Элемент памяти с произвольным доступом, в котором информация хранится временно.

reset (сброс)
  Команда очистить память принтера от текущих установок и заданий печати.

resolution (разрешение)
  Показатель тонкости структуры и четкости изображения, воспроизводимого принтером
  или на экране монитора. Разрешение принтера (его разрешающая способность) выражается количеством точек на дюйм. Разрешение монитора выражается в пикселах.

RITech
  Технология улучшения разрешения. Функция сглаживания зубчатых краев линий и профилей при распечатке.

ROM (ПЗУ)
  Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) - это элемент памяти, в котором информация хранится постоянно.

status sheet (карта состояния)
  Сводка, перечисляющая параметры, установки и другие данные о принтере в его текущем состоянии.

Symbol set (набор символов)
  Набор символов и специальных знаков. Символы назначаются специальным кодам в таблице символов.

TrueType
  Формат контурных шрифтов, разработанных совместно компанмями Apple Computer и Microsoft Corporation. Шрифты TrueType - контурные шрифты, размер которых может быть легко изменен для отображения их на дисплее или при печати.

[К началу]