Указания по технике безопасности

# Меры предосторожности

Внимательно соблюдайте эти меры предосторожности для безопасной и эффективной работы:

- Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться! или к деталям вокруг него. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель может быть сильно нагретым.

> * ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться!

- Не трогайте деталей внутри принтера, если только это не требуется по инструкциям данного руководства.

- Не сажайте деталей принтера на место с применением больших усилий. Хотя принтер имеет прочную конструкцию, грубое обращение может повредить его.

- При снятии тонерного картриджа, не прикасайтесь к проявочному валику, расположенному под крышкой; в противном случае качество печати будет ухудшено.

- При замене картриджа всегда кладите его на чистую и ровную поверхность.

- Не переворачивайте картридж и не ставьте его на торцы.

- Не пытайтесь переделывать или разбирать картридж. Его нельзя повторно наполнять тонером.

- Не трогайте тонер руками. Защищайте глаза от попадания в них тонера.

- Когда вы вынимаете или устанавливаете блок формирования изображения, предохраните от длительного воздействия комнатного света его светочувствительный барабан. Этот зеленый цилиндр можно видеть через щели блока. Передержка барабана на свету может повредить его и вызвать появление затемненных или, наоборот, светлых участков на отпечатанной странице. Она также сокращает срок службы блока.

- Не поцарапайте поверхность светочувствительного барабана. Вынутый из принтера блок формирования изображения всегда кладите на чистую и ровную поверхностью. Не трогайте барабан руками, так как жировые пятна от ваших пальцев могут повредить его поверхность и впоследствии ухудшить качество печати.

- Чтобы получать высокое качество печати, храните блок формирования изображения в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, пыли, воздуха, содержащего соли, или вызывающие коррозию газы (например, аммиак). Избегайте также мест с высокой температурой и влажностью воздуха или мест с резкими переменами в температуре и влажности воздуха.

- Выждите не менее часа, прежде чем пользоваться тонерным картриджем или блоком формирования изображения, занесенным с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждений от образования конденсата.

|  | Предупреждение:

|  | Не бросайте отработавший картридж или блок формирования изображения в огонь, так как они могут взорваться и причинить травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

- Храните расходные материалы в местах, не доступных для детей.

- Не оставляйте заклиненную бумагу внутри принтера. Защемленная бумага может вызвать перегрев принтера.

- Избегайте розеток, к которым подключены другие электроприборы.

- Используйте розетку, отвечающую электрическим параметрам принтера.

[К началу]

Далее