Как сделать / Замена расходных материалов

# Замена блока формирования изображения

| Убедитесь в том, что принтер выключен.

| Проверьте, чтобы верхний выходной лоток принтера был опущен.

| Откройте крышку принтера, нажимая кнопку защелки, расположенную на левой стороне принтера, и поднимая крышку вверх до конца.

|  | Предостережение:

|  | Перед заменой блока формирования изображения открывайте крышку принтера полностью, чтобы не повредить принтер.

| Удерживая тонерный картридж за ручку, потяните его одновременно вверх и из принтера.

|  | Предупреждение:

|  | Не прикасайтесь к термозакрепителю, на котором имеется предупредительная надпись ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! Не прикасаться!. Если принтером только что пользовались, термозакрепитель может быть сильно нагретым.

| Осторожно вытяните блок формирования изображения из принтера, как показано ниже на рисунке.

| Утилизируйте использованный блок формирования изображения, соблюдая правила.

| Выньте новый блок формирования изображения из пакета.

|  | Предостережение:

|  | Запрещается прикасаться к светочувствительному барабану в блоке формирования изображения; в противном случае качество печати может ухудшиться.

| Вставьте боковые штырьки на новом блоке формирования изображения в пазы принтера. Плавно посадите блок в гнездо, чтобы он встал на место с защелкиванием.

| Установите тонерный картридж на прежнее место

| Опустите крышку принтера. Осторожно надавите на нее до защелкивания в закрытом положении.

| Удерживайте кнопку Пуск\Стоп и кнопку Информация на панели управления, в момент выключения принтера. Продолжайте удерживать эти кнопки нажатыми, пока не загорится индикатор Готов (зеленый), а индикатор Ошибка (красный) не погаснет. Счетчик тонера обнулен.

|  | Примечание:

|  | Вы можете также сбросить показания счетчика тонера из программного обеспечения принтера. См. Сброс счетчиков расхода тонера (Windows) или Сброс счетчиков расхода тонера (Macintosh).

[К началу]

Предыдущая | Далее